РАЗДЕЛ "ДРАЙВЕРЫ"

****************************************************
Данный файл пригодится исключительно тем, кто испытывает проблемы с запуском либо нормальным функционированием компакт-диска. Никакой другой пользы от него не будет, так как информация, в нем содержащаяся, гораздо лучше представлена через оболочку компакта.
Искренне надеемся, что у вас не возникнет ни малейшей необходимости воспользоваться данным "драфтовым" вариантом оболочки компакта :).
--Редакция "Мании"
****************************************************

NVIDIA Detonator ver.28.32

Драйвера NVIDIA Detonator ver.28.32 для Windows 98/Me, Windows 2000/XP и Windows NT 4.0 от 21 марта 2002 года.
Внеочередная референс-версия, еще не получившая сертифицированного WHQL клейма от Microsoft. На всякий случай напомню, что WHQL — это аббревиатура, образованная от Windows Hardware Quality Labs, что в переводе на русский означает “лаборатория проверки качества аппаратного обеспечения на предмет совместимости с операционной системой Windows”. Каждая железяка, желающая заслужить любовь и привязанность пользователей ОС Windows, должна посетить данную лабораторию вместе со своим драйвером, дабы суровые дяди в белых халатах смогли определить ее стабильность, качество и профпригодность. Как только драйвер получает WHQL, все проблемы, связанные с его тормознутостью, глюками и неудобством, следует адресовать собственному воображению. До этого момента можно ругать производителя и клясть семью ступенями дебаггера неустойчивую операционку Windows.
Как следует из всего вышесказанного, данная версия официально не поддерживается ни NVIDIA, ни Microsoft и при этом, разумеется, не гарантирует никакой стабильной работы. Бояться этого факта, тем не менее, не следует, ибо драйвер до момента написания данного текста успел пройти наши лабораторные испытания и зарекомендовал себя как “стабильный унд безглючный”.
Содержит в себе ряд оптимизаций, связанных с поддержкой GeForce 4 и скоростью работы в некоторых играх. В частности, при использовании данной версии напрочь исчезли графические артефакты (то есть глюки), преследовавшие видеокарту GeForce 4 MX440 (читайте обзор в этом номере — статья “Четвертая генерация предела совершенства”).
Установка
Перед установкой желательно удалить имеющиеся драйвера с помощью апплета Установка и удаление программ (Add/Remove Programs) в Панели управления. Перезагрузите компьютер. В зависимости от операционной системы запустите:
* Для Windows 98/Me — исполняемый файл w9X-2832.exe.
* Для Windows NT 4.0 — исполняемый файл wNT-2832.exe.
* Для Windows 2000/XP — исполняемый файл wXP-2832.exe.
Следуйте инструкциям на экране. Перезагрузите компьютер.