Installare Linux
Franco Tallero.
Scopo di questo modulo
•	Fornire le basi per l’installazione di un sistema operativo Unix-Like.
•	Dare un’infarinatura di come si installa Linux su un PC.
•	Illustrare come condividere la presenza di piu’ sistemi operativi sullo stesso PC.
Argomenti della discussione
•	Cosa è Linux, come reperirlo.
•	Cosa serve per installare Linux. (specifiche HW e SW).
•	Come pianificare l’installazione.
•	Come installare il sistema operativo.
Cosa serve per installare Linux
•	Specifiche Hardware:
•	Personal Computer o Workstation da  80386 in su.
•	Spazio libero HD oltre 100 MB senza X11,  oltre 250 MB con X11.
•	Oltre 4 Mb RAM senza X11 (16 MB swap partition) oltre 8 MB con X11.
•	Possibilmente cd-rom meglio se IDE la velocità non importa.
•	Scheda video, qualsiasi se si lavora in modo testo per X11 consultare:
•	file XFree86-HOWTO, oppure il sito <http://sunsite.unc.edu/mdw/HOWTO/XFree86-HOWTO.html>
•	Specifiche Software:
•	Una distibuzione completa di Linux, esempio:
•	RedHat
•	Slackware
Pianificare l’installazione
•	Verificare requisiti di sistema.
•	Decidere cosa installare:
•	se installazione minima, quali package....
•	Preparare la macchina:
•	controllare propria partition table e lo spazio su disco;
•	preparare eventuali backup;
•	installare dischi aggiuntivi;
•	partizionare il disco (uso di fdisk e fips).
•	Preparare i dischetti
•	uso di rawrite e delle immagini  di root e boot;
•	differenze fra Red Hat e Slackware.
Installazione RedHat:
•	Bootare dal dischetto o direttamente da <cd_rom>\dosutils\autoboot.bat
•	Opzioni:Monitor a colori? Tipo tastiera? 
•	Selezionare il media di installazione:Azzeccare il cd rom! Se no non lo vede.
•	Upgrade or first intallation?
•	A sto punto si puo’ partizionare il disco e designare le partizioni root e swap.
•	Selezionare i pacchetti da installare.
•	Scegliere il mouse e saltare X-configuration perchè se si sbaglia si deve ripartire da capo, mentre X lo si può installare in seguito dopo aver preso confidenza con Linux.
•	Configurare Network, Clock, Keyboard, password di root.
•	Configurare Lilo.
Installazione Slackware:
•	Preparare eventualmente i dischetti A,AP.D,N,K se il cd non è riconosciuto dal vostro boot disk.
•	Bootare con boot e poi inserire root  (assumiamo boot=bare.i root=color.gz). Partizionare il disco per la parte linux Digitare “setup”.
•	se l’installazione viene interrotta si deve ripartire da zero cioè da ADDSWAP perchè da qui definisce il file /etc/fstab.
•	Scegliere la partizione target (quella preparata per l’installazione) e formattarla.Scegliereda che supporto installare: cd rom, floppy...
•	Scegliere i dischi da installare, A e’ la minima installazione. Lanciare install.......
•	Configurare, modem, mouse e network (settare loopback se si usa solo slip e ppp).
•	Configurare lilo e infine X-window (skip)
Passi successivi
•	Riepilogo dei concetti appresi
•	Come contattarmi e dove recuperare eventuali informazioni su linux:
•	Franco Tallero <stormy@ima.ge.cnr.it>
•	Siti utili:
•	<http://www.linux.org>
•	<http://www.infomagic.com>
•	Newsgroups:
•	comp.os.linux.setup
•	comp.os.linux.hardware
•	comp.os.linux.misc
•	comp.os.linux.announce
•	comp.os.linux.advocacy
•	Se non si ha accesso alla rete leggere le varie documentazioni di HowTo.