Willkommen
im FDS-Hardware-Schaufenster –
Sie haben die Wahl!

Hier
und  im Menü „Inhalt“ der Menüleiste
stehen Ihnen alle Produktbeschreibungen
zu von FDS angebotener   H a r d w a r e   beziehungsweise
H a r d -   u n d   S o f t w a r e - K o m b i n a t i o n e n
zur Auswahl.

 

Ein-/Ausschalten:

START ON CALL small
StartHELPER

Ein-/Ausschalten:

Intelligente Steckdose IS 1 N-R

 

Fax-/Daten-Weiche:

NEUES:
Courier switchman FDS-Edition

Fax-/Daten-Weiche:

NEUES:
Courier varioswitch FDS-Edition

Fax-/Daten-Weiche mit integrierter Telefonanlage:

NEUES:
Courier 1/5 plug & play FDS-Edition

 

ISDN-Terminaladapter,
Fax-, Daten-, Voice-Modem,
eigenständige Fax-Empfangs-, Fax-Speicher-, Fax-Ausdruck-Einheit,
a/b-Adapter –
IN EINEM:

NEUES:
ZyXEL Elite 2864ID FDS-UniFax-Mac™-Set
ZyXEL Elite 2864ID FDS-Mac™-Set

Modem, Fax-Speicher + mehr:

ZyXEL Elite 2864D FDS-UniFax-Mac™-Set
ZyXEL Elite 2864D FDS-Mac™-Set

 

Anschlußerweiterung für Power Macintosh™ G3 Blue & White:

gPort

 

Umschaltlösungen für Modem-, Drucker-, GeoPort™-Anschlüsse
beziehungsweise serielle Geräte:

  

  

• Data Transfer Switch-KABEL „MatchMaker“ mit vier Mini-DIN-8-
und zwei Mini-DIN-9/GeoPort™- Buchsen (A/B/C|D/E/F)

•
Data Transfer Switch-KABEL mit Mini-DIN-8-Buchsen (A/B)

•
Data Transfer Switch-KABEL mit Mini-DIN-8-Buchsen (A/B/C)

•
Data Transfer Switch mit Mini-DIN-8-Buchsen (A/B)

•
Data Transfer Switch mit Mini-DIN-8-Buchsen (A/B/C/D)

•
Data Transfer Switch mit Mini-DIN-8-Buchsen (A/B/C/D/E/F)

•
Power PortJuggler™ D-4.7.2

Umschaltlösungen für einen Monitor und mehrere Macs
ODER umgekehrt:

•
Data Transfer Switch mit Sub-D-15-Buchsen (A/B)

•
Data Transfer Switch mit Sub-D-15-Buchsen (A/B/C/D)

Umschaltlösungen für einen VGA-Monitor und mehrere Macs/PCs
ODER umgekehrt:

•
Data Transfer Switch mit HD-15-Buchsen (A/B)

•
Data Transfer Switch mit HD-15-Buchsen (A/B/C/D)

Umschaltlösungen für einen Monitor, eine Tastatur und mehrere Macs
ODER umgekehrt:

•
Data Transfer Switch mit Mini-DIN-4- und Sub-D-15-Buchsen
zur parallelen Tastatur- und Monitorumschaltung (A/B)

•
Data Transfer Switch mit Mini-DIN-4- und Sub-D-15-Buchsen
zur parallelen Tastatur- und Monitorumschaltung (A/B/C/D)

Umschaltlösungen für eine ADB-Geräte-Kette (Tastatur, Maus, Joystick, Trackball, MIDI-Interface…) und mehrere Macs
ODER umgekehrt:

•
Data Transfer Switch mit Mini-DIN-4-Buchsen (A/B)

•
Data Transfer Switch mit Mini-DIN-4-Buchsen (A/B/C/D)

•
Data Transfer Switch-KABEL mit Mini-DIN-4-Buchsen (A/B/C)

Umschaltlösungen für ein Modem und mehrere Macs
ODER umgekehrt:

•
Data Transfer Switch mit Sub-D-25-Buchsen (A/B)

•
Data Transfer Switch mit Sub-D-25-Buchsen (A/B/C/D)

 

Kabel:

Mac™-Modemkabel mit richtigem Hardware-Handshake

Kabel:

 

 

 

NEUES:
SCSI-Kabel in wirklicher Premium-Qualität

 

 In der FDS-Hardware-Preisliste sind neben den Preisen
zu den hier im FDS-Hardware-Schaufenster
beschriebenen Produkten auch
w e i t e r e   H a r d w a r e - P r o d u k t e
(wie viele weitere Kabel,
Adapter,
Gender Changer,
Terminatoren)
enthalten,
die nicht ausführlich beschrieben werden müssen.

Schauen Sie also auch dort nach!