Bewältigen Sie elefon-,
Telefax- und Datenanrufe
mit nur einer Telefonleitung – hochkomfortabel, zuverlässig
und preisgünstig (geldsparend):
Courier switchman FDS-Edition

DIE iMac™- DOPPELLÖSUNG:
iMac™-Anwender,
die das schon
allgemein bekannte
„Totes Telefon“-Problem
bei eingestecktem iMac™-Modemkabel in ihrer Telefondose plagt, haben auch dies bei Verwendung des Courier switchman FDS-Edition nicht mehr!
Dieser positive Nebeneffekt sollte für iMac™-Anwender das ausschlaggebende Zusatzargument für die Anschaffung dieser „State of the Art“-Fax-Weiche sein! – Die sowieso jeder iMac™-Anwender mit nur einem analogen (herkömmlichen) Telefonanschluß benötigt, sofern ständige, komfortable Empfangsbereitschaft für Telefon- UND Telefax-Anrufe gegeben sein soll.
Lesen Sie nachfolgende Infos zum „switchman“ und/oder lassen Sie sich von uns telefonisch beraten!

NEU:
Jetzt mit 10 Jahren Garantie und gebührenfreier FreeCall-Hotline!

• Keine zusätzlichen Anschluß- und Grundpreise
Ihrer Telefongesellschaft, um Telefon-, Telefax- und auch
Datenanrufe komfortabel zu bewältigen – Monat für Monat durch nur eine Telefonleitung viel Geld sparen! Rentiert sich
in weniger als zwei Monaten! Berücksichtigen Sie,
daß die Kosten für eine zweite Telefonleitung
ab dem 1. Januar 1996 deutlich gestiegen sind! 

• Einfacher Anschluß, da Sie die Kabel der Geräte
lediglich einstecken brauchen – also Mac™-like!

• Nur der Courier switchman FDS-Edition ist optimiert
auf die gemeinsame Benutzung mit Produkten,
die Computer bei Anruf automatisch einschalten!

• Der Courier switchman FDS-Edition erkennt
sage und schreibe fünf verschiedene Kennungstöne zur
Unterscheidung zwischen den verschiedenen Anrufarten.

• Er ist flexibel und von jedermann auf individuelle
Bedürfnisse per Programmierung mittels Telefon
konfigurierbar. Die Werkseinstellungen sind jedoch schon so,
daß in der Regel keine Umprogrammierung erforderlich ist.

• Der Courier switchman FDS-Edition ist sehr preisgünstig
und arbeitet wirklich zuverlässig –
also ungewöhnlich hohe Leistung für wenig Geld!

Der kompakte 
Courier switchman
FDS-Edition ist ideal für:
• private Büros
•
„Otto-Normal-Faxer“
• „Onliner“
• autarke Abteilungen
• Eigenheime
• Arbeitszimmer
• Agenturen
• Praxen
• Selbständige
• Sachbearbeiter
• Handwerksbetriebe
• und viele andere…

Courier switchman FDS-Edition – das pfiffige Kerlchen

• Sie brauchen nur eine Telefonleitung, wenn Sie Telefon-, Telefax- und vielleicht auch noch Datenanrufe automatisch empfangen wollen, und den Courier switchman FDS-Edition in die linke TAE-N-Buchse Ihrer TAE-3x6-NFN-Telekom-Dose (Hauptanschluß in Ihrem Büro/Ihrer Wohnung) einstecken. Denn er nutzt Ihre vorhandene Telefonleitung gleich mehrfach aus!

• Sobald der Courier switchman FDS-Edition angeschlossen ist, verfügen Sie über eine aktive Fax- und Daten-Weiche, die eingehende Fax- und Datenanrufe auch noch bei schlechter Leitungsqualität zuverlässig erkennt, um sie dann ohne Ihre Hilfe an die entsprechenden Endgeräte weiterzuleiten – alles vollautomatisch und eben zuverlässig!

Mit dem Courier switchman FDS-Edition sparen Sie richtig Geld

• Anstatt eine zweite (oder noch weitere) Telefonleitung(en) für Fax- und/oder Datenanrufe installieren zu lassen (hat Kosten von mindestens DM 100,87 für die Bereitstellung zur Folge!), sparen Sie sich diese sowie Monat für Monat (à) DM 24,82 Grundpreis(e) durch Kauf des sehr preisgünstigen, qualitativ trotzdem hochwertigen Courier switchman FDS-Edition!

• Der Courier switchman FDS-Edition rentiert sich also in weniger als nur zwei Monaten! Rechnen Sie bitte selbst nach! Und danach sparen Sie jeden Monat DM 24,82, was eine jährliche Ersparnis von sage und schreibe DM 295,20 ausmacht!

• Wenn Sie bereits einen zweiten Telefonanschluß haben, nun jedoch überlegen, diesen wegen ungenügender Ausnutzung wieder zu kündigen, rentiert sich der Courier switchman FDS-Edition in weniger als nur sieben Monaten! Denn Sie müßten für den zweiten Telefonanschluß ebenfalls jeden Monat DM 24,82 Grundpreis zahlen. Ein zweiter Telefonanschluß ist seit dem 1. Januar 1996 um üppige 196 % teurer geworden.

–> Ihre Entscheidung für den Courier switchman FDS-Edition ist also leicht!

Die unter dem Sparaspekt erläuterten Daten beziehen sich auf Kunden der Deutschen Telekom AG.

Anschlußmöglichkeiten mit dem Courier switchman FDS-Edition

• Der Courier switchman FDS-Edition wird in die linke TAE-N-Buchse Ihrer TAE-3x6-NFN-Telekom-Dose (Hauptanschluß in Ihrem Büro/Ihrer Wohnung) eingesteckt. (Es ist in der Regel auch möglich, ihn als Nebenstelle innerhalb einer Telekommunikationsanlage zu betreiben.)

• Somit sind noch die zwei anderen Buchsen der Telekom-Dose frei: in die mittlere TAE-F-Buchse stecken Sie Ihr Telefon ein, und in der rechten TAE-N-Buchse findet Ihr eventuell vorhandener Anrufbeantworter Platz.

• Ihr Modem oder Tischfax-Gerät schließen Sie dann in die integrierte TAE-N-Buchse des Courier switchman FDS-Edition.

• Für den Fall, daß Sie ein PhoneFax (Telefon-, Telefax-, Anrufbeantworter-Kombination) haben, schließen Sie dieses Gerät in die integrierte TAE-F-Buchse des Courier switchman FDS-Edition.

•  Andernfalls ist diese im Courier switchman FDS-Edition integrierte TAE-F-Buchse auch für ein zweites Telefon nutzbar, von dem Sie abgehende Gespräche führen können.

–> So einfach ist das!

Typischer Anschluß des Courier switchman FDS-Edition:

• Der Courier switchman FDS-Edition ist postzugelassen und darf dank seiner Allgemeinen Anschalteerlaubnis (AAE) von jedermann angeschlossen und betrieben werden. Er benötigt also keine Anmeldung bei der Deutschen Telekom AG. Einfach bestellen und anschließen!

Leistungsmerkmale und besondere Funktionen

• Ton- und Impulswahlverfahren-Unterstützung: Die Ton- und Impulswahlverfahren (MFV/IWV) werden voll unterstützt. Umstellungen sind nicht erforderlich – Courier switchman FDS-Edition managt alles vollautomatisch, je nachdem, welches Wahlverfahren von der Vermittlungsstelle Ihres Büro-/Wohnortes angewandt wird.

• Automatische Fax-Erkennung: Trifft bei Ihnen ein Fax-Anruf ein, egal ob von einem Fax-Modem oder einem konventionellen Fax-Gerät, wird dieser Anruf vom Courier switchman FDS-Edition automatisch als Fax-Anruf erkannt und sofort an das angeschlossene Fax-Modem oder Fax-Gerät weitergeleitet. Von den anrufenden Fax-Modemen/-Geräten muß zur automatischen Erkennung lediglich der sogenannte „CNG“-Kennungston (1.100 Hz) ausgesendet werden, was bei fast allen gegeben ist. Die Erkennung für Fax-Anrufe ist zu- und abschaltbar.

• Automatische Daten-Erkennung: Erreicht Sie ein Anruf von einem Daten versendenden Modem, das entweder den „Calling Tone“ (1.300 Hz), einen „Guard Tone“ (550 Hz oder 1.800 Hz) oder den „Answer Tone“ im „Reverse Mode“ (2.100 Hz) aussendet, so erkennt Courier switchman FDS-Edition sofort, daß es sich um einen Datenanruf handelt und leitet diesen automatisch an das angeschlossene Modem weiter. Die Erkennung von Datenanrufen ist für jeden Kennungston einzeln zu- und abschaltbar!

• Optimiert für Benutzung mit Computer-Ein-/Ausschalt-
produkten: Der Courier switchman FDS-Edition ist optimiert auf die gemeinsame Benutzung mit Produkten, die Computer bei Anruf automatisch einschalten, wie START ON CALL small 
von FDS. Ist er vorgeschaltet, wird ein Computer nur bei bestimmten Anrufarten eingeschaltet, und er läßt – im Unterschied zu handelsüblichen Fax-/Daten-Weichen – lange genug klingeln, bis Ihr Mac™ hochgefahren ist! Dies bietet nur der Courier switchman FDS-Edition von FDS!

• Automatische Rufweiterschaltung: Sollte einmal ein Fax- oder Datenanruf eintreffen, bei dem keiner der fünf Kennungstöne ausgesendet wird (was – wie erwähnt – selten vorkommt), klingelt Ihr Telefon, da Courier switchman FDS-Edition dann annimmt, daß es ein normaler Telefonanruf ist. Wird der Telefonanruf nach einer (zwischen 3 bis 12) einstellbaren Zahl von Klingelsignalen nicht vom Telefon oder Anrufbeantworter angenommen, kann auf Wunsch eine Rufweiterschaltung auf das Fax-Modem/-Gerät voreingestellt werden, so daß auch solche Anrufe von Fax-Modemen/-Geräten als Fax- oder Datenanrufe erkannt werden, die keinen Kennungston aussenden!

• Manuelle Rufweiterschaltung: Im Fall eines ankommenden Fax- oder Datenanrufes, bei dem keiner der fünf Kennungstöne ausgesendet wird, können Sie auch eine manuelle Umschaltung auf das Fax-Modem/-Gerät oder Modem durch Drücken einer Ziffer auf dem Telefon in einem solchen Fall bewirken (lesen Sie dazu auch die genauere Beschreibung nachfolgend unter „So funktioniert der Courier switchman FDS-Edition“).

• Nachwahl ins Amt: Mit der Nachwahl ins Amt können Sie die Courier-switchman-FDS-Edition-interne Auswertung von Wählinformationen temporär ausschalten. Das ist wichtig, um bei übergeordneten Telefonanlagen oder Vermittlungsstellen durch Abgabe einiger Wählziffern bestimmte Funktionen auszulösen. – Das ist so kurzgerafft vielleicht etwas schwer verständlich, doch zur ausführlichen Erläuterung dieser Funktion gibt natürlich auch die Bedienungsanleitung Auskunft – oder Sie rufen FDS an.

• Gebührenzähler: Übermittelte Gebührenimpulse werden transparent zum angeschlossenen Telefon weitergegeben. So können Sie eine telefoninterne Zählfunktion oder einen externen Gebührenzähler ohne Einschränkung (weiter) benutzen.

• Netzausfallsicherung: Die integrierte Netzausfallsicherung stellt sicher, daß Sie auch bei einem Stromausfall anrufen – und angerufen werden – können. Auch einmal vorgenommene Programmierungen gehen bei einem Stromausfall nicht verloren!

• Umkonfigurieren per Telefon: Der Courier switchman FDS-Edition bietet viele Programmiermöglichkeiten, so daß er auch für exotische Anwendungswünsche konfiguriert werden kann. Und das von jedermann, ohne einen Experten fragen zu müssen! Die Bedienungsanleitung ist Ihr Experte.

So funktioniert der Courier switchman FDS-Edition

• Abgehend ist es einfach: Wenn Sie Faxe oder Daten versenden oder einfach nur telefonieren wollen, tun Sie dies in gewohnter Weise! Sie brauchen keine Ziffer zur „Amtsholung“ drücken, oder sonstiges beachten. Abgehend verändert sich also nichts.

• Beim Empfang wird’s pfiffig: Damit Courier switchman FDS-Edition erkennen kann, ob ein Fax, eine Datenübertragung oder ein normaler Telefonanruf eingeht, schaltet er sich sofort beim ersten Klingeln (das Sie jedoch nicht hören – es ist ja noch unklar, um welche Art von Anruf es sich handelt und Sie möchten ja nicht bei jedem Fax- und/oder Datenanruf ans Telefon gehen) an die Leitung und wertet die Empfangssignale aus. Ein anrufendes Fax-Modem/-Gerät sendet einen „CNG“-Ton (1.100 Hz), ein Daten versendendes Modem entweder den „Calling Tone“ (1.300 Hz), einen „Guard Tone“ (550 Hz oder 1.800 Hz) oder den „Answer Tone“ im „Reverse Mode“ (2.100 Hz). Alles sind rhythmisch unterbrochene Pfeiftöne in unterschiedlicher Frequenzlage. Courier switchman FDS-Edition kann diese Töne auch bei schlechten Leitungsverhältnissen noch gut erkennen und aktiviert das gewünschte Endgerät: Fax-Modem/-Gerät oder Modem.

• Wenn keiner der genannten Kennungstöne eingeht, identifiziert Courier switchman FDS-Edition den Anruf als Telefongespräch. Das angeschlossene Telefon klingelt; der eventuell angeschlossene und eingeschaltete Anrufbeantworter springt nach der eingestellten Klingelanzahl automatisch an.

• Was hört der Anrufer? Damit der Anrufer, während der Courier switchman FDS-Edition den eingehenden Anruf auswertet, keine „tote Leitung“ hat und gleich wieder auflegt, gibt Courier switchman FDS-Edition ein emuliertes Freizeichen ab, das dem amerikanischen Freizeichen ähnelt. Aus fernmelderechtlichen Gründen darf der Courier switchman FDS-Edition kein normales Freizeichen aussenden – die Emulation tut’s jedoch genauso gut! Das emulierte Freizeichen klingt nicht (wie bei einigen anderen Fax-/Daten-Weichen) wie ein Fax-Gerät – Anrufer werden also nicht abgeschreckt!

• Es gibt noch ältere oder lediglich nur nicht entsprechend eingestellte Fax-Geräte und Modeme, die keinen der erläuterten Kennungstöne senden. Wenn ein Ruf von einem solchen Gerät eingeht, klingelt das Telefon. Nach dem Abheben hören Sie nur eine „tote“ Leitung. Im Impulswahlverfahren wählen Sie die Ziffer „0“, im Tonwahlverfahren drücken Sie die Flash-Taste (diese ist bei vielen Telefonen auch mit „R“, „S“, „Vermitteln“ oder einem Symbol gekennzeichnet), oder Sie betätigen einfach die Starttaste Ihres Fax-Gerätes beziehungsweise aktivieren Ihr Modem, zum Beispiel mit dem Hayes™-Befehl (ATA). Die Endgeräte schalten dann automatisch auf Empfang.

Auch eine automatische Rufweiterschaltung auf das Fax-Modem/-Gerät oder Modem ist für solche Fälle einstellbar (siehe oben).

Wissenswertes

• Der Courier switchman FDS-Edition hat die begehrte Postzulassung für Deutschland (BZT A116271E) und die Allgemeine Anschalteerlaubnis (AAE) des Bundesamtes für Zulassungen in der Telekommunikation (BZT)!

• Mit dem CE-Zeichen, gemäß dem Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG),
ist der Courier switchman FDS-Edition ebenfalls
ausgestattet.

• Der Courier switchman FDS-Edition bürgt mit 10 Jahren Garantie für Qualität (Verlängerung der gesetzlichen Gewährleistungsansprüche von 6 Monaten auf 10 Jahre)!

•
Für einmalig nur DM 14,50 können Sie nach dem Gerätekauf auch noch die „LifeTime plus“-Garantie abschließen, die zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsansprüchen innerhalb von 10 Jahren auch für allen weiteren, nicht vorsätzlich verursachten Schäden (beispielsweise Überspannungsschäden) bürgt, die sonst von der Garantie ausgeschlossen sind. Somit ist für einen Top-Investitionsschutz gesorgt, der bei Geräten dieser Preisklasse außergewöhnlich ist!

• Viele Einstellmöglichkeiten, die in der Bedienungsanleitung genau erläutert werden, machen den Courier switchman FDS-Edition zu einem äußerst flexiblen Gerät.

• Der Courier switchman FDS-Edition wurde speziell für die Bedürfnisse und hohen Anforderungen im deutschen Markt entwickelt und unterliegt einer ständigen Qualitätskontrolle sowie kontinuierlicher Produktpflege.

• Schon bei der Entwicklung wurde auf Verwendung von recyclebaren Materialien geachtet!

• Der Strombedarf ist mit typischen 3 VA und maximalen 5 VA erfreulich gering!

• Sehr kompakte Maße: 14,8 cm x 3,1 cm x 8,4 cm (B x H x T).

• Der Courier switchman FDS-Edition wird – wie auch die anderen FDS-Produkte – in Deutschland produziert. Die Devise ist also „Made in Germany“. Denn nur so können wir garantieren, daß das, was Sie letztendlich zufriedenstellen muß, von bestechender Qualität ist. In Funktion, Ausführung und Funktionssicherheit. Wir schwimmen damit also nicht auf einer verkrampften „Anti-Rezessions-Welle“, sondern haben unsere guten Gründe für „Made in Germany“!

• Nicht nur die Produktion, sondern auch die Entwicklung fand in Deutschland statt, und zwar hauptsächlich durch die Firma, die den ersten Fax-Umschalter entwickelt hat, der in Deutschland postzugelassen ist! (Ein Fax-Umschalter ist ein Gerät, das eingehende Telefon- von Telefax-Anrufen auf einer Telefonleitung unterscheiden, und an die entsprechenden Empfangsgeräte weiterleiten kann.)

Zitate

• In der Ausgabe 11/98 der Telekommunikations-Fachzeitschrift connect hieß es „Dienstleistungen im Test“ und „Sehr gut“ für den Hersteller des Courier switchman.

• In einer Fax-Umschalter-Marktübersicht der Fachzeitschrift connect in der Ausgabe 10/95 erhielt der Courier switchman eine „Empfehlung“ der Redaktion.

•
Berichte über den Courier switchman FDS-Edition sind erschienen in Macwelt 8/95 und 5/96 sowie in MacEasy 9 – 10/95.

Lieferumfang

•
Courier switchman FDS-Edition

•
Ausführliche, deutschsprachige Bedienungsanleitung (circa 30 Seiten)

•
230 Volt-Steckernetzteil

•
Telefonkabel (TAE-4N-Stecker/Western Modular-Stecker)

Kostenloser Service und Support

• Kostenloser, persönlicher Telefon-Support durch langjährig erfahrene Anwender und Kenner der Produktgattung, montags – freitags von 9 – 13 und 14 – 19 Uhr durch FDS.

• Kostenlose und sogar gebührenfreie FreeCall-Hotline durch den Entwickler und Hersteller.

• Die auf FirstClass®-Technologie basierende
FDS-Mailbox steht Ihnen jederzeit kostenlos zur 
Verfügung. Ausführliche Informationen zu diesem
Service finden Sie im FDS-Foyer.

 Der Preis steht in der FDS-Hardware-Preisliste.
Sie finden dort auch einen interessanten Set-/Aufpreis!

Benutzen Sie das FDS-Bestellformular –Sie haben es als extra Text-Datei mit dem FDS-Schaufenster erhalten.
Oder Sie bestellen einfach telefonisch – an der FDS-Infoline…

FDS-Infoline – kompetente Telefonberatung! 
Sie haben die eine oder andere Frage,
sind sich „irgendwie“ unsicher
oder wollen sich einfach live am Telefon
überzeugen lassen?

Montags – freitags von 9 – 13 und 14 – 19 Uhr
freuen wir uns auf Ihren Anruf:
+ 49-(0)2 31-9 82 22 86