Die hochkompatible, renommierte und welterfahrene
Power-Fax-Software,
die mit Pioniergeist –
exklusiv für Mac™OS-Anwender:
FAXstf™ 3.2.5 (Deutsch)
FAXstf™ 3.2.5 (English)

FDS – Felix Data Service
ist offizieller Exklusiv-Distributor
von STF Technologies, Inc.
für Deutschland und Österreich.
FDS konnte für Sie gleichzeitig
eine einzigartige 
Preisoffensive lancieren!
Wer jetzt nicht will,
der muß schon haben!?

Zwecks einfacherer Lesbarkeit verwenden wir in dieser Produktbeschreibung generell für beide Programm-/
Sprachversionen die Bezeichnung „FAXstf™ 3.2.5“. Es sei denn, bestimmte Funktions- oder Leistungsmerkmale treffen, soweit
bekannt, nur auf eine der beiden Version zu.

So viel Neues im Vergleich zu Version 3.1.x – und noch mehr! 
•
Fax Forwarding: Empfangene Faxe automatisch
weiterleiten lassen. Mit hoher Flexibilität: Sogar für jede
Stunde einer Woche an ein anderes Ziel!
•
FaxView: Faxe anti-aliased (geglättet) am Monitor
betrachten (mit deutlicher Verbesserung der Lesbarkeit
und der Darstellungsqualität!), Faxe bis zu 2.400 %
vergrößern, Faxe in 90 °-Schritten rotieren…
•
QuickNote®: Endlich sind Kurzmitteilungen mit bis zu
32.000 Zeichen erstellbar.
•
FaxMenu®: Die wichtigsten Fax-Funktionen und ein
integrierter Drucker-/Fax-Treiber-Wechsler in jedem Anwendungsprogramm im einfachen und schnellen Zugriff.
Das FaxMenu® hängt sich rechts an die Menüleiste an
oder findet im Menü „Apple“ Platz.
•
FaxModule: Die gleiche Funktionalität von FaxMenu®
in Form eines Kontrolleistenmoduls, also besonders
interessant für PowerBook®-Anwender mit kleinem Monitor.
•
FaxBar®: Ebenfalls fast die gleiche Funktionalität
wie FaxMenu®, hier in Form einer über allen anderen
Fenstern schwebenden Palette. 
•
Smart Dialing: Wählvoreinstellungen dauerhaft speichern, was
das Faxen insbesondere für mobile PowerBook®-Anwender sehr
vereinfacht. Ortsgebundene Anwender haben auch einen Vorteil!
•
Toll Saver: Faxe werden vollautomatisch während des
preisgünstigen neuen Nachttarifs von 2 bis 5 Uhr (Beispiel)
versendet. Deutliche Kostenersparnis garantiert!
•
Call Blocking: Bestimmte Fax-Nummern durch Eintragen
in die „Call Blocking“-Liste als Fax-Ziele ausschließen.
•
FaxExchange: Fax-Dateien sind nun in 11 Grafikformate
(acht mehr als bisher!) per Drag & Drop exportierbar.
•
FaxQueue: Die von FAXstf™ beanspruchte Rechnerleistung
ist nun regulierbar.
•
DeskTop Fax: Dokumente lassen sich einfach
per Drag & Drop auf das Symbol von DeskTop Fax faxen.
•
BinHexFax: Fax-Dateien nun einfach per Drag & Drop
in das Internet-kompatible BinHex-Format umwandeln.
•
Page Header Options: Flexibler und individueller
den Inhalt und das Aussehen des Seitenkopfs bestimmen.
•
FaxStatus®: Nun werden auch terminierte Faxe 
in der Reihenfolge des Versands aufgelistet, wobei Versand-
Zeitpunkte auch noch im nachhinein geändert werden
können. Die Größe und damit der Informationsgehalt des FaxStatus®-Fensters läßt sich jetzt in vier Stufen variieren.
•
Security: Auf Wunsch stellt ein definierbares Passwort
sicher, daß nur Befugte faxen können.
•
FaxSecure: Fax-Dateien mit einem (ebenfalls verschlüssel-
baren) Passwort per Drag & Drop verschlüsseln.
•
Interface-Lifting: FAXstf™ 3.2.5 kommt im modernen 3-D-Look.
Desweiteren wurden monitorplatzsparende Umgestaltungen vorgenommen. Einerseits schick, andererseits auch nützlich!
•
Hochkompatibel: FAXstf™ 3.2.5 ist insbesondere auch auf den
PowerBook® 5300, 1400, 3400, den Power Macintosh™ mit PCI-
Bus und System 7.5.3, 7.5.5, 7.6, 7.6.1 und Mac™OS 8 lauffähig.

Allgemeines 
FAXstf™ von STF Technologies, Inc. ist die wohl am meisten
eingesetzte Einzelplatz-Fax-Software auf Mac™OS-Computern weltweit.

Es eröffnet Ihrem Mac™ die Möglichkeit zur schnellen Fax-Kommunikation mit so gut wie jedem Gruppe-3-Fax-Gerät.

Durch das direkte Faxen von Dokumenten aus Anwendungsprogrammen heraus (funktioniert nahezu wie Drucken), werden Ihre Faxe in einer deutlich besseren Qualität übertragen als beim Versand mit einem herkömmlichen Tischfax-Gerät, da ein Druck- und ein Scan-Prozeß (die immer Qualitätsverluste mit sich bringen) erspart bleiben.

Das Empfangen von Faxen mittels FAXstf™ bietet ebenfalls wesentliche Vorteile:
– Nicht jedes Fax wird zwangsläufig ausgedruckt, was insbesondere bei unerwünschten Faxen sinnvoll ist. Faxe also erst am Monitor sichten, dann entscheiden, ob ein (oder auch mehrere) Ausdruck(e) gemacht werden soll(en).
– Wenn Faxe ausgedruckt werden, können Sie dies mit Ihrem normalen Drucker tun und damit auf Normalpapier. Es ist gegenüber Thermopapier deutlich preisgünstiger, in der Handhabung praktischer, generell umweltfreundlicher (sowohl in puncto Herstellung wie auch in puncto Entsorgung!), deutlich dokumentenechter…

Funktionen/Ausstattungsmerkmale

• Hintergrundversand: Versand von Fax-Dokumenten direkt aus jeder Standardanwendung heraus – vollständig im Hintergrund! Das Faxen funktioniert grundsätzlich wie Drucken.

• Hintergrundempfang: Sie empfangen Faxe als Hintergrundprozeß, also während Sie zum Beispiel mit Ihrer Textverarbeitung oder Datenbank arbeiten. Sie müssen Ihre Arbeit für den Fax-Empfang nicht unterbrechen!

• Fax-Treiber „FaxPrint“:
– Wählbare Fax-Auflösungen und somit Beeinflussungsmöglichkeit für Übertragungsdauer: 203 x 196 dpi und 203 x 98 dpi (feine und einfache Qualität)
– Terminieren von Fax-Versendungen zu einem späteren Zeitpunkt, beispielsweise in Zeiten besonders günstiger Nachttarife
– Frei definierbare Seitenformate sind praktisch zum Versand von großen Grafiken, Tabellenkalkulationen et cetera… (Höchstformat: 21,59 cm x 335,28 cm)
– Vertikales und horizontales Faxen
– Deckblatt-Funktion ermöglicht Ihnen, dem eigentlichen Dokument ein Deckblatt mit Firmenlogo oder anderen grafischen Elementen voranzustellen, das beschreibende Hinweise enthalten kann, was insbesondere bei längeren Dokumenten sinnvoll ist.

• Programm „FaxStatus®“: FaxStatus® zeigt in einem animierten Dialogfenster den Prozeß eines Fax-Versands/-Empfangs verständlich (Mac™-like) an.

Im FaxStatus®-Fenster werden auch terminierte Faxe aufgelistet. Sie können diese Faxe direkt durch Doppelklick auf ihre Listen-Einträge auch hier noch für einen anderen Zeitpunkt terminieren.

Darüberhinaus können Sie nun den Informationsgehalt – und damit einhergehend die Größe des FaxStatus®-Fensters – in vier Stufen verändern.

• Präfix- und Suffix-Wähloptionen: Praktisch zum automatischen „Holen“ der Amtsleitung bei Betrieb des Modems an einer TK-/Nebenstellen-Anlage, zum Wählen von Zugriffscodes oder langen Telefonkartennummern…

• Makro-Anwahl: Diese Funktion ermöglicht das Wählen einer häufig verwendeten Nummernfolge (wie zum Beispiel einer Kreditkartennummer) durch Eingabe eines einzelnen Makrobuchstabe „M“ in einer Fax-Nummer.

• Wahlwiederholoptionen: Flexible Einstellmöglichkeiten für Wahlwiederholungen (Anzahl und Intervall) bei besetzter Leitung oder einem Übertragungsfehler.

• Sammelanruf: Die Funktion „Sammelanruf“ sendet mehrere Faxe an denselben Fax-Empfänger innerhalb des Sammelanruf-Intervalls von beispielsweise zwei Stunden mit nur einem Anruf, sofern das Modem diese Funktion unterstützt.

• Telefonbücher-Freiheit: Eine beliebige Anzahl von Telefonbüchern ermöglicht das dauerhafte, sortierte Speichern von Fax-Adressen, somit das einfache Wählen häufig angewählter Fax-Nummern. Bei Auswahl eines Empfängers können Sie „on the fly“ zwischen Telefonbüchern wechseln.

Telefonbücher/Fax-Nummern lassen sich im- und exportieren – beispielsweise aus oder in Datenbanken.

Neue Fax-Nummern können direkt beim Faxen – aus einem Programm heraus – hinzugefügt werden. Auch temporäre Fax-Nummern sind möglich.

• Gruppenversand/Serienfaxe: Ein Fax-Dokument direkt aus einem druckfähigen Anwendungsprogramm oder dem STF Manager an verschiedene Empfänger faxen lassen – komfortabel, flexibel und automatisch!

• Deckblätter: Bis zu zehn frei gestaltbare Deckblätter, die Platz für eine Notiz bieten.

• Logbuch: Ein flexibel einstellbares Aktivitäts-Log speichert detaillierte Informationen zu einzelnen Fax-Übertragungen. Log-Einträge sind als Text-Datei (durch Tab-Zeichen strukturiert) exportierbar, zwecks Weiterverarbeitung in einer Tabellenkalkulation, einer Datenbank oder einer Textverarbeitung…

• Graustufen-Faxe: Fax-Übertragungen in Graustufen („dithered“), so daß Farb- und Graustufendokumente in erheblich besserer Qualität versendet werden können.

• Hochgeschwindigkeits-Faxen: Fax-Versand und -Empfang mit Geschwindigkeiten bis zu 14.400 bps nach V.17, dem derzeit schnellsten Standard für Fax-Übertragungen (maximale Geschwindigkeit ist natürlich die vom Modem unterstützte).

• Vorschaufunktion: Vorschau noch zu versendender Telefaxe, damit Sie die Kontrolle haben, daß auch alles beim Empfänger ankommt.

• Zusammenarbeit mit Apple® Remote Access (ARA): Der „Line Manager“ von FAXstf™ leitet eingehende Anrufe entweder an FAXstf™ oder an ARA weiter, so daß beide Anrufarten mit nur einem Modem und nur einer Telefonleitung empfangen werden können! Voraussetzungen sind, daß Ihr Modem die Anforderungen des Line Manager erfüllt (fragen Sie im Zweifelsfall FDS) sowie ein spezielles ARA-Skript, das für die gemeinsame Nutzung mit dem Line Manager und Ihrem Modem optimiert ist.

• Mehrfache Einstellungen: Sie können verschiedene Einstellungen speichern, die später leicht, zum Beispiel direkt aus dem FaxPrint-Dialog heraus gewechselt werden können – beispielsweise für unterschiedliche Modeme, Anwender oder Anwendungszwecke.

• Suchfunktion zum Finden von Fax-Adressen: Wenn Sie zum Beispiel einen Text versenden möchten, jedoch nicht mehr wissen, unter welchem Anfangsbuchstaben der Empfänger in Ihrem Telefonbuch genau gespeichert ist, können Sie – ohne Programme wechseln zu müssen – schnell nach dem Eintrag suchen, indem Sie ein Schlüsselwort/-string eingeben.

• Benachrichtigung über empfangene, jedoch noch nicht gesichtete/ausgedruckte Faxe: Ein Klingel-Ton und ein anschließend blinkendes Icon im Apple®-Menü macht Sie auf empfangene Faxe aufmerksam, die noch nicht gesichtet/gedruckt wurden.

• Kombinieren und Anhängen von Faxen: Verschiedene Fax-Dokumente lassen sich zusammenfassen und an eine Fax-Nummer mit nur einem Anruf versenden.

Das funktioniert mittels der Funktion „Anlage“ auch, wenn man direkt aus einer Anwendung heraus faxt. So können Sie ganz einfach Preislisten, Prospekte & Co. als Anlage zu einem Anschreiben mitfaxen.

• Aktivitätsbezogene Bedieneroberfläche:
Fünf verschiedene, wie folgt benannte Fenster im zentralen FAXstf™-Programm STF Manager schaffen Ordnung und Durchblick:
– FAX-Eingang/FAX In (für eingegangene Faxe)
– FAX-Ausgang/FAX Out (für terminierte Faxe)
– FAX-Warten/FAX Hold (für aufgeschobene beziehungsweise nicht erfolgreich versandte Faxe)
– FAX-Anhang/FAX Include (für oft angehängte Fax-Dateien wie Preislisten, Prospekte…)
– FAX-Archiv/FAX Archive (zum Archivieren von Fax-Dateien)

• STF AutoPrint: Mit „STF AutoPrint“ ist es möglich, eingegangene Faxe automatisch ausdrucken zu lassen.

Bei Vorhandensein mehrerer Drucker (in einem Netzwerk)
kann ein ganz bestimmter als Fax-Drucker bestimmt werden. Einstellbar ist desweiteren, ob eingegangene Faxe sofort nach Empfang oder zu bestimmten, flexibel einstellbaren Zeiten gesammelt ausgedruckt werden sollen. Weitere Einstellmöglichkeiten sind aus der folgenden Abbildung ersichtlich.

• STF AutoOCR®: Ja, optional können Sie eingegangene Faxe auch automatisch in editierbare Textdateien umwandeln
lassen! Dies funktioniert per OCR (Optical Character
Recognition – optischer Zeichenerkennung).

Der umgewandelte Text kann in andere Dokumente ganz oder teilweise eingesetzt, oder auf viele andere Arten, wie beispielsweise per E-Mail, weitergeleitet werden. Sie ersparen sich also stupide Abtipparbeit und können Änderungen, Korrekturen oder Ergänzungen vornehmen.

Einstellbar ist auch bei „STF AutoOCR®“, ob die eingegangenen Faxe sofort nach Empfang oder zu bestimmten, flexibel einstellbaren Zeiten gesammelt in editierbare Textdateien umgewandelt werden sollen. Sie können aus einem Dutzend Textformaten (von TEXT über MacWrite™ und Microsoft® Word bis hin zu WordPerfect®) wählen, in welchen der Text (der dann editierbar ist) gespeichert wird. Weitere Einstellmöglichkeiten stehen zur Verfügung.

Zum zufriedenstellenden Funktionieren von STF AutoOCR® ein paar Anmerkungen: STF AutoOCR® arbeitet mit sehr gutem Ergebnis (also mit einer weitgehend fehlerfreien, eindeutigen Zeichenerkennung), sofern die Faxe in feiner/hoher Auflösung empfangen werden, der betreffende Text in Punktgrößen ab 12 und möglichst in einer serifenlosen Schrift gesetzt ist. Weitere Voraussetzung für sehr gute Ergebnisse dieser Funktion ist, daß bei der Fax-Übertragung möglichst wenige oder am besten natürlich keine Fehler durch schlechte Telefonleitungsqualität et cetera entstehen. Bei Faxen, die diesen Anforderungen entsprechen, wurden bereits erstaunliche Ergebnisse erzielt. Sollten Faxe diese Voraussetzungen nicht erfüllen, kann, muß aber nicht, ein (in schlechten Fällen recht großer) Nachbearbeitungsaufwand entstehen. Wenn Sie also Faxe erwarten, die Sie in editierbaren Text umwandeln möchten, teilen Sie dem Sender nach Möglichkeit mit, daß er in hoher Auflösung und mit entsprechenden Schriften und Schriftgrößen faxen soll. Dann werden auch Sie Freude mit und Nutzen von STF AutoOCR® haben!

Sie erhalten deutsch-, englisch- und französischsprachige OCR-Bibliotheken mit speziellen Informationen für die jeweilige Sprache. Deutsche Umlaute werden also auch erkannt (FDS weiß zumindest, wie’s funktioniert!).

STF AutoOCR® kann für DM 29,00 mit-/nachgekauft werden (STF1051).

• Background Imaging: Dank „Background Imaging“ (auch „Hintergrundverarbeitung“ genannt) müssen Sie nicht warten, wenn FAXstf™ ein Dokument in das Fax-Format umwandelt.

Wenn Sie Background Imaging aktivieren, wandelt FAXstf™ die Dokumente im Hintergrund in das Fax-Format um, so daß Sie währenddessen mit Ihrem Mac™ schon wieder weiterarbeiten können. Wer öfters faxt, spart damit richtig Zeit!

Background Imaging ist sozusagen das Fax-Äquivalent zu den Hintergrunddruck-Funktionen vieler Druckertreiber.

• CommSTF®: Weiterer Bestandteil von FAXstf™ 3.2.5 (English) ist auch diese einfach zu bedienende Datenfernübertragungs-
Software, die auf der Macintosh® Communications Toolbox
(CTB) basiert – und dadurch sehr flexibel und leicht erweiterbar ist. Für Anwender, die nur sehr gelegentlich Datenfernübertragung betreiben, ist es ausreichend.

CommSTF® gehört nur zum Lieferumfang von FAXstf™ 3.2.5 (English), und leider nicht von FAXstf™ 3.2.5 (Deutsch).

• Fax Forwarding: Empfangene Faxe kann FAXstf™ 3.2.5 an bis zu dreißig verschiedene Fax-Nummern weiterleiten.

Dabei können Sie für jede Tagesstunde einer Kalenderwoche eine unterschiedliche Zielrufnummer ganz Mac™-like eintragen, so daß jedes Fax an den gewünschten Ort hinterhergesendet wird.

Damit gibt es Fax Forwarding ohne Zusatzhardware und ohne DOS-mäßige Konfigurationshürden!

• FaxView: Mit diesem neuen Programm können Faxe „anti-aliased“ (geglättet) auf einem Farb- oder Graustufen-Monitor gesichtet werden. Gerade Faxe mit klein gesetztem Text und/oder Graustufen-Elementen können so deutlich besser als bisher „on screen“ gelesen/betrachtet werden.

Zur Verdeutlichung folgt zweimal der gleiche Ausschnitt aus einer Fax-Datei, so wie dieser Ausschnitt auf einem Farb- oder Graustufen-Monitor bisher dargestellt wurde und nun mit FaxView wird (zum Erhalt eines realitätsgetreuen Eindrucks betrachten Sie die beiden folgenden Abbildungen auf einem Monitor, der mindestens 256 Farben oder Graustufen gleichzeitig darstellen kann).

Bisher:                                                                                              Mit FaxView: 

Desweiteren lassen sich Faxe nun von 50 bis 2.400 % in sieben Stufen ein- und auszoomen. Sie können einzelne Seiten bei einem mehrseitigen Fax-Dokument hinzufügen und löschen.

Und neben den neuen Rotationsmöglichkeiten in 90 ° Schritten (falls Faxe mal auf dem Kopf oder auf der Seite stehend beziehungsweise liegend ankommen), gibt es noch mehr kleinere, jedoch ebenfalls neue Optionen und Verbesserungen zum Betrachten von Faxen am Monitor.

• QuickNote®: Das Programm zum schnellen, unkomplizierten Versand von kürzeren Fax-Mitteilungen hat eine von vielen Anwendern als „hart“ empfundene Einschränkung weniger. Das Limit von nur 255 Zeichen für die eigentliche Fax-Mitteilung, wurde auf – nun sicher für alle ausreichende – 32.000 Zeichen (circa 7 Seiten) ausgeweitet. Denn so kurz konnten sich die wenigsten fassen.

••• FaxMenu®/FaxModule/FaxBar®: FAXstf™ 3.2.5 bietet Ihnen gleich drei Möglichkeiten, auf häufig benutzte Fax-Funktionen immer schnell und unkompliziert zuzugreifen. Dabei können Sie alle drei Optionen parallel, einzeln oder in einer beliebigen Kombination aktivieren. Das bedeutet, daß Sie sich einfach die für Sie komfortabelste(n) Option(en) zur Verfügung stellen können.

• FaxMenu®: 
Das Kontrollfeld „FaxMenu®“
fügt entweder rechts an die Menüleiste
oder im Menü „Apple“
ein leicht zugängliches Fax-Menü
mit den in der nebenstehenden
Abbildung sichtbaren Fax-Funktionen
an.

• FaxModule: Das „FaxModule“ bringt dem Anwender das gleiche wie das Kontrollfeld „FaxMenu®“, nur als Kontrolleistenmodul in der Kontrolleiste, was insbesondere PowerBook®-Anwender mit kleinem Monitor begrüßen.

• FaxBar®: Wenn Sie lieber eine – über allen anderen Fenstern – schwebende Palette bevorzugen, werden Sie sich ein Alias des Programms „FaxBar®“ in den Ordner „Startobjekte“ legen, um jederzeit schnell auf häufig benutzte Fax-Funktionen zugreifen zu können.

• Smart Dialing: Insbesondere PowerBook®-Anwender werden an der „Smart Dialing“-„Intelligenz“ Freude haben. Aber auch ortsgebundene FAXstf™ 3.2.5-Anwender haben einen Vorteil.

Die Wähloptionen für bis zu dreißig Orte können dauerhaft gespeichert werden. Bei jedem Ortswechsel muß nur einmal der entsprechende Ort ausgewählt werden. Schon wählt FAXstf™ 3.2.5 problemlos, da für jeden Ort getrennt, die eventuell benötigte Ziffer zur Amtsholung, die (nicht mitzuwählende) Vorwahl, sowie Ferngesprächsvor- und -nachwahlen eingetragen werden können. Beim Wählvorgang werden diese Schlüsseldaten entsprechend berücksichtigt.

Der Vorteil für ortsgebundene Anwender: Bei Empfängern im gleichen Ort wird die Vorwahl automatisch nicht mitgewählt, was insbesondere bei Impulswahlverfahren Zeit spart.

• Toll Saver: Der „Toll Saver“ ist für all jene eine tolle Sache, die die Telekom-Tarifkonzept ’96-Schlupflöcher voll ausnutzen wollen. Dazu stellen Sie im Toll Saver einfach die preisgünstigste Fax-Zeit von 2 bis 5 Uhr ein, in der FAXstf™ 3.2.5 die Faxe dann versendet. Keiner mehr muß daran denken, Faxe manuell vorzuterminieren.

Das ist insbesondere dann sinnvoll, wenn FAXstf™ 3.2.5 mit der Software R-3-S FxClient (näheres dazu entnehmen Sie bitte 
der hier im FDS-Software-Schaufenster enthaltenen Produktbeschreibung) als Netzwerk-Fax-Software betrieben wird,
oder wenn Sie gleich die FAXstf™ 3.5 Network Edition (näheres 
dazu entnehmen Sie bitte ebenfalls der hier im FDS-Software-
Schaufenster enthaltenen Produktbeschreibung) kaufen. Denn je mehr Mitarbeiter faxen, desto größer ist die Anzahl der nicht korrekt vorterminierten Faxe (man denkt halt nicht immer daran, zumal man neben einer Uhrzeit zwischen 2 und 5 Uhr in aller Regel auch noch den nächsten Tag angeben muß). Der Toll Saver regelt das nun vollautomatisch im Hintergrund – und bereitet so zumindest Erleichterung bei Erhalt der Telekommunikationskosten-Rechnung.

• Call Blocking: Wenn bestimmte Nummern nicht angefaxt werden sollen, können diese in die „Call Blocking“-Liste aufgenommen werden.

Beim Versand von Faxen an darin eingetragene Nummern erscheint eine entsprechende Hinweismeldung. Die erzeugte Fax-Datei wird automatisch in den Ordner „FAX Hold“ bewegt.

Der Chef kann wieder Geld sparen, wenn er nicht möchte, daß beispielsweise bestimmte 01 90-Fax-Services genutzt werden, oder daß die Konkurrenz aus Versehen ein unliebsames Fax erhält.

• FaxExchange: Ein Drag & Drop Utility, das nun fast ein Dutzend Exportformate für Fax-Dateien bietet. Waren bisher als Exportformate nur PICT, komprimiertes und unkomprimiertes TIFF möglich, so gesellen sich nun die Formate PCX, WPG, WMF, TIFF HUFFMAN, TIFF Group 3 Fax, TIFF LZW, DCX und EPS dazu.

• FaxQueue: Mit dieser Einstellmöglichkeit können Sie die von FAXstf™ benötigte Rechnerleistung beeinflussen.

Damit terminierte Faxe versendet werden, prüft FAXstf™ in – hiermit nun einstellbaren – Intervallen, ob sich neue Dateien im Ordner „FAX Out“ befinden. Je öfter und intensiver FAXstf™ diese Prüfung durchführen soll, desto rechtzeitiger erfolgt der Fax-Versand. Die Maximaleinstellungen sind insbesondere für FAXstf™-Server- 
Macs ideal, bei Einsatz der FAXstf™ 3.5 Network Edition
oder wenn FAXstf™ 3.x im Netzwerk – mit Hilfe der Software 
R-3-S FxClient – eingesetzt wird.

• DeskTop Fax: Ein schon aus alten FAXstf™-Zeiten bekanntes Hilfsprogramm (Fax This!), lebt in Version 3.2.5
unter neuem Namen, in neuem Outfit und erstmals
mit Unterstützung von STF Technologies wieder auf.

Das Drag & Drop Utility faxt ein Dokument eines Anwendungsprogramms, sobald Sie es auf das Symbol von „DeskTop Fax“ bewegen, und im darauffolgenden Fax-Dialog einen Empfänger bestimmen. Like having a fax machine on your desktop…

• BinHexFax: Internet und Faxen paßt nicht zusammen? – Dieses Drag & Drop Utility beweist das Gegenteil. Auf das Programm-Symbol bewegte Fax-Dateien werden in das BinHex-Format umgewandelt, womit die Übertragung über das Internet möglich wird.

• Page Header Options: Flexibel und individuell läßt sich der Inhalt und das Aussehen des – von FAXstf™ auf Wunsch erzeugten – Seitenkopfs bestimmen.

• Security: In der neuen Einstellungsgruppe „Security“ läßt sich ein Passwort definieren, das bei jedem Fax-Versand abgefragt wird. 
Gerade bei Einsatz der FAXstf™ 3.5 Network Edition
oder bei Einsatz von FAXstf™ 3.2.5 im Netzwerk – mit Hilfe 
der Software R-3-S FxClient – ist dies interessant, um nur
Befugten das Faxen zu ermöglichen.

• FaxSecure: Mit diesem Drag & Drop Utility können Sie Fax-Dateien mit einem (ebenfalls verschlüsselbaren) Passwort verschlüsseln, beispielsweise für sichere Archivierung.

• FaxGuide: Die englischsprachige „Apple Hilfe“-Datei „FaxGuide“ stellt Ihnen, zusätzlich zur „Erklärungen“-Hilfe, auch diese seit System 7.5 existierende, erweiterte Hilfetechnologie im STF Manager zur Verfügung.

Die FaxGuide-Datei können Sie sich nach Erwerb von FAXstf™ aus der FDS-Mailbox herunterladen, wenn Sie sich in dieser kostenlos 
sowie ordnungsgemäß registrieren. Details zu diesem Service
entnehmen Sie bitte der Servicebeschreibung im FDS-Foyer.

• Oberflächen-Modernisierung: So gut wie alle Bestandteile von FAXstf™ sind im zeitgemäßen 3-D-Look gestaltet.

Das zentrale FAXstf™-Programm „STF Manager“ wurde insbesondere dahingehend optimiert, daß wertvoller Monitorplatz gespart wird. Dazu trägt wesentlich die von allen STF Manager-Fenstern gemeinsam genutzte, neue Button-Leiste bei. Sie ersetzt die bisher in jedem einzelnen Fenster enthaltene Button-Leiste und spart somit deutlich Arbeitsfläche auf dem Monitor.

• Noch kompatibler: FAXstf™ 3.2.5 unterstützt insbesondere
–
System 7.5.3, 7.5.5, 7.6, 7.6.1, Mac™OS 8, Mac™OS 8.1,
–
die PowerBook® 5300, 1400, 3400,
–
die Power Macintosh™ mit PCI-Bus, und
– deutlich mehr Modeme als die Vorgängerversion.

• Sprachgewandt: FAXstf™ ist nicht nur in Deutsch und Englisch verfügbar, sondern auf Anfrage auch in Französisch, Schwedisch, Japanisch und bald auch vielen weiteren Sprachen…

Englischsprachige FAXstf™-Version hat unter Umständen kleine Vorteile

FDS bietet schon seit langem offensiv auch die englischsprachige FAXstf™-Version an. Und das nicht nur wegen der mehrmals sehr langen und ungenauen Wartezeiten für eine entsprechende deutschsprachige Version.

FDS macht immer wieder auf die folgenden generellen Vorteile einer englischsprachigen FAXstf™-Version aufmerksam:
•
Alle FAXstf™-Updater (Aktualisierer/Bugfixes & Co.) können auf die englischsprachige FAXstf™-Version angewandt werden. FDS stellt sie seinen FAXstf™-Kunden in der FDS-Mailbox, und STF auf ihrer Web-Site kostenlos zum Herunterladen bereit. Es kann sein, daß Updater vereinzelt zeitverzögert oder auch gar nicht für die deutschsprachige Version verfügbar werden. – Obwohl FDS sich immer mit allen Mitteln stark dafür machen wird!
•
Englischsprachigkeit ist generell etwas preisgünstiger, manchmal deutlich.
•
Englischsprachige Upgrades waren in den letzten Jahren erheblich eher verfügbar. Bei den letzten großen FAXstf™-Upgrades dauerte die Lokalisierung jeweils circa acht bis neun Monate.
• Der Lieferumfang von FAXstf™ 3.2.5 (English) ist umfangreicher: CommSTF® gehört zum Standardlieferumfang, nicht jedoch bei FAXstf™ 3.2.5 (Deutsch).

Also: Objektiv und sachlich gesehen ein paar Vorteile. Sie müssen sich nun entscheiden, und selbst für sich beurteilen, ob diese Vorteile für Sie relevant sind.

Selbstverständlich müssen Sie über gewisse Basis-Kenntnisse der englischen Sprache verfügen, doch müssen Sie bei weitem kein Fremdsprachenkorrespondent sein.

Systemvoraussetzungen

•
Macintosh® mit 68020 Prozessor oder höher beziehungsweise Mac™OS-kompatibler Computer

•
System 7.0 oder neuer

•
4 MB RAM-Speicher (zur Nutzung von STF AutoOCR® 5 MB)

•
Circa 7 MB Festspeicher (komplett mit installierten deutsch-, englisch- und französischsprachigen OCR-Bibliotheken circa 12 MB)

•
Class 2.0-, Class 2(TIA SP-2388)- oder Class 1(TIA-578)-Modem, oder Hermstedt ISDN-Karte mit Pan- beziehungsweise PinoPan-Zusatzkarte

Lieferumfang

•
Ausführliches, reich bebildertes Benutzerhandbuch (circa 172 Seiten)

•
3 HD-Disketten bei FAXstf™ 3.2.5 (English)
    oder
• 2 HD-Disketten bei FAXstf™ 3.2.5 (Deutsch)

• Mehrwert von FDS: Ein exklusives, mehrseitiges (mindestens 6 DIN A4-Seiten) FDS-Additions-Paper mit den heißesten bisher undokumentierten Tips und Tricks rund um FAXstf™ 3.2.5. Das gibt es nur vom Exklusiv-Distributor FDS!

Der Lieferumfang bei Upgrades ist identisch, sie sind nur anders verpackt.

Zitate

•
Der in der Fachzeitschrift Macwelt 4/98 veröffentlichte, große Vergleichs-Testbericht
über Fax-Programme für den Mac™
bescherte FAXstf™ 3.2.5 (Deutsch)
die Testwertung „fünf Mäuse“. Sie durfte
auch als einzige getestete Fax-Software
das „Testsieger“-Podest besteigen!

Aus diesem Testbericht ein paar Zitate: „Die Software bietet mehr Möglichkeiten als die Konkurrenz und überrascht durch ihre hohe Übertragungsqualität. … Für professionelle Anwender gibt es im Mac™-Bereich keine andere Wahl. … Den größten Funktionsumfang und optimale Qualität bietet jedoch FAXstf™.“

•
In einem großen Testbericht über Fax-Programme für den Mac™ in Macwelt 9/96 erhielt FAXstf™ 3.2.2 (English) die Testwertung „sehr gut“. Zusätzlich gab die Macwelt FAXstf™ 3.2.2 (English) eine Empfehlung, und nahm es in die Testsieger-Riege auf.

Aus diesem Testbericht ein paar Zitate: „Darf’s ein bißchen mehr sein? Getreu dieser Devise richtet sich FAXstf™ an alle, die maximale Leistung fordern. Es gibt kein Programm, das mehr bietet. Die Software ist erweiterbar und wird ständig weiterentwickelt. … Bietet nahezu alles; sowohl für Profis als auch für Einsteiger geeignet… “

•
In Macwelt 6/96 wurde FAXstf™ 3.2.1 (English) mit „gut bis sehr gut“ beurteilt.

• AppleL!VE, Ausgabe Mai ’96, über FAXstf™ 3.2 (English): „Fazit: Ein rundes Produkt, das sich durch seine modulare Erweiterbarkeit langsam in Richtung einer Workflow-Lösung bewegt.“

• Die Fachzeitschrift c’t schreibt im Rahmen eines Fax-Software-Vergleichstests in Heft 4/96 zu FAXstf™ 3.2 (English) unter anderem: „…ist nun FAXstf™ das umfangreichste und anspruchvollste Fax-Paket für den Mac…“. Die Beurteilung erfolgte getrennt in vier Kategorien: „Installation: gut, Funktionsumfang: sehr gut, Handhabung: zufriedenstellend, Dokumentation: gut“

• Die American Facsimile Association (AFAXA) wählte FAXstf™ 3.2 (English) zur „BEST Macintosh™ Fax Software“ für 1996 und 1997 und zusammen mit Front Office™ 1.5 zur „Best Fax Communications Software“ für 1997!

• Die Fachzeitschrift Mac MAGAZIN schreibt
im Rahmen eines Modem- und Fax-Software-Tests
in ihrer Ausgabe 8/95 folgendes zu FAXstf™ 3.1.1 (English): „Das Programm ,FAXstf‘ setzt in puncto Fernkopieren Maßstäbe.“ … „Das leistungsstärkste Faxprogramm ist das ,FAXstf‘.“ … „,FAXstf‘ begeisterte uns in jeder Hinsicht. Die Tatsache, daß dieses Programm in der englischen Version geliefert wird, stört nicht. Dank intuitiver Icons läßt es sich kinderleicht bedienen.“ … „Besser geht es kaum: Ein entgegengenommenes Fax wird umgewandelt in Text für das Schreibprogramm.“ … „Das professionellste Fax-Paket bietet ,FAXstf‘. Für Viel-Faxer ein Muß.“

• FAXstf™ 3.1 (English) ist Testsieger im Fax-Software-Test der britischen Fachzeitschrift MacFormat, der in Ausgabe 25 vom Juni 1995 veröffentlicht wurde.

• „Dem Programm merkt man die langjährige Erfahrung seiner Programmierer an. Sie haben an alles gedacht, auch an vermeintliche Kleinigkeiten wie den reibungslosen Im- und Export der Telefonbücher…“ schreibt die Fachzeitschrift Macwelt in ihrer Ausgabe 2/96, und bewertete FAXstf™ 3.1 (Deutsch) mit „sehr gut“. Und zu Nachteilen schreibt die Macwelt: „keine ersichtlich“.

• FAXstf™ 3.1 (English) erhielt von der amerikanischen Fachzeitschrift MacWEEK die Bewertung „4 Diamanten“!

• „If you already have a fax modem but don’t like the software that came with it, look into FAXstf.“ – Gregory Wasson in seinem in MacUser 4/93 erschienenen Artikel „Finer Faxes“.

Kostenloser FDS-Service und FDS-Support

• Kostenloser, persönlicher Telefon-Support durch erfahrene, langjährige Anwender und Kenner der Software, montags – freitags von 9 – 13 und 14 – 19 Uhr.

• Die auf FirstClass®-Technologie basierende FDS-Mailbox
steht Ihnen jederzeit kostenlos, beispielsweise für FAXstf™- 
Updates zur Verfügung. Ausführliche Informationen
zu diesem Service finden Sie im FDS-Foyer.

Sie finden die Preise in der FDS-Software-Preisliste. 
FDS bietet selbstverständlich auch Upgrades an – auch die
Upgrade-Voraussetzungen nennt die FDS-Software-Preisliste.
NEU: Crossgrades von einer anderen Mac™OS-Fax- 
Software auf FAXstf™ 3.2.5 (Deutsch) – Details ebenfalls in der
FDS-Software-Preisliste.

Benutzen Sie das FDS-Bestellformular –Sie haben es als extra Text-Datei mit dem FDS-Schaufenster erhalten.
Oder Sie bestellen einfach telefonisch  – an der FDS-Infoline…

FDS-Infoline – kompetente Telefonberatung!   
Sie haben die eine oder andere Frage,
sind sich „irgendwie“ unsicher
oder wollen sich einfach live am Telefon
überzeugen lassen?

Montags – freitags von 9 – 13 und 14 – 19 Uhr
freuen wir uns auf Ihren Anruf:
+ 49-(0)2 31-9 82 22 86