Diamond Windows 95対応 ドライバ with InControl Tools 95 Lite について

バージョンについて

本ドライバでは以下のバージョンのディスプレイドライバ、及び Windows ユーティリティーが提供されています。

日本語 Windows 95対応ドライバ	.....           4.03.00.2111
InControl Tools 95 Lite		.....           4.03.097

このドライバがサポートしているビデオカードは以下の通りです。

ビデオカード                             ＢＩＯＳ
 -------------------------------------------------
       Stealth 3D 3000 ｼﾘｰｽﾞ                       1.00, 1.01

インストールについて

インストールを行う前に必ず以下の手順で作業を行ってください。
Windows 95インストール時は 1) から、既に Windows 95がインストールされている場合は 7) から作業を行ってください。

1) Windows 95のインストール完了後、[ｺﾝﾄﾛｰﾙ ﾊﾟﾈﾙ]の[ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]を起動してください。 
2) [ﾃﾞﾊﾞｲｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ]タブをクリックし一覧から[その他のﾃﾞﾊﾞｲｽ]の[PCI-Compatible Display Adapter]を選択して[削除]をクリックしてください。
3) [PCI-Compatible Display AdapterのROMがあります]メッセージが表示されたら[ﾃｽﾄする(T)]をクリックしてください。
4) [ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ｱﾀﾞﾌﾟﾀ]の[S3]を選択して[削除]をクリックしてください。
5) 削除されたのを確認したならば、[閉じる]をクリックしてください。
6) Windows 95の再起動
7) [新しいﾊｰﾄﾞｳｪｱ]- PCI-Compatible Display Adapter -メッセージが表示されたら[一覧から選ぶ(S)]を選択して[OK]をクリックしてください。
8) [ﾊｰﾄﾞｳｪｱの選択]ダイアログの一覧から[ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ｱﾀﾞﾌﾟﾀ]を選択して[OK]をクリックしてください。
9) [ﾃﾞﾊﾞｲｽの選択]ダイアログの[製造元(M)]の一覧から[(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ)]を選択し、[ﾓﾃﾞﾙ(D)]の一覧から[ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ ｱﾀﾞﾌﾟﾀ (VGA)]を選択して[OK]をクリックしてください。
10) Windows 95の再起動
11) [画面のﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨ]を起動して、[ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの詳細]タブをクリックし、[ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの変更(T)]ボタンをクリックしてください。
12) [ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの変更]ダイアログの[ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲの種類(M)]が正しく設定されていない場合は、[変更(N)]ボタンをクリックしてモニタを設定してください。

以上の手順が完了したら、日本語 Windows 95 対応 ドライバ ディスクのINSTALLを使用し、日本語 Windows 95対応ドライバ、及びInControl Tools 95 Lite、DOSユーティリティをインストールしてください。 Windows 95のスタートメニューの[ﾌｧｲﾙ名を指定して実行]もしくはエクスプローラから、日本語 Windows 95 対応 ドライバ ディスクの INSTALL.EXE を選択して下さい。 インストーラが起動したら、後はインストーラのメッセージに従ってインストールを行って下さい。
インストールの方法は以下の3つの種類から選べます。

ｺﾝﾊﾟｸﾄ： 日本語 Windows 95対応ドライバのみをインストールします。

標準：    日本語 Windows 95対応ドライバ 及び､ InControl Tools 95 Lite をインストールします。通常、この方法をお勧めします。

ｶｽﾀﾑ ：  日本語 Windows 95対応ドライバ､ InControl Tools 95 Lite のどちらかを選んでインストールします。

＊ インストール時にはスクリーンセーバーを無効にしておくことをお勧めします。 スクリーンセーバーが有効な場合、スクリーンセーバーが動作してしまう場合があります。

DOSユーティリティについて
VMNG.SYS, DCDD.COM

VMNG.SYS, DCDD.COMは、日本語 Windows 95対応ドライバを使用するために必要なユーティリティです。  これらは、日本語 Windows 95 対応 ドライバにビデオカードを認識出来るようにします。 インストーラを実行すると AUTOEXEC.BAT、及び CONFIG.SYSに自動的に追加されます。 使用方法は以下の通りです。

VMNG.SYS ... CONFIG.SYS の先頭に入れてください。（必ず先頭にして下さい）

例:
DEVICE=C:\PROGRA~1\DIAMOND\SETUP\VMNG.SYS

DCDD.COM ... AUTOEXEC.BAT の先頭に入れてください。  （必ず先頭にして下さい。 但し、V-Text ドライバを使用している場合には、V-Text ドライバの後に入れて下さい）

例:
C:\PROGRA~1\DIAMOND\SETUP\DCDD.COM /V
@ECHO OFF
KEYB.COM JP,932,C:\DOS\KEYBOARD.SYS

オンライン インターネット サービスについて

オンライン インターネット サービスをお使いになる際は、WWWビューアーが必要です。

サポート解像度について

サポートしている解像度は以下の通りです。

[Stealth 3D 3000 ｼﾘｰｽﾞ]

43  47  56  60  70  72  75  85  100  120
***********************************************************
1600 x 1200
8bpp    ×   ◎   ×   ○   ◎   ×   ×   ×   ×   ×
16 bpp  ×   ○   ×   ○   ○   ×   ×   ×   ×   ×
-----------------------------------------------------------
1280 x 1024 
8bpp    ◎   ×   ×   ◎   ×   ◎   ◎   ×   ×   ×
16bpp   ○   ×   ×   ○   ×   ○   ○   ×   ×   ×
24bpp   ○   ×   ×   ○   ×   ○   ○   ×   ×   ×
-----------------------------------------------------------
1152 x 864
8bpp    ×   ×   ×   ◎   ◎   ×   ◎   ◎   ×   ×
16bpp   ×   ×   ×   ◎   ◎   ×   ◎   ◎   ×   ×
24bpp   ×   ×   ×   ○   ○   ×   ○   ○   ×   ×
-----------------------------------------------------------
1024 x 768
8bpp    ◎   ×   ×   ◎   ◎   ◎   ◎   ◎   ◎   ×
16bpp   ◎   ×   ×   ◎   ◎   ◎   ◎   ◎   ◎   ×
24bpp   ○   ×   ×   ○   ○   ○   ○   ○   ○   ×
-----------------------------------------------------------
800  x 600
8bpp    ×   ×   ◎   ◎   ×   ◎   ◎   ◎   ◎   ◎
16bpp   ×   ×   ◎   ◎   ×   ◎   ◎   ◎   ◎   ◎
24bpp   ×   ×   ◎   ◎   ×   ◎   ◎   ◎   ◎   ◎
-----------------------------------------------------------
640  x 480
8bpp    ×   ×   ×   ◎   ×   ◎   ◎   ◎   ◎   ◎
16bpp   ×   ×   ×   ◎   ×   ◎   ◎   ◎   ◎   ◎
24bpp   ×   ×   ×   ◎   ×   ◎   ◎   ◎   ◎   ◎

このドライバがサポートしているDirect 3Dの解像度は以下の通りです。
尚、8bppモードでは、HALは動作致しません。

                   8bpp   16bpp   24bpp
****************************************
1280 x 1024
◎         ○         ○
----------------------------------------
1152 x 864
◎         ×         ×
----------------------------------------
1024 x 768
◎         ○         ○
----------------------------------------
800 x 600
◎         ◎         ◎
----------------------------------------
640 x 480
◎         ◎         ◎
----------------------------------------
640 x 400
◎         ◎         ×
----------------------------------------
512 x 384
◎         ◎         ×
----------------------------------------
320 x 240
◎         ◎         ×
----------------------------------------
320 x 200
◎         ◎         ×

＊ 記号の意味
   ◎: 2M版、4M版共にサポート、○: 4M版のみサポート、×: サポート外

DirectX(TM)2のサポート

DirectX(TM)2 ドライバのインストール時や DirectX(TM)2 対応アプリケーションのインストール時に、ディスプレイドライバをインストールするかを確認するダイアログボックスが表示されますが、日本語 Windows 95対応ドライバを上書きされない為に「NO」を選択して下さい。

DirectX(TM)2 ドライバのインストール時は、インストールが終了すると「現在のディスプレイドライバを DirectX ドライバに置き換えますか?」が表示されますが、「いいえ(N)」をクリックして下さい。  ここでは、けっして「はい(Y)」をクリックしないで下さい。

注意事項

システム BIOS 設定に「VGA Palette Snoop」項目がある場合は、通常「OFF」にしてく
ださい。システムがハングアップしてしまう場合があります。

制限事項

本ドライバは、MVP1100モジュール及び DTV1100モジュールには対応しておりません。

登録葉書について

同梱されている登録葉書に必要事項を記入して御送付ください。サポートの際、また今後の御連絡のために使わせていただきます。特によりよいサポートのために、御手数ですが環境については詳しく御記入ください。

ドライバアップデートについて

ドライバの最新情報については、弊社ホームページ及び FTP サーバー を、ご参照ください。

WWWサーバー（ホームページ）:	www.diamondmm.co.jp
FTPサーバー:			ftp.diamondmm.co.jp

* Microsoft、Windows、Windows NT は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。
* その他記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

===============================================================================
Diamond Multimedia Systems, Inc.                                                               (c) 1993-96
                                                                                                  All Rights Reserved
===============================================================================