Adaptateur SCSI Sending;¬ 
BusLogic FlashPoint PCI
¬

¬PÝriphÝriques SCSI

Ce pilote dÝtecte automatiquement l'adaptateur.

MatÝriel pris en charge :

	Adaptateur SCSI BusLogic FlashPoint KT-930 PCI 

Installation d'un adaptateur SCSI BusLogic FlashPoint PCI

	Remarque : vous devez installer l'adaptateur SCSI BusLogic PCI sur votre systÜme avant de configurer le pilote.
	
	1.	Reportez-vous au manuel de l'utilisateur livrÝ avec 	l'adaptateur. Il contient des informations dont vous 	devez prendre connaissance avant de procÝder Õ l'installation 	de l'adaptateur.
	2.	Installez l'adaptateur SCSI BusLogic PCI dans un logement 	PCI.
3.	ExÝcutez le programme BusLogic AutoSCSI, disponible au dÝmarrage, pour configurer plusieurs paramÜtres d'adaptateur.
4.	Assurez-vous que la terminaison SCSI est adÝquate. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur et suivez la procÝdure de configuration de l'adaptateur en vous servant du programme ECU du systÜme.
5.	Si vous utilisez des lecteurs SCSI externes, vous devez limiter le dÝbit du bus SCSI via le programme AutoSCSI.

Configuration du pilote de pÝriphÝriques de l'adaptateur SCSI BusLogic PCI 

	Remarque : lors de l'installation de l'adaptateur PCI, vous devez installer la carte avant de configurer le pilote.
	Remarque : reportez-vous Õ l'Aide de l'application Configure pour obtenir des informations gÝnÝrales sur son exÝcution.
	
	1. 	Lorsque vous avez installÝ l'adaptateur, ouvrez une session en 	tant que root, lancez l'application Configure et cliquez sur 	l'icîne SCSI dans la partie supÝrieure de la fenÞtre 	Configuration des pÝriphÝriques. Si une chaäne contenant 	"BusLogic" figure dans la liste des pÝriphÝriques qui apparaät 	dans la fenÞtre, sÝlectionnez le nom du pÝriphÝrique et cliquez 	sur Enlever.
	2. 	Si vous comptez utiliser l'adaptateur SCSI de BusLogic au lieu 	d'un autre adaptateur figurant dans la liste, sÝlectionnez le 	nom de cet autre adaptateur et cliquez sur Enlever. 
	3.	Cliquez sur Ajouter.
	4.	Dans le panneau "Ajouter les PÝriphÝriques SCSI" qui 	s'affiche, sÝlectionnez le bouton radio "Afficher les pilotes 	pour les pÝriphÝriques dÝtectÝs". Choisissez "Adaptateur SCSI	BusLogic FlashPoint PCI" dans la liste et cliquez 	sur Ajouter. 
		Remarque : si le pilote BusLogic ne figure pas dans la liste 	des pÝriphÝriques dÝtectÝs, la configuration du systÜme est 	incorrecte. Vous devez alors exÝcuter le programme ECU 	pour vÝrifier que le BIOS systÜme a dÝtectÝ la carte. 
	5. 	Cliquez sur TerminÝ, puis sur Enregistrer. 
	6. 	Quittez l'application Configure.

¬

Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques. 

·	NeXTanswer 2129 pour des informations sur l'adaptateur BusLogic.