Adaptateur SCSI Sending;¬ BusLogic EISA
¬

¬ PÝriphÝriques SCSI

Ce pilote dÝtecte et configure automatiquement l'adaptateur.
Bus EISA

MatÝriels pris en charge : 

Adaptateur SCSI BusLogic BT-747C EISA
Adaptateur Wide SCSI BusLogic BT-757C EISA

Ce pilote prend en charge l'adaptateur SCSI EISA de la sÝrie BusLogic BT-7x7C. 

La version de ce pilote prÝsente les nouvelles fonctions suivantes€:
	· Support des interruptions dÝclenchÝes par un niveau pour les adaptateurs SCSI EISA.

	Remarque : l'adaptateur Wide SCSI BT-757C ne fonctionne pas encore avec ce type d'interruptions. 	 

Installation d'un adaptateur SCSI BusLogic EISA

	Remarque : vous devez installer l'adaptateur SCSI BusLogic EISA sur votre systÜme avant de configurer le pilote. 	
1.	Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur livrÝ avec l'adaptateur. Ce manuel contient des informations dont vous devez prendre connaissance avant de procÝder Õ l'installation de l'adaptateur.
2.	Installez l'adaptateur SCSI BusLogic EISA dans un logement EISA.
3. 	ExÝcutez le programme ECU du systÜme pour ajouter la carte Õ la configuration BIOS. 
4.	ExÝcutez le programme BusLogic AutoSCSI, disponible au dÝmarrage, pour configurer divers paramÜtres d'adaptateur. 
5.	Assurez-vous que la terminaison SCSI est adÝquate. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur et suivez la procÝdure de configuration de l'adaptateur en vous servant du programme ECU du systÜme.
6.	Si vous faites appel Õ des lecteurs SCSI externes, vous devez limiter le dÝbit du bus SCSI via le programme AutoSCSI.

Configuration du pilote de pÝriphÝriques de l'adaptateur SCSI BusLogic EISA

	Remarque : lors de l'installation de l'adaptateur EISA, vous devez installer la carte avant de configurer le pilote.
	Remarque : reportez-vous Õ l'Aide de l'application Configure pour obtenir des informations gÝnÝrales sur son exÝcution.
	
1. 	Lorsque vous avez installÝ l'adaptateur, ouvrez une session en tant que root, lancez l'application Configure et cliquez sur l'icîne SCSI dans la partie supÝrieure de la fenÞtre Configuration des pÝriphÝriques. Si une chaäne contenant "BusLogic" figure dans la liste des pÝriphÝriques qui apparaät dans la fenÞtre, sÝlectionnez le nom du pÝriphÝrique et cliquez sur Enlever.
2. 	Si vous comptez utiliser l'adaptateur BusLogic SCSI au lieu d'un autre adaptateur figurant dans la liste, sÝlectionnez le nom de cet autre adaptateur et cliquez sur Enlever. 
3.	Cliquez sur Ajouter.
4. 	Dans le panneau "Ajouter les PÝriphÝriques SCSI" qui s'affiche, sÝlectionnez le bouton radio "Afficher les pilotes pour les pÝriphÝriques dÝtectÝs". Choisissez "Adaptateur SCSI BusLogic EISA" dans la liste et cliquez sur Ajouter. 
	Remarque : si le pilote BusLogic ne figure pas dans la liste des pÝriphÝriques dÝtectÝs, la configuration du systÜme est incorrecte. Vous devez alors exÝcuter le programme ECU pour vÝrifier que le BIOS systÜme a dÝtectÝ la carte. 
5.	Vous pouvez choisir entre les interruptions dÝclenchÝes par un niveau et celles qui sont dÝclenchÝes par front d'impulsion. Ces derniÜres sont utilisÝes par dÝfaut. Les interruptions dÝclenchÝes par un niveau autorisent le partage d'une IRQ entre plusieurs cartes. Dans ce cas, utilisez le programme ECU du systÜme pour vÝrifier que la configuration de la carte permet l'utilisation d'interruptions dÝclenchÝes par un niveau.
	Remarque : il se peut que le message "Ces paramÜtres s'appliquent Õ plusieurs pÝriphÝriques. Vous devez rÝsoudre les conflits avant d'enregistrer " apparaisse dans le panneau de l'application Configure lorsque vous autorisez le partage d'une mÞme IRQ (dÝclenchement par niveau) entre plusieurs pÝriphÝriques EISA. Ignorez ce panneau et enregistrez la configuration.
6.	Cliquez sur TerminÝ, puis sur Enregistrer. 
7.	Quittez l'application Configure.

¬

Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques. 

·	NeXTanswer 1771 pour des informations sur l'adaptateur SCSI de BusLogic.