Sending;¬Adaptateur SCSI BusLogic ISA
¬

¬PÝriphÝriques SCSI

Bus ISA

MatÝriel pris en charge : 

Adaptateur SCSI BusLogic BT-545C ISA

Ce pilote prend en charge l'adaptateur SCSI BusLogic BT-545C ISA. 

Avant d'installer un adaptateur SCSI BT-545C ISA, vous devez exÝcuter l'application Configure pour configurer le pÝriphÝrique. Inscrivez les paramÜtres du canal DMA, des IRQ et l'adresse de port obtenus par l'application Configure avant d'installer l'adaptateur.

Installation d'un adaptateur SCSI BusLogic BT-545C ISA

1.	Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur livrÝ avec l'adaptateur. Ce manuel contient des informations dont vous devez prendre connaissance avant de procÝder Õ l'installation de l'adaptateur.
2.	L'adresse d'E/S BT-545C peut Þtre configurÝe via des commutateurs DIP ; DRQ (canal DMA) et IRQ sont configurÝs gr×ce au programme AutoSCSI disponible au dÝmarrage. Vous devez configurer ces trois paramÜtres en fonction des valeurs sÝlectionnÝes dans l'application Configure, comme indiquÝ ci-dessus. 
3.	Assurez-vous que la terminaison SCSI est adÝquate. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur et suivez la procÝdure de configuration de l'adaptateur dÝcrite. 
4.	Installez l'adaptateur SCSI BT-545C ISA dans un logement ISA.
5.	Relancez votre ordinateur. La nouvelle configuration de l'adaptateur est alors prise en compte. 

¬
	
Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques. 

·	NeXTanswer 1771 pour des informations sur l'adaptateur SCSI de BusLogic.