Sending;¬ Adaptateur SCSI BusLogic PCI
¬

¬PÝriphÝriques SCSI

Ce pilote dÝtecte et configure automatiquement l'adaptateur.
Bus PCI

MatÝriels pris en charge : 

Adaptateur SCSI BusLogic BT-946C PCI
Adaptateur Wide SCSI BusLogic BT-956C PCI

Ce pilote prend en charge l'adaptateur SCSI PCI de la sÝrie BusLogic BT-9x6C . 

Installation d'un adaptateur SCSI BusLogic PCI

	Remarque :  vous devez installer l'adaptateur SCSI BusLogic PCI sur votre systÜme avant de configurer le pilote. 	
	1.	Reportez-vous au manuel de l'utilisateur livrÝ avec 	l'adaptateur. Ce manuel contient des informations dont vous 	devez prendre connaissance avant de procÝder Õ l'installation 	de l'adaptateur.
	2.	Installez l'adaptateur SCSI BusLogic PCI dans un logement 	PCI.
3.	ExÝcutez le programme BusLogic AutoSCSI, disponible au dÝmarrage, pour configurer plusieurs paramÜtres d'adaptateur.
4.	Assurez-vous que la terminaison SCSI est adÝquate. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur et suivez la procÝdure de configuration de l'adaptateur en vous servant du programme ECU du systÜme.
6.	Si vous faites appel Õ des lecteurs SCSI externes, vous devez limiter le dÝbit du bus SCSI via le programme AutoSCSI.

Configuration du pilote de pÝriphÝriques de l'adaptateur SCSI BusLogic PCI

	Remarque : lors de l'installation de l'adaptateur PCI, vous devez installer la carte avant de configurer le pilote.
	Remarque : reportez-vous Õ l'Aide de l'application Configure pour obtenir des informations gÝnÝrales sur son exÝcution.
	
1. 	Lorsque vous avez installÝ l'adaptateur, ouvrez une session en tant que root, lancez l'application Configure et cliquez sur l'icîne SCSI dans la partie supÝrieure de la fenÞtre Configuration des pÝriphÝriques. Si une chaäne contenant "BusLogic" figure dans la liste des pÝriphÝriques qui apparaät dans la fenÞtre, sÝlectionnez le nom du pÝriphÝrique et cliquez sur Enlever.
2. 	Si vous comptez utiliser l'adaptateur BusLogic SCSI au lieu d'un autre adaptateur figurant dans la liste, sÝlectionnez le nom de cet autre adaptateur et cliquez sur Enlever. 
3.	Cliquez sur Ajouter. 
4. 	Dans le panneau "Ajouter les PÝriphÝriques SCSI" qui s'affiche, sÝlectionnez le bouton radio "Afficher les pilotes pour les pÝriphÝriques dÝtectÝs". Choisissez "Adaptateur SCSI BusLogic PCI" dans la liste et cliquez sur Ajouter. 
		Remarque : si le pilote BusLogic ne figure pas dans la liste des pÝriphÝriques dÝtectÝs, la configuration du systÜme est incorrecte. Vous devez alors exÝcuter le programme ECU pour vÝrifier que le BIOS systÜme a dÝtectÝ la carte. 
5.	Cliquez sur TerminÝ, puis sur Enregistrer. 
6.	Quittez l'application Configure.

¬

Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques. 

·	NeXTanswer 1771 pour des informations sur l'adaptateur SCSI de BusLogic.