Adaptateur SCSI Sending;¬ BusLogic pour bus local VESA (VLB)
¬

¬PÝriphÝriques SCSI

Bus local VESA (VLB)

MatÝriel pris en charge : 

Adaptateur SCSI BusLogic BT-445C VLB

Ce pilote prend en charge l'adaptateur SCSI BusLogic BT-445C pour bus local VESA. 

Avant d'installer un adaptateur SCSI BT-445C pour bus local VESA, vous devez exÝcuter l'application Configure pour configurer le pÝriphÝrique. Inscrivez les paramÜtres du canal DMA, des IRQ et l'adresse de port obtenus par l'application Configure avant d'installer l'adaptateur. 

Installation d'un adaptateur SCSI BusLogic BT-445C pour bus local VESA

1.	Reportez-vous au manuel de l'utilisateur livrÝ avec l'adaptateur. Ce manuel contient des informations dont vous devez prendre connaissance avant de procÝder Õ l'installation de l'adaptateur.
2.	L'adresse d'E/S BT-445C peut Þtre configurÝe via des commutateurs DIP ; l'IRQ est configurÝe via le programme AutoSCSi de la carte, disponible au dÝmarrage. Vous devez configurer ces trois paramÜtres en fonction des valeurs sÝlectionnÝes dans l'application Configure, comme indiquÝ ci-dessus. 
3.	Assurez-vous que la terminaison SCSI est adÝquate. Reportez-vous au manuel de l'utilisateur et suivez la procÝdure de configuration de l'adaptateur dÝcrite. 
4.	Installez l'adaptateur SCSI BT-445C pour bus local VESA dans un logement de bus local VESA (VLB).
5.	Relancez votre ordinateur. La nouvelle configuration de l'adaptateur est alors prise en compte. 

¬
	
Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur 	
	l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques. 

·	NeXTanswer 1771 pour des informations sur l'adaptateur SCSI de BusLogic.