Sending;¬ BusLogic EISA SCSI-Adapter
¬

¬SCSI-GerÙte

Dieser Treiber erkennt automatisch den Zieladapter.
EISA-Bus

Unterstötzte Hardware: 

BusLogic BT-747C EISA SCSI-Adapter 
BusLogic BT-757C EISA Wide SCSI-Adapter 

Dieser Treiber unterstötzt den EISA SCSI Host-Adapter der Serie BusLogic BT-7x7C. 

Diese Treiberversion unterstötzt folgende neue Funktion:
	· Ebenengesteuerte Interrupts werden för EISA SCSI-Adapter unterstötzt.

	Hinweis:  Der BT-757C Wide SCSI-Host-Adapter unterstötzt zur Zeit keine ebenengesteurte Interrupts.

Installation eines BusLogic EISA SCSI-Adapters

	Hinweis:  Sie mössen den BusLogic EISA SCSI-Adapter in Ihrem System installieren, bevor Sie den Treiber konfigurieren. 
	
1.	Lesen Sie im Benutzerhandbuch Ihres BusLogic EISA SCSI-Adapters nach. Dort finden Sie Informationen, die Sie vor dem Installieren des Adapters lesen sollten.
2.	Bauen Sie den BusLogic EISA SCSI-Adapter in einem EISA-Steckplatz ein.
3. 	Föhren Sie das ECU-Programm des Systems aus, um die Karte der BIOS-Konfiguration des Systems hinzuzufögen.
4.	Föhren Sie das BusLogic-Programm "AutoSCSI" aus, das beim Initialisieren des Systems verfögbar ist und konfigurieren Sie dort einige Host-Adapter-Parameter.
5.	Achten Sie auf korrekten SCSI-Abschluû. Lesen Sie im Benutzerhandbuch nach, wie Sie den Host-Adapter mit dem ECU-Programm des Systems konfigurieren.
6.	Wenn Sie externe SCSI-GerÙte verwenden, mössen Sie die Datenrate auf dem SCSI-Bus mit dem Programm "AutoSCSI" begrenzen.

Konfiguration des GerÙtetreibers för den BusLogic EISA SCSI-Adapter

	Hinweis: Beim Installieren eines EISA Host-Adapters mössen Sie die Karte installieren, bevor Sie den Treiber konfigurieren.
	Hinweis: In der Online-Hilfe von "Configure" finden Sie allgemeine Informationen zum Ausföhren der Anwendung "Configure".
	
1. 	Melden Sie sich nach der Installation des Adapters als "root" an, starten Sie "Configure", und klicken Sie im oberen Bereich des Fensters "GerÙteöbersicht" auf den SCSI-Schalter. Wenn in diesem Fenster die Liste der GerÙte eine Zeile mit "BusLogic" enthÙlt, wÙhlen Sie diesen Treibernamen aus, und klicken Sie auf "Lðschen".
2. 	Mðchten Sie an Stelle eines in der Liste aufgeföhrten Adapters den BusLogic SCSI-Adapter verwenden, klicken Sie auf den Namen in der Liste und anschlieûend auf "Lðschen". 
3.	Klicken Sie im Fenster auf "Hinzufögen". 
4. 	Das Fenster "SCSI-GerÙte hinzufögen" wird angezeigt. Klicken Sie auf das runde Optionsfeld "Treiber för festgestellte GerÙte anzeigen". WÙhlen Sie "BusLogic EISA SCSI-Adapter" aus der Liste, und klicken Sie auf "Hinzufögen". 
	Hinweis: Ist der BusLogic-Treiber nicht in der Liste der festgestellten GerÙte aufgeföhrt, liegt ein Problem bei der Systemkonfiguration vor. Föhren Sie das ECU-Programm aus, um sicherzustellen, daû das BIOS des Systems diese Karte erkennt. 
5.	Sie kðnnen entweder ebenengesteuerte oder impulsgesteuerte Interrupts verwenden. Impulsgesteuerte Interrupts sind der Standard. Bei ebenengesteuerten Interrupts kðnnen sich mehere Karten ein IRQ teilen. Wenn Sie mit ebenengesteuerten Interrupts arbeiten mðchten, föhren Sie das ECU-Programm des Systems aus, um sicherzustellen, daû die Karte zur Verwendung ebenengesteuerter Interupts konfiguriert ist.
	Hinweis: Durch einen Fehler in der Anwendung "Configure" wird ein Fenster mit der Meldung "Diese Einstellungen treffen för mehr als ein GerÙt zu. Bevor Sie sichern, mössen Sie diesen Konflikt klÙren." angezeigt, wenn Sie mehrere EISA-GerÙte zur Verwendung desselbben (ebenengesteurten) IRQ konfigurieren. Ignorieren Sie dieses Fenster, und sichern Sie die Konfiguration wie gewohnt. 
6.	Klicken Sie auf "Fertig" und anschlieûend auf "Sichern".
7.	WÙhlen Sie "Verlassen" aus dem Menö "Configure".

¬

Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen
	zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern. 

·	Unter NeXTanswer 1771 finden Sie einen šberblick för diesen 	BusLogic-GerÙtetreiber.