Sending;¬BusLogic ISA SCSI-Adapter
¬

¬SCSI-GerÙte

ISA-Bus

Unterstötzte Hardware: 

BusLogic BT-545C ISA SCSI-Adapter 

Dieser Treiber unterstötzt den BusLogic BT-545C ISA SCSI-Host-Adapter. 

Föhren Sie vor der Installation eines BT-545C ISA SCSI-Host-Adapters die Anwendung "Configure" aus, um den Treiber zu konfigurieren. Notieren Sie die Einstellungen in der Anwendung "Configure" för den DMA-Kanal, den IRQ und die Anschluûadresse, bevor Sie den eigentlichen Host-Adapter installieren.

Installation eines BusLogic BT-545C ISA SCSI-Adapters

1.	Lesen Sie im Benutzerhandbuch Ihres Adapters nach. Dieses Handbuch enthÙlt Informationen, die Sie vor der Installation des Adapters lesen sollten.
2.	Die I/O-Adresse des BT-545C wird mit DIP-Schaltern konfiguriert, der DRQ (DMA-Kanal) und der IRQ werden öber das Auto-SCSI-Programm der Karte konfiguriert, das beim Initialisieren des Systems verfögbar ist. Konfigurieren Sie diese drei Parameter so, daû Sie mit den Werten in der Anwendung "Configure" (siehe oben) öbereinstimmen. 
3.	Achten Sie auf korrekten SCSI-Abschluû. Lesen Sie im Benutzerhandbuch nach, wie Sie den Host-Adapter entsprechend konfigurieren. 
4.	Bauen Sie den BT-545C ISA SCSI-Adapter in einen ISA-Steckplatz ein.
5.	Starten Sie Ihren Computer neu. Er verwendet jetzt den neuen Adapter so, wie Sie ihn konfiguriert haben. 

¬
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen
	zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern. 

·	Unter NeXTanswer 1771 finden Sie einen šberblick för diesen 	BusLogic-GerÙtetreiber.