Cirrus Logic GD5434-Bildschirmadapter
¬

¬ BildschirmgerÙte

Dieser GerÙtetreiber ist för VL- und PCI-Bus-Systeme bestimmt. PCI-Zieladapter werden automatisch von der PCI-Version des GerÙtetreibers festgestellt.  

Unterstötzte Hardware: 
	Cirrus Logic GD5434 Bildschirmadapter mit 1 MB Speicher
	Cirrus Logic GD5434 Bildschirmadapter mit 2 MB Speicher

Dieser Graphiktreiber unterstötzt integrierte sowie VL-Bus- und PCI-Bus-Bildschirm-Controller-Untersysteme, die auf GD5434- Graphik-Controller von Cirrus Logic basieren.

Dieser Treiber unterstötzt die folgenden 1-MB-Anzeigemodi: 
	
8-Bit-Farbe	16-Bit-Farbe	32-Bit-Farbe

800x600 	800x600 	
60, 75 Hz	60, 75 Hz	

1024x768 		
60, 75 Hz		

Dieser Treiber unterstötzt die folgenden 2-MB-Anzeigemodi: 
	
8-Bit-Farbe	16-Bit-Farbe	32-Bit-Farbe

		640-x480
		60, 72, 75 Hz

800x600 	800x600 	800x600
60, 75 Hz	60, 75 Hz	60 Hz

1024x768 	1024x768 	
60, 75 Hz	60, 75 Hz	

1152X864	1152X864
60, 75 Hz	60 Hz

1280x1024	
60, 70 Hz	

Unterstötzte Bildschirme:  NeXT designed und testet seine Bildschirmadapter-GerÙtetreiber auf Hochfrequenz-Bildschirmen, die Bildschirmmodi mit sehr hohen Auflðsungen und nicht-verschachtelten Bildelementwiederholfrequenzen unterstötzen, wie z. B. NEC 5FG, NEC 6FG und Nokia Multigraph 445X. Lesen Sie das Handbuch des Herstellers, das mit Ihrem Bildschirm geliefert wird, um sicherzugehen, daû Ihr Bildschirm den Bildschirmmodus unterstötzt, den Sie in Configure ausgewÙhlt haben.

Warnung:  Einige VerkÙufer behaupten, daû Sie ihre Bildschirmadapter mit Bildschirmmodi verwenden kðnnen, deren Auflðsungen und Bildelementwiederholfrequenzen die Werte öbersteigt, die von ihren RAMDAC unterstötzt werden. Wenn Sie dies tun, kann Ihr Bildschirmadapter und Computer permanent beschÙdigt werden. Lesen Sie im Handbuch des Herstellers nach, das mit Ihrem Bildschirmadapter geliefert wird oder wenden Sie sich an den Hersteller, um sicherzugehen, daû das RAMDAC Ihres Adapters den Bildschirmmodus unterstötzt, den Sie in Configure eingestellt haben.

Warnung:  Wenn Sie die Bildschirmadapter Ùndern mðchten, mössen Sie die Anwendung "Configure" verwenden, um den Bildschirmtreiber auf "Voreingestellter VGA-Bildschirmadapter" einzustellen, bevor Sie den alten Bildschirmadapter lðschen. (Weitere Einzelheiten zum …ndern von Bildschirmadapter finden Sie unter  NeXTanswer 1824.) 

¬

Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.