Adaptateur rÝseau Õ base 
de DECchip 21140
,

,PÝriphÝriques RÝseau
Ce pilote de pÝriphÝriques est conÛu pour fonctionner sur un ordinateur dotÝ d'un processeur Intel et exÝcutant OPENSTEP pour Mach Version 4.0. Il dÝtecte automatiquement l'adaptateur cible. 

MatÝriels supportÝs :

Ce pilote accepte les adaptateurs rapides Ethernet Õ base DECchip 21140. Ces adaptateurs supportent les normes 100Base-TX et 100Base-T4 (IEEE 802.3) et Ýventuellement les ports 10Base-T et BNC.

Les adaptateurs suivants sont actuellement supportÝs :

1. EM100  de Cogent                (100 Mo/s)
2. EM110 de Cogent                  (10 Mo/s et 100 Mo/s)
3. EM110-T4 de Cogent           (10Base-T, BNC et 100 Mo/s)
4. SMC 9332                               (10 Mo/s et 100 Mo/s)
5. DE500	de DEC				 (10 Mo/s et 100 Mo/s)
6. Adaptateurs gÝnÝriques       (voir ci-dessous)

ProcÝdure d'installation et de configuration :
1. 	Installez l'adaptateur dans le systÜme (si nÝcessaire).
2. 	Ouvrez une session en tant que root et lancez l'application Configure. 
3.	Cliquez sur l'icîne "PÝriphÝriques RÝseau" situÝe dans la partie supÝrieure de la fenÞtre "Configuration des pÝriphÝriques". Dans le panneau "Ajouter les PÝriphÝriques RÝseau", sÝlectionnez le bouton "Afficher les pilotes pour les pÝriphÝriques dÝtectÝs", si nÝcessaire.
4.	Dans la liste, sÝlectionnez l'adaptateur appropriÝ et cliquez sur Ajouter.
5. 	Cliquez sur TerminÝ, puis sur Enregistrer et quittez Configure.

Adaptateurs gÝnÝriques : 

Ce pilote peut fonctionner avec des adaptateurs DECchip 21140. Toutefois, vous serez peut-Þtre amenÝ Õ entrer les valeurs appropriÝes dans le champ "CSR 12 10" ou "CSR 12 100" pour activer l'interface mÝdia des modes 10BASE-T, 10BASE-TX ou autres.  

Choisissez le pilote gÝnÝrique de 10 Mo/s ou 100 Mo/s et modifiez le champ CSR12 pour ajouter une sÝquence d'initialisation (par exemple, "0x0011 0x0012"). Cette chaäne dÝpend de l'adaptateur dont vous Þtes ÝquipÝ.

,
	
Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.