Adaptateur Sending;¬ SCSI DPT 2xx2/3222 Serie 
EISA
¬

¬PÝriphÝriques SCSI

Ce pilote dÝtecte automatiquement l'adaptateur.
Bus EISA

MatÝriels pris en charge : 

	Adaptateur SCSI PM2022 EISA
	Adaptateur Wide SCSIPM2042W EISA
	Adaptateur SCSI PM2122 EISA
	Adaptateur Wide SCSI PM2142W EISA 
	Adaptateur SCSI PM3222 EISA

Ce pilote prend en charge les adaptateurs de type DPT 2xx2 et 3222 EISA SCSI. 

Installation d'un adaptateur SCSI DPT EISA

	Remarque : vous devez installer l'adaptateur SCSI DPT EISA sur votre systÜme avant de configurer le pilote.
	
1.	Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur livrÝ avec l'adaptateur Smart Cache III. Ce manuel contient des informations dont vous devez prendre connaissance avant de procÝder Õ l'installation de l'adaptateur.
2. 	ExÝcutez le programme ECU du systÜme pour ajouter la carte Õ la configuration BIOS. 
3.	Assurez-vous que la terminaison SCSI est adÝquate. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur et suivez la procÝdure de configuration de l'adaptateur en vous servant du programme ECU.
4.	Si vous faites appel Õ des lecteurs SCSI externes, vous devez limiter le dÝbit du bus SCSI via le programme ECU du systÜme. Vous pouvez Ýgalement sÝlectionner l'option de dÝtection de c×ble externe. 
5.	Installez l'adaptateur SCSI DPT EISA dans un logement EISA.
6. 	Si vous avez connectÝ un module SX4000 Õ l'adaptateur DPT pour obtenir plusieurs bus SCSI et que vous comptez relier votre lecteur d'amorÛage Õ l'adaptateur DPT, vous devez connecter ce lecteur au connecteur SCSI externe, et non pas Õ l'un des connecteurs de bus SCSI internes du module SX4000.

Configuration du pilote de pÝriphÝriques de l'adaptateur SCSI DPT EISA

	Remarque : lors de l'installation de l'adaptateur EISA, vous devez installer la carte avant de configurer le pilote.
	Remarque : reportez-vous Õ l'Aide de l'application Configure pour obtenir des informations gÝnÝrales sur son exÝcution.
	
1.	 	Lorsque vous avez installÝ l'adaptateur, ouvrez une session en tant que root, lancez l'application Configure et cliquez sur l'icîne SCSI dans la partie supÝrieure de la fenÞtre "Configuration des pÝriphÝriques". Si une chaäne contenant "DPT" figure dans la liste de pÝriphÝriques qui apparaät dans la fenÞtre et si un adaptateur SCSI de DPT est dÝjÕ installÝ sur votre ordinateur, sÝlectionnez le nom du pÝriphÝrique et cliquez sur Enlever.
2. 			Si vous comptez utiliser l'adaptateur SCSI de DPT au lieu d'un autre adaptateur figurant dans la liste, sÝlectionnez le nom de cet autre adaptateur et cliquez sur Enlever. 
3.	Cliquez sur Ajouter.
4. 	Dans le panneau "Ajouter les PÝriphÝriques SCSI" qui s'affiche, sÝlectionnez le bouton radio "Afficher les pilotes pour les pÝriphÝriques dÝtectÝs". Choisissez "Adaptateur SCSI DPT Serie 2xx2/3222 EISA" dans la liste et cliquez sur Ajouter. 
	Remarque : si le pilote DPT ne figure pas dans la liste des pÝriphÝriques dÝtectÝs, la configuration du systÜme est incorrecte. Vous devez alors exÝcuter le programme ECU pour vÝrifier que le BIOS systÜme a dÝtectÝ la carte. 
5.	Vous pouvez choisir entre les interruptions dÝclenchÝes par un niveau et celles qui sont dÝclenchÝes par front d'impulsion. Ces derniÜres sont utilisÝes par dÝfaut. Les interruptions dÝclenchÝes par un niveau autorisent le partage d'une IRQ entre plusieurs cartes. Dans ce cas, utilisez le programme ECU du systÜme pour vÝrifier que la configuration de la carte permet l'utilisation d'interruptions dÝclenchÝes par un niveau.
	Remarque : il se peut que le message "Ces paramÜtres s'appliquent Õ plusieurs pÝriphÝriques. Vous devez rÝsoudre les conflits avant d'enregistrer " apparaisse dans le panneau de l'application Configure lorsque vous autorisez le partage d'une mÞme IRQ (dÝclenchement par niveau) entre plusieurs pÝriphÝriques EISA. Ignorez ce panneau et enregistrez la configuration.
6.	Cliquez sur TerminÝ, puis sur Enregistrer. 
7.	Quittez l'application Configure.

¬

Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.

·	NeXTanswer 1830 pour des informations sur l'adaptateur SCSI de DPT.