Sending;¬ Adaptateur SCSI interne DPT
¬

¬PÝriphÝriques SCSI

Ce pilote de Bus EISA dÝtecte automatiquement l'adaptateur.

MatÝriel pris en charge : 

Adaptateur interne DPT (incorporÝ) SCSI

Ce pilote prend en charge les systÜmes dotÝs de l'adaptateur SCSI interne DPT, y compris le systÜme NEC Express/II P60ST.

Configuration d'un adaptateur SCSI DPT EISA

	Remarque : aucune installation n'est requise pour les adaptateurs SCSI internes DPT, mais vous devrez Ýventuellement exÝcuter le programme ECU du systÜme pour configurer le matÝriel.

1. 	ExÝcutez le programme ECU pour ajouter l'adaptateur Õ la configuration BIOS du systÜme.
2.	Assurez-vous que la terminaison SCSI est adÝquate. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur et suivez la procÝdure de configuration de l'adaptateur en vous servant du programme ECU.
3.	Si vous faites appel Õ des lecteurs SCSI externes, vous devez limiter le dÝbit du bus SCSI via le programme ECU du systÜme. Vous pouvez Ýgalement sÝlectionner l'option de dÝtection de c×ble externe. 

Configuration du pilote de pÝriphÝriques de l'adaptateur SCSI interne DPT

	Remarque : reportez-vous Õ l'Aide de l'application Configure pour obtenir des informations gÝnÝrales sur son exÝcution.

1. 	Cliquez sur l'icîne SCSI dans la partie supÝrieure de la fenÞtre "Configuration des pÝriphÝriques". Si une chaäne contenant "DPT" figure dans la liste de pÝriphÝriques qui apparaät dans la fenÞtre et si un adaptateur SCSI de DPT est dÝjÕ installÝ sur votre ordinateur, sÝlectionnez le nom du pÝriphÝrique et cliquez sur Enlever.
2. 	Si vous comptez utiliser l'adaptateur SCSI de DPT au lieu d'un autre adaptateur figurant dans la liste, sÝlectionnez le nom de cet autre adaptateur et cliquez sur Enlever. 
3.	Cliquez sur Ajouter.
4. 	Dans le panneau "Ajouter les PÝriphÝriques SCSI" qui s'affiche, sÝlectionnez le bouton radio "Afficher les pilotes pour les pÝriphÝriques dÝtectÝs". Choisissez "Adaptateur SCSI interne DPT" dans la liste et cliquez sur Ajouter. 
	Remarque : si le pilote DPT ne figure pas dans la liste des pÝriphÝriques dÝtectÝs, la configuration du systÜme est incorrecte. Vous devez alors exÝcuter le programme ECU pour vÝrifier que le BIOS systÜme a dÝtectÝ la carte. 
5.	Vous pouvez choisir entre les interruptions dÝclenchÝes par un niveau et celles qui sont dÝclenchÝes par front d'impulsion. Ces derniÜres sont utilisÝes par dÝfaut. Les interruptions dÝclenchÝes par un niveau autorisent le partage d'une IRQ entre plusieurs cartes. Dans ce cas, utilisez le programme ECU du systÜme pour vÝrifier que la configuration de la carte permet l'utilisation d'interruptions dÝclenchÝes par un niveau.
	Remarque : il se peut que le message "Ces paramÜtres s'appliquent Õ plusieurs pÝriphÝriques. Vous devez rÝsoudre les conflits avant d'enregistrer " apparaisse dans le panneau de l'application Configure lorsque vous autorisez le partage d'une mÞme IRQ (dÝclenchement par niveau) entre plusieurs pÝriphÝriques EISA. Ignorez ce panneau et enregistrez la configuration. 
	Remarque : le systÜme NEC Express II/60st n'autorise pas la configuration de l'adaptateur SCSI interne pour les interruptions dÝclenchÝes par un niveau ; par consÝquent, le pilote doit Þtre configurÝ en fonction des interruptions dÝclenchÝes par front d'impulsion. 
6.	Cliquez sur TerminÝ, puis sur Enregistrer. 
7.	Quittez l'application Configure.

¬

Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.

·	NeXTanswer 1830 pour des informations sur l'adaptateur SCSI de DPT.