Sending;¬DPT 2021 ISA SCSI-Adapter
¬

¬SCSI-GerÙte

ISA-Bus

Unterstötzte Hardware: 
	PM2021 ISA SCSI-Adapter 
   PM2041W ISA Wide SCSI-Adapter 

Dieser Treiber unterstötzt den  DPT 2021 ISA SCSI-Host-Adapter und den DPT PM2041W ISA SCSI-Host-Adapter. 

Vor der Installation des DPT ISA SCSI-Host-Adapters mössen Sie den Treiber mit der Anwendung "Configure" konfigurieren. Notieren Sie sich die Einstellungen för den DMA-Kanal, den IRQ und die Anschluûadresse aus der Anwendung "Configure", bevor Sie den eigentlichen Host-Adapter installieren.  

Installation eines DPT 2021 oder PM2041W ISA SCSI-Adapters

1.	Lesen Sie im Benutzerhandbuch zu Smart Cache III nach, das im Lieferumfang des Adapters enthalten ist. Dieses Handbuch enthÙlt Informationen, die Sie vor dem Installieren des Adapters lesen sollten.  
2.  För den PM2021 SCSI-Adapter konfigurieren Sie die Steckbröcken för die I/O-Adressen, den DRQ (DMA-Kanal) und den IRQ so, daû sie mit den in der Anwendung "Configure" eingestellten Werten öbereinstimmen (siehe oben). Die I/O-Adresse, der DMA-Kanal und der IRQ des PM2041W Host-Adapters werden mit dem integrierten Konfigurationsprogramm des DPT eingestellt, das wÙhrend der Initialisierung des Systems gestartet wird.
3.   Achten Sie auf korrekten SCSI-Abschluû. Lesen Sie im Benutzerhandbuch nach, wie Sie den Host-Adapter entsprechend konfigurieren. 
4.	Bauen Sie den DPT ISA SCSI-Adapter in einen ISA-Sockel ein.
5.	Starten Sie den Computer neu. Der Adapter wird jetzt so verwendet, wie Sie ihn konfiguriert haben. 

¬
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen
	zum Installieren und Konfigurieren von GerÙtetreibern. 

·	Unter NeXTanswer 1830 finden Sie einen šberblick för diesen 	DPT-GerÙtetreiber.