Sending;¬ DPT SCSI-Adapter (auf der Platine integrierte Serie)
¬

¬SCSI-GerÙte

Dieser Treiber erkennt automatisch den Zieladapter.
EISA-Bus

Unterstötzte Hardware: 

DPT SCSI-Adapter (auf der Platine integriert)

Dieser Treiber unterstötzt Systeme mit dem auf der Platine integrierten DPT SCSI-Host-Adapter einschlieûlich NECNEC Express/II P60ST.

Konfiguration eines DPT EISA SCSI-Adapters

	Hinweis:  Sie mössen auf der Platine integrierte DPT SCSI-Adapter nicht installieren. Mðglicherweise mössen Sie das ECU-Programm des Systems ausföhren, um die Hardware zu konfigurieren. 

1. 	Rufen Sie das ECU-Programm des Systems auf, und fögen Sie den Adapter der BIOS-Konfiguration des Systems hinzu. 
2.	Achten Sie auf korrekten SCSI-Abschluû. Lesen Sie im Benutzerhandbuch nach, wie Sie den Host-Adapter mit dem ECU-Programm des Systems richtig konfigurieren.
3.	Wenn Sie externe SCSI-GerÙte verwenden, mössen Sie die Datenöbertragungsrate auf dem SCSI-Bus mit dem ECU-Programm des Systems begrenzen. Normalerweise kðnnen Sie dies tun, indem Sie "External Cable Detection" (Erkennung externer Leitungen) wÙhlen. 

Konfiguration des GerÙtetreibers för den auf der Platine integrierten DPT SCSI-Adapter 

	Hinweis: In der Online-Hilfe der Anwendung "Configure" finden Sie allgemeine Informationen zum Ausföhren von "Configure".

1. 	Klicken Sie auf das SCSI-Symbol im oberen Bereich des Fensters "GerÙteöbersicht". Wenn in diesem Fenster die Liste der GerÙte eine Zeile mit "DPT" enthÙlt und der DPT-SCSI-Adapter bereits in Ihrem Computer installiert ist, wÙhlen Sie diesen Adapternamen aus, und klicken Sie auf "Lðschen".
2. 	Mðchten Sie an Stelle eines in der Liste aufgeföhrten Adapters den DPT SCSI-Adapter verwenden, wÙhlen Sie den Adapternamen aus, und klicken Sie auf "Lðschen". 
3.	Klicken Sie auf "Hinzufögen". 
4. 	Das Fenster "SCSI-GerÙte hinzufögen" wird angezeigt. Klicken Sie auf das runde Optionsfeld "Treiber för festgestellte GerÙte anzeigen". WÙhlen Sie "DPT SCSI-Adapter (auf der Platine integriert)" aus der Liste, und klicken Sie auf "Hinzufögen". 
	Hinweis:  Ist der DPT-Treiber nicht in der Liste der festgestellten GerÙte aufgeföhrt, liegt ein Problem in der Systemkonfiguration vor. Föhren Sie das ECU-Programm aus, um sicherzustellen, daû diese Karte im BIOS des Systems aufgelistet ist. 
5.	Sie kðnnen entweder ebenengesteuerte oder impulsgesteuerte Interrupts verwenden. Impulsgesteurte Interrupts sind die Voreinstellung. Bei ebenengesteurten Interrupts kðnnen sich mehrere Karten ein IRQ teilen. Wenn Sie mit ebenengesteuerten Interrupts arbeiten mðchten, föhren Sie das ECU-Programm des System aus, um sicherzustellen, daû die Karte zur Verwendung ebenengesteurter Interrupts konfiguriert ist.
	Hinweis: Durch einen Fehler in der Anwendung "Configure" wird ein Fenster mit der Meldung "Diese Einstellungen treffen för mehr als ein GerÙt zu. Bevor Sie sichern, mössen Sie diesen Konflikt klÙren." angezeigt, wenn Sie mehrere EISA-GerÙte zur Verwendung desselben (ebenengesteuerten) IRQ konfigurieren.
	Hinweis: Unter dem System NEC Express II/60st kðnnen auf der Platine integrierte SCSI-Adpater keine ebnenengesteuerten Interrupts verwenden. Daher muû der Treiber för impulsgesteuerte Interrupts konfiguriert sein.
6.	Klicken Sie auf "Fertig" und anschlieûend auf "Sichern".
7.	WÙhlen Sie "Verlassen" aus dem Menö "Configure".

¬

Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen
	zum Installieren und Konfigurieren von GerÙtetreibern. 

·	Unter NeXTanswer 1830 finden Sie einen šberblick för diesen 	DPT-GerÙtetreiber.