Contrîleur IDE/EIDE/ATAPI
¬

¬ 	PÝriphÝriques Autres

Ce pilote de pÝriphÝriques pour bus ISA et PCI est conÛu pour fonctionner sur un ordinateur dotÝ d'un processeur Intel et exÝcutant OPENSTEP pour Mach Version 4.0. Il ne dÝtecte et configure automatiquement que les adaptateurs PCI PC Tech RZ1000. 

Si vous installez OPENSTEP pour Mach Version 4.0 pour la premiÜre fois, l'utilisation du pilote EIDE est conseillÝe, mÞme si votre systÜme est ÝquipÝ de disques IDE. 

MatÝriel pris en charge :

  *	Le pilote de pÝriphÝriques ÝvoluÝ IDE/ATAPI est nÝcessaire Õ la prise en charge des disques IDE, EIDE et pÝriphÝriques ATAPI.
  *	Le pilote EIDE/ATAPI accepte jusqu'Õ deux contrîleurs IDE, les ports primaire (ports 0x1f0 Õ 0x1f7, IRQ 14) et secondaire (ports 0x170 Õ 0x177, IRQ 15). Chaque contrîleur IDE prend en charge un maximum de deux disques IDE en configuration maätre/esclave. 
  *	Le prÝsent pilote inclut la prise en charge des ordinateurs de type Intel GX/Professional. 
  *	Les disques IDE, quelle que soit leur configuration, sont pris en compte tant que le systÜme BIOS signale correctement la configuration et la taille du disque. L'utilisation des modes PIO€3 et ultÝrieurs nÝcessite que le contrîleur supporte le signal IORDY.
  *	A l'heure actuelle, les seuls pÝriphÝriques ATAPI reconnus sont les lecteurs de CD-ROM.
  *	Il est possible de connecter un pÝriphÝrique ATAPI Õ la place d'un pÝriphÝrique IDE tant que le maätre du couple maätre/esclave est un disque IDE. Si possible, nous vous conseillons de connecter le(s) disque(s) dur(s) au contrîleur primaire et le(s) lecteur(s) de CD-ROM au contrîleur secondaire.
  *	L'interface IDE du contrîleur PC Tech RZ1000 PCI est utilisable. Ceci permet au pilote d'effectuer le transfert des donnÝes sur 32 bits et d'utiliser des modes de temporisation plus efficaces si le disque les supporte.

Configuration : 

1. 	Assurez-vous de lancer l'application Configure en Ýtant connectÝ en tant que root.
2.	Cliquez sur l'icîne "PÝriphÝriques Autres" situÝe dans la partie supÝrieure de la fenÞtre "Configuration des pÝriphÝriques". Dans le panneau "Ajouter les PÝriphÝriques Autres", sÝlectionnez le bouton "Afficher les pilotes pour les pÝriphÝriques dÝtectÝs", si nÝcessaire.
3.	L'application vous propose les pilotes de pÝriphÝriques suivants :
	  *  Contrîleur de disques IDE 
	  *	Contrîleur de pÝriphÝriques EIDE et ATAPI
	  *	Contrîleur de pÝriphÝriques EIDE et ATAPI pour PC Tech 	RZ1000 PCI 
	  *	Contrîleur de disques Intel IDE GX/Professional
	Si vous remplacez une version plus ancienne du pilote IDE, assurez-vous d'utiliser un pilote du mÞme nom. Choisissez le pilote de pÝriphÝriques EIDE et ATAPI pour l'emploi de disques de grande capacitÝ (> Õ 504 Mo). 
4.	Si votre ordinateur est dotÝ de deux contrîleurs de disques, ajoutez le mÞme type de pilote et attribuez-lui une adresse de port et un niveau IRQ corrects. 
5.	Dans la liste, sÝlectionnez le pilote de pÝriphÝriques appropriÝ et cliquez sur Ajouter.
6. 	Cliquez sur TerminÝ, puis sur Enregistrer, et quittez Configure.

ProblÜmes connus : 

1.	Certains CD-ROM de type ATAPI ne fonctionnent qu'en Ýtant maätre dans une configuration Õ lecteur unique. 
2.	Le contrîleur IDE secondaire n'est pas disponible lors de l'installation de NEXTSTEP. Si vous voulez installer NEXTSTEP Õ partir d'un CD-ROM de type ATAPI, vous devez le connecter au contrîleur IDE primaire. 
3.	Etant donnÝ la maniÜre dont la version actuelle de l'application Configure gÜre ses pilotes, les pilotes des contrîleurs primaire et secondaire doivent obligatoirement Þtre du mÞme type. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser un pilote EIDE/ATAPI pour le contrîleur primaire et un pilote IDE pour le contrîleur secondaire.
¬
	
Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTAnswer 1824_Installing_Drivers_Overview pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.

·	NeXTAnswer 1650_Large_IDE_Drive_Problems_with_NEXTSTEP_3.2 pour des informations sur le pilote IDE d'origine. 

·	NeXTAnswer 1933_EIDE_and_ATAPI_CDROM_Support_in_NEXTSTEP_3.3 pour des informations dÝtaillÝes sur ce pilote.