IDE/EIDE/ATAPI-Controller
¬

¬ 	Andere GerÙte

Dieser ISA- und PCI-Bus-GerÙtetreiber wurde för einen Intel-gestötzten Computer mit NEXTSTEP Version 3.3  konzipiert. Er stellt automatisch die PCI PC Tech RZ1000-Adapter fest und konfiguriert sich automatisch för diese. 

Wenn Sie NEXTSTEP Version 3.3 zum ersten Mal installieren, empfehlen wir Ihnen, daû der EIDE-Treiber verwendet wird, selbst wenn Sie IDE-Laufwerke in Ihrem System haben. 

Unterstötzte Hardware: 

  *	Der erweiterte IDE/ATAPI-GerÙtetreiber wird för die Unterstötzung von IDE-Laufwerken, EIDE-Laufwerken und ATAPI-GerÙte benðtigt. 
  *	Der EIDE/ATAPI-Treiber unterstötzt bis zu zwei IDE-Controller, PrimÙrer (Anschlösse 0x1f0 bis 0x1f7, IRQ 14) und SekundÙrer (Anschlösse 0x170 bis 0x177, IRQ 15). Jeder IDE-Controller kann bis zu zwei IDE-Laufwerke in einer Master/Slave-Konfiguration unterstötzen. 
  *	Der aktuelle Treiber unterstötzt u. a. den Intel GX/Professional Computer. 
  *	IDE-Laufwerke aller Geometrien werden unterstötzt, solange das System-BIOS korrekt öbersetzte Geometrie und Laufwerkgrðûe protokollieren kann. Die Verwendung von PIO Modi 3 und hðher mössen durch die IORDY-Leitung vom Host-IDE-Controller unterstötzt werden.
  *	Die einzigen z. Z. unterstötzen ATAPI-GerÙte sind CD-ROMs.
  *	Ein ATAPI-GerÙt kann an Stelle eines IDE-GerÙtes angeschlossen werden, solange es kein Master in einer Master/Slave-Konfiguration ist, in der Slave eine IDE-Platte ist. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Festplattenlaufwerke an den primÙren Controller und Ihre CD-ROMs and den sekundÙren Controller anzuschlieûen, sofern dies mðglich ist.
  *	Die PC Tech RZ1000 PCI IDE-Schnittstelle wird unterstötzt. Dies ermðgicht es dem Treiber 32-Bit-Datenöbertragungen auszuföhren sowie schnellere Timing-Modi zu verwenden, sofern dies von der Platte unterstötzt wird.

Konfiguration: 

1. 	Vergewissern Sie sich, daû Sie Configure als "root" starten. 
2.	Klicken Sie auf das Symbol "Andere GerÙte" oben im Fenster "GerÙteöbersicht". Im darauffolgenden Dialogfenster "NetzwerkgerÙte hinzufögen" wÙhlen Sie die Option "Treiber för festgestellte GerÙte anzeigen". 
3.	Configure zeigt folgende GerÙtetreiber an:   
	  *	IDE-Platten-Controller 
	  *	EIDE- und ATAPI -GerÙte-Controller 
	  *	EIDE- und ATAPI-GerÙte-Controller för PC Tech RZ1000 
		        PCI 
	  *	Intel GX/Professional IDE-Platten-Controller 
	Wenn Sie eine Ùltere Version des IDE-Treibers ersetzen, vergewissern Sie sich, daû Sie ihn durch einen neuen Treiber mit dem gleichen Namen ersetzen. Verwenden Sie die EIDE- und ATAPI-GerÙte-Controller-Treiber, um den IDE-Platten-Controller för groûe Platten- (> 504 MB) Treiber zu ersetzen.  
4.	Wenn Sie zwei Platten-Controller haben, fögen Sie eine weitere Instanz des gleichen Treibers hinzu und geben Sie die richtige Anschluûadresse und IRQ-Werte ein.
5.	WÙhlen Sie den entsprechenden GerÙtetreiber aus der Liste aus und klicken Sie auf "Hinzufögen".
6. 	Klicken Sie auf "Fertig" und dann auf "Sichern", bevor Sie die Anwendung "Configure" verlassen.

Bekannte Probleme: 

1.	Einige ATAPI CD-ROMs kðnnen nur als Master in einer Ein-Laufwerk-Konfiguration benutzt werden.
2.	Der sekundÙre IDE-Controller ist wÙhrend der Installation von NEXTSTEP nicht verfögbar. Wenn Sie NEXTSTEP von einer ATAPI CD-ROM installieren mðchten, muû das Laufwerk an den primÙren IDE-Controller angeschlossen sein.
3.	Durch die Art und Weise, wie die aktuelle Version von Configure seine Treiber verwaltet, mössen die Treibertypen för die primÙren und sekundÙren Controller gleich sein. Sie kðnnen z. B. den EIDE/ATAPI-Treiber för den primÙren Controller und den IDE-Treiber för den sekundÙren Controller verwenden.

¬
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTAnswer 1824_Installing_Drivers_Overview finden Sie allgemeine Informationen zum Installieren und Konfigurieren von GerÙtetreiber. 

·	Unter NeXTAnswer 1650_Large_IDE_Drive_Problems_with_NEXTSTEP_3.2 finden Sie Hintergrundinformationen zum originalen IDE-Treiber.

·	Unter NeXTAnswer 1933_EIDE_and_ATAPI_CDROM_Support_in_NEXTSTEP_3.3 finden Sie Einzelheiten zu diesem Treiber.