Serieller FTG-Lichtgriffel
¬

¬	ZeigegerÙte

šbersicht

Dieser GerÙtetreiber unterstötzt den seriellen FTG ISA-Lichtgriffel, der öber eine serielle Schnittstelle des Typs FTG PXL-780 angeschlossen ist.   

Sie kðnnen den seriellen FTG-Lichtgriffel gleichzeitig mit anderen ZeigegerÙten wie einer Maus verwenden und so stets das ZeigegerÙt auswÙhlen, das för die jeweilige Aufgabe am besten geeignet ist.

Verwendung des Lichtgriffels in schwarzen Bereichen

Der Lichtgriffel positioniert den Cursor durch Licht, das vom Bildschirm ausgeht. Daher kann es zu Problemen kommen, wenn Sie den Lichtgriffel auf groûen schwarzen Bereichen verwenden. Im allgemeinen treten solche Probleme bei der BenutzeroberflÙche von OPENSTEP för Mach nicht auf. Trotzdem sollten Sie keine sehr dunklen Farben als Bildschirmhintergrund verwenden.

Sie kðnnen die Einheit FTG Blue Flood an die Schnittstelle PXL-780 anschlieûen. Durch diese Einheit erhÙlt der Bildschirm eine blaue FÙrbung, wenn Sie den Lichtgriffel in dunklen Bereichen verwenden. So kann der Griffel Lichtsignale aufnehmen und den Cursor einwandfrei positionieren. 

Installation und Konfiguration des FTG Light Pens

Schlieûen Sie zuerst den PXL-780-Adapter wie im dazugehðrenden Benutzerhandbuch beschrieben an den seriellen Anschluû und den Bildschirm an. Konfigurieren Sie anschlieûend den GerÙtetreiber för den seriellen Lichtgriffel in der Anwendung "Configure".  

Der Treiber för den seriellen FTG-Lichtgriffel muû zusammen mit einem Treiber för serielle Anschlösse verwendet werden. Beim Konfigurieren des Lichtgriffeltreibers sehen Sie ein Feld mit der Beschriftung "Serieller Anschluû Nr." mit einer Nummer. Diese Nummer legt fest, welchen seriellen Anschluû der Lichtgriffeltreiber verwendet. Ist nur ein Treiber för serielle Anschlösse konfiguriert, geben Sie in das Feld die Zahl 1 ein.  

Hinweis:	Der Treiber för den seriellen FTG Lichtgriffel ist nicht mit dem GerÙtetreiber för serielle Anschlösse (V4.00) der OPENSTEP för Mach Version 4.0 CD-ROM kompatibel. Verwenden Sie 4.00 oder eine hðhere Version des Treibers för serielle Anschlösse. 

Wenn Sie die Nummer des seriellen Anschlusses eingegeben haben, sichern Sie diese Einstellung, und verlassen Sie "Configure". Starten Sie den Computer neu. Melden Sie sich als "root" an und kalibrieren Sie den Stift.

Kalibrieren des FTG-Lichtgriffel-Treibers

Wenn Sie den seriellen FTG-Lichtgriffel zum ersten Mal verwenden,  und wenn Sie den Anzeigemodus Ùndern, mössen Sie den Treiber des Griffels kalibrieren. Sie kðnnen den Treiber jederzeit neu kalibrieren, um die Bewegung des Cursors zu verbessern.

Starten Sie die Anwendung "Configure", und wÙhlen Sie den Treiber för den FTG-Lichtgriffel aus. Wurde der Treiber des Lichtgriffels beim Initialisieren des Systems korrekt festgestellt, ist der Schalter "Kalibrieren" jetzt aktiviert. Klicken Sie auf den Schalter "Kalibrieren", und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm. Sichern Sie nach dem Kalibrieren Ihre Einstellungen.

Einstellen des Ansprechverhaltens des FTG-Lichtgriffels

Nach dem Kalibrieren kðnnen Sie den Wert för das Feld "Ansprechverhalten" einstellen. Dieser Wert steuert, aus wievielen aufeinanderfolgenden Messungen der Treiber den Durchschnitt  ermittelt, um die Position des Cursors zu steuern. Je hðher der Wert, desto langsamer und weicher bewegt sich der Cursor. Wenn Sie einen niedrigen Wert wÙhlen, bewegt sich der Cursor schneller und spricht schneller an. Hohe Werte sorgen in groûen schwarzen  Bereichen  för ruhigere Cursor-Bewegungen.

Sichern Sie den Wert för das Ansprechverhalten, wenn Sie die Einstellung vorgenommen haben.

¬
	
Siehe auch

·	In der Online-Hilfe der Anwendung "Configure" die Themen öber den Treiber för seriellen Anschluû.  

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen
	zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.