Sending;¬Installation und Konfiguration des GerÙtetreibers för den seriellen Anschluû
¬

šbersicht:

Sie sollten zuerst alle Zusatzkarten för den seriellen Anschluû in Ihrem System installieren. Informationen hierzu finden Sie unter "Installation eines seriellen Anschluûadapters" weiter hinten in diesem Hilfethema. 

Konfigurieren Sie alle seriellen Anschlösse, die Sie verwenden mðchten, indem Sie die Anleitungen im Abschnitt "Konfiguration des GerÙtetreibers för den seriellen Anschluû" weiter hinten in diesem Hilfethema lesen.

Im Abschnitt "Andere GerÙtetreiber, die Sie benðtigen" weiter hinten in diesem Hilfethema finden Sie Informationen dazu, ob Sie noch andere GerÙtetreiber in Verbindung mit dem GerÙtetreiber för den seriellen Anschluû benðtigen.

PCMCIA-Adapter kðnnen vorhanden sein, sollten aber weder hinzugefögt noch entfernt werden, wenn der Computer eingeschaltet ist. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt "PCMCIA-Modems verwenden" weiter hinten in diesem Hilfethema.

Installation eines seriellen Anschluûadapters

1.	Im Benutzerhandbuch zu Ihrem Adapter finden Sie Informationen zur Installation des Adapters. 
2.	För jeden seriellen Anschluû, der installiert wird, mössen die Werte för die Anschluûadresse und IRQ-Ebene ausgewÙhlt werden. Unterschiedliche GerÙte haben verschiedene Optionen för die Konfiguration. Denken Sie beim AuswÙhlen der Basisadresse und der IRQ-Ebene daran, daû OPENSTEP för Mach gemeinsam genutzte Unterbrechungen för serielle Anschlösse nicht unterstötzt. Merken Sie sich diese Einstellungen, da sie för die Konfiguration des GerÙtetreibers för den seriellen Anschluû benðtigt werden.
3.	Befolgen Sie die Installationsanweisungen, die mit dem GerÙt und dem Computer geliefert werden.
4.	Starten Sie Ihren Computer neu.

Konfiguration des GerÙtetreibers för den seriellen Anschluû

1.	Starten Sie Configure als "root" und wÙhlen Sie "Andere GerÙte". 
2.	Föhren Sie folgendes för die Konfiguration jedes seriellen Anschlusses aus: Klicken Sie auf "Hinzufögen" und wÙhlen Sie den GerÙtetreiber "Serieller Anschluû". WÙhlen Sie die Einstellungen aufgrund Ihrer Hardware-Konfiguration aus. Weitere Informationen hierzu finden Sie im folgenden Abschnitt "Inspektor för seriellen Anschluû verwenden". Wenn es sich bei dem zu konfigurierenden GerÙt um ein PCMCIA-GerÙt handelt sollten Sie auch den Abschnitt "PCMCIA-Modems verwenden" weiter hinten lesen. 
3.	Nachdem alle seriellen Anschlösse konfiguriert sind, mössen Sie bestÙtigen, das Sie alle anderen GerÙtetreiber haben, die Sie benðtigen. Lesen Sie den Abschnitt "Andere GerÙtetreiber, die Sie benðtigen" weiter hinten und konfigurieren Sie sie dann.
	Hinweis:	Falls Sie glauben, daû Ihnen in Schritt 2 und 3 zu viele Fehler unterlaufen sind und nochmals beginnen mðchten, kðnnen Sie Configure einfach verlassen und von vorne beginnen (dabei verlieren Sie natörlich alle …nderungen, die Sie vorgenommen haben).
4.	Klicken Sie auf "Fertig", um zum Configure-Fenster "GerÙteöbersicht" zuröckzukehren. Klicken Sie auf "Sichern", um Ihre Konfiguration zu sichern.
5.	Damit Ihre neue Konfiguration wirksam wird, mössen Sie Ihren Computer neu starten, indem Sie sich abmelden und dann entweder neustarten oder den Computer aus- und dann wieder einschalten.

Inspektor för den seriellen Anschluû verwenden

Der unten abgebildete Inspektor för den seriellen Anschluû enthÙlt mehrere nötzliche Funktionen. Auûeder den Anschluûadressen- und IRQ-Ebenen-Optionen gibt es auch nocht zwei Pop-Up-Menös.

Wenn Sie eine Option aus dem Pop-Up-Menö "Anschluû" auswÙhlen, werden die Einstellungen för die Anschluûadresse und IRQ-Ebene geÙndert, sodaû Sie dem ausgewÙhlten COM-Anschluû entsprechen. Wenn Sie die Einstellungen der Anschluûadresse oder IRQ-Ebene Ùndern, wird die Einstellung im Pop-Up-Menö "Anschluû" entsprechend geÙndert. Die Einstellung "Benutzerdefiniert" ermðglicht Einstellungen, die von den Standardeinstellungen abweichen.

Im Pop-Up-Menö "Anschlieûen via" kðnnen Sie den GerÙtetyp festlegen. Wenn ein Anschluû för ein serielles PCMCIA-GerÙt konfiguriert wird, wÙhlen Sie "PCMCIA-Modem". För alle anderen GerÙte (also keine PCMCIA-GerÙte) wÙhlen Sie "Serieller Anschluû".

¬

Andere GerÙtetreiber, die Sie benðtigen

Die meist verbreiteten Anwendungen för serielle Anschlösse sind entweder för die Kommunikation zwischen zwei Computern (direkt oder öber Modem) oder för das Anschlieûen an ein serielles PeripheriegerÙt, wie z. B. eine serielle Maus. Der GerÙtetreiber för den seriellen Anschluû unterstötzt nur die tatsÙchliche Hardware des seriellen Anschlusses. Um den Anschluû verwenden zu kðnnen, werden zusÙtzliche GerÙtetreiber und Software benðtigt.

Wenn Sie eine serielle Maus an den seriellen Anschluû anschlieûen, der vom GerÙtetreiber des seriellen Anschlusses gesteuert wird, mössen Sie den GerÙtetreiber för die serielle Maus konfigurieren.

Damit Anwendungen auf die seriellen Anschlösse zugreifen kðnnen, die vom GerÙtetreiber des seriellen Anschlusses gesteuert wreden, mössen Sie den TTY-Anschluû-Server-GerÙtetreiber konfigurieren. Dieser Treiber bietet die UNIX TTY-Schicht und erstellt GerÙteknoten för alle konfigurierten seriellen Anschlösse. Alle populÙre UNIX- und OPENSTEP för Mach-Kommunikations-Software verwendet die TTY-Schicht, einschlieûlich NXFax, UUCP, Taylor UUCP, PPP und cu.

Um den GerÙtetreiber för den seriellen Anschluû mit PCMCIA-GerÙten zu verwenden, mössen Sie zwei zusÙtzliche GerÙtetreiber konfigurieren. Der PCMCIA-Bus-Unterstötzungs-GerÙtetreiber bietet die Kernunterstötzung för PCMCIA-Funktionen. Sie benðtigen ebenfalls den GerÙtetreiber för den PCMCIA-Sockeladapter, wie z. B. Intel 82365 PCMCIA-Adapter-GerÙtetreiber, der die meisten integrierten sowie Zusatz-PCMCIA-Sockeladapter unterstötzt.

PCMCIA-Modems verwenden

Es gibt einige besondere Gesichtspunkte, die Sie bei der Verwendung von PCMCIA-GerÙten in Betracht ziehen mössen. OPENSTEP för Mach Version 4.0 unterstötzt das Hot-Swapping nicht, d. h. ein PCMCIA-GerÙt darf nie bei eingeschaltetem Computer hinzugefögt oder entfernt werden.

Warnung:	Wenn Sie ein PCMCIA-GerÙt hinzufögen oder entfernen wÙhrend der Computer eingeschaltet ist, kann OPENSTEP för Mach entweder "hÙngenbleiben" oder abstörzen. Auûderdem kann das PCMCIA-GerÙt oder der Sockel beschÙdigt werden, wenn diese das Hot-Swapping nicht unterstötzen.

För PCMCIA-GerÙte mössen die Einstellungen der Anschluûadresse als auch der IRQ-Ebene den FÙhigketen des PCMCIA-GerÙtes und dem entsprechenden PCMCIA-Adapter entsprechen. Im allgemeinen kann eine beliebige IRQ-Ebene ausgewÙhlt werden. Jedoch ist eine Anschluûadresse, die nicht einer Standard-COM-Adresse entspricht u. U. nicht göltig. NeXT empfiehlt Ihnen, eine der vier Standard-COM-Anschluûadressen auszuwÙhlen, wobei Sie darauf achten mössen, daû die seriellen Anschlösse auf Ihrer Systemplatine nicht för die gleiche Adresse aktiviert sind.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Fehlersuche" im Hilfethema "Technische Informationen".

Wir empfehlen Ihnen, die seriellen PCMCIA-GerÙtetreiber zuletzt zu konfigurieren, da Sie das System mit oder ohne eingefögtem PCMCIA-Modem starten kðnnen. Serielle Anschlösse werden gemÙû der Reihenfolge gepröft, in der sie in der Liste "Andere GerÙte" in der Anwendung "Configure" numeriert sind. Wenn in der Mitte ein serieller Anschluû fehlt oder prÙsent ist, werden die GerÙteknotennamen den folgenden Anschlössen zugewiesen. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe von Configure unter "TTY-Anschluû-Server-GerÙtetreiber".
¬
	
Siehe auch

·	Das Hauptthema "Serieller Anschluû" in der Online-Hilfe von Configure. för diesen GerÙtetreiber. 

·	Das Thema "Technische Informationen zum GerÙtetreiber för den Anschluû" in der Online-Hilfe von Configure för diesen GerÙtetreiber. 

·	Die Online-Hilfe von Configure för den TTY-Anschluû-Server-GerÙtetreiber. 

·	Die Online-Hilfe von Configure för den GerÙtetreiber för die serielle Maus. 

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.