Serieller Anschluû
¬

¬	Andere GerÙte

šbersicht:

Der GerÙtetreiber för den seriellen Anschluû unterstötzt alle seriellen Standardanschlösse und Modems die hundertprozentig kompatibel mit den seriellen Standard PC-GerÙten sind. Dazu gehðren auf der Hauptplatine integrierte und von Zusatzkarten zur Verfögung gestellte serielle Anschlösse sowie PCMCIA-Modems.

Dieser GerÙtetreiber gehðrt zu einer Suite von GerÙtetreibern, die serielle GerÙte unterstötzen. Je nach Ihren Bedörfnissen muû der GerÙtetreiber för den seriellen Anschluû mit einem oder mehreren anderen GerÙtetreiber zusammenarbeiten:

·	Der TTY-Anschluû-Server-GerÙtetreiber muû konfiguriert werden, damit Anwendungen auf einen Anschluû zugreifen kðnnen, der vom GerÙtetreiber för den seriellen Anschluû gesteuert wird. Sie sollten diesen GerÙtetreiber immer konfigurieren, es sei denn, Sie sind sich ganz sicher, daû Sie ihn nicht benðtigen.

·	Der GerÙtetreiber för die serielle Maus muû konfiguriert werden, damit eine Maus verwendet werden kann, die an einen vom GerÙtetreiber för den seriellen Anschluû gesteuerten Anschluû angeschlossen ist. 

·	Wenn es sich bei den vom GerÙtetreiber för den seriellen Anschluû gesteuerten Anschlössen um PCMCIA-GerÙte (z. B. Taschen-Fax/Modem) handelt, sollten der PCMCIA-Bus-Unterstötzungs-GerÙtetreiber und der entsprechende PCMCIA-Adaptertreiber konfiguriert werden (z. B. Intel 82365 PCMCIA-Adapter-GerÙtetreiber).

Weitere Informationen zur Installation und Konfiguration von seriellen Anschlössen finden Sie im Hilfethema "Installation und Konfiguration des GerÙtetreibers för den seriellen Anschluû" in der Hilfe von Configure för diesen GerÙtetreiber. 

Unterstötzte Hardware

Der GerÙtetreiber för den seriellen Anschluû unterstötzt GerÙte, die mit einem oder mehreren der folgenden Komponenten voll kompatibel ist:
·	Intel i8250, i8250B
·	Intel i82510
·	NS16450, NS16C450
·	NS16550, NS16C550
·	NS16550, NS16C550
·	ST16C650

Die folgenden PCMCIA-FAX-Modems werden ebenfalls unterstötzt:
·	Megahertz 14,400bps (XJ1144)
·	AT&T Keep In Touch Express (4760-B1-261)

Weitere Informationen zur Unterstötzung bestimmter Hardware finden Sie im Hilfethema "Technische Informationen zum GerÙtetreiber för den seriellen Anschluû" in der Hilfe von Configure för diesen GerÙtetreiber. 

¬

Siehe auch

·	Das Thema "Installation und Konfiguration des GerÙtetreibers för den seriellen Anschluû" in der Online-Hilfe von Configure för diesen Treiber.

·	Das Thema "Technische Informationen zum GerÙtetreiber för den seriellen Anschluû" in der Online-Hilfe von Configure för diesen GerÙtetreiber. 

·	Die Online-Hilfe von Configure för den TTY-Anschluû-Server-GerÙtetreiber. 

·	Die Online-Hilfe von Configure för den GerÙtetreiber för die serielle Maus. 

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.