Adaptateur d'affichage # 9 Imagine 128 
pour bus PCI ¬

¬ PÝriphÝriques Moniteur

Ce pilote de pÝriphÝriques pour bus PCI dÝtecte automatiquement l'adaptateur.

MatÝriel pris en charge : 
Adaptateur d'affichage de type #9 Imagine 128 dotÝ de 4 Mo de mÝmoire.

Ce pilote de pÝriphÝriques prend en charge les adaptateurs graphiques Imagine 128 de Number Nine Computer Corporation. Ces adaptateurs sont basÝs sur le processeur graphique Imagine 128 de #9 et gÜrent jusqu'Õ 4 Mo de VRAM. Ils utilisent un coprocesseur RAMDAC de type TI TVP3025. Il en existe deux versions. La premiÜre comprend un DAC Õ 175 Mhz et accepte un affichage allant jusqu'Õ 1600x1200 pixels avec une frÝquence de rafraächissement de 60Hz. L'autre, avec un DAC de 220MHz, accepte un affichage allant jusqu'Õ 1600x1200 pixels avec une frÝquence de rafraächissement de 72Hz. Le TVP3025 supporte Ýgalement le mode couleur RGB:444/16 qui amÝliore les performances sans dÝgradation de la qualitÝ de l'image, comparÝ avec les palettes disponibles dans le mode couleur RGB:555/16.

Avec 4 Mo, le pilote prend en charge les modes d'affichage suivants : 

Couleur 8 bits	Couleur 16 bits	Couleur 32 bits

640x480	640x480	640x480
60, 72 or 76 Hz	60, 72 or 76 Hz	60, 72 or 76 Hz

800x600	800x600	800x600
60 or 72 Hz	60 or 72 Hz	60 or 72 Hz

1024x768	1024x768	1024x768
60, 70 or 76 Hz	60, 70 or 76 Hz	60, 70 or 76 Hz

1152x864	1152x864	1152x864
60, 72 or 76 Hz	60, 72 or 76 Hz	60, 72 or 76 Hz

1280x1024	1280x1024	1280x1024
60, 72 or 76 Hz	60, 72 or 76 Hz	60, 72 or 76 Hz

1600x1200	1600x1200
60 Hz	60 Hz

Si le processeur RAMDAC TVP3025 de votre adaptateur d'affichage est celui fonctionnant en 220MHz, sachez que le pilote de pÝriphÝriques accepte les modes d'affichage suivants. 
Ne sÝlectionnez pas ces modes si vous n'Þtes pas certain de disposer d'un RAMDAC TVP3025 Õ 220 Mhz. Voir l'Avertissement ci-dessous.

Couleur 8 bits	Couleur 16 bits

1600x1200	1600x1200	
72 Hz	72 Hz

Affichages pris en charge : NeXT conÛoit et teste ses pilotes de pÝriphÝriques d'affichage en utilisant des moniteurs acceptant de trÜs hautes frÝquences, pouvant prendre en charge des modes d'affichage haute rÝsolution et des frÝquences de rafraächissement ÝlevÝes en mode non entrelacÝ, tels que les modÜles suivants : NEC 5FG, NEC 6FG et Nokia Multigraph 445X. Consultez le manuel de l'utilisateur livrÝ avec votre moniteur pour vÝrifier qu'il supporte le mode d'affichage dÝfini dans l'application Configure.

Affichage multi-Ýcran : ce pilote supporte l'affichage multi-Ýcran, Õ condition que les points dÝtaillÝs ci-aprÜs soient respectÝs.

La prise en charge multi-Ýcran de OPENSTEP pour Mach 4.0 offre les fonctions suivantes :
+ 	PossibilitÝ d'utiliser simultanÝment jusqu'Õ 8 Ýcrans.
+ 	PossibilitÝ de configurer les adaptateurs d'affichage Imagine 128 dans diffÝrents modes. Ceci vous permet d'utiliser des moniteurs bon marchÝ pour les affichages secondaires et de prÝsenter des interfaces utilisateur dans diffÝrentes rÝsolutions ou dans des modÜles de couleur diffÝrents. Il vous suffit pour cela de faire glisser une fenÞtre d'un Ýcran sur un autre.

L'adaptateur d'affichage Imagine128 contient un couple de cavaliers qui permettent d'activer ou d'inhiber la compatibilitÝ VGA. Consultez la documentation fournie avec votre adaptateur d'affichage Imagine128 pour plus d'informations.

La compatibilitÝ VGA doit Þtre activÝe sur un seul adaptateur d'affichage Imagine 128. Il s'agira de l'adaptateur primaire et sera utilisÝ pour afficher les messages de dÝmarrage, le panneau d'ouverture de session, le Dock, les panneaux d'alerte et SoftPC. L'adaptateur d'affichage Imagine 128 primaire doit Þtre configurÝ comme premier pilote d'affichage Imagine128.

Le moyen le plus simple est d'installer le pilote et de configurer le systÜme pour un adaptateur d'affichage Imagine 128 unique (primaire).

Une fois l'adaptateur correctement configurÝ, vous pouvez ajouter les adaptateurs Imagine128 Display secondaires. La compatibilitÝ VGA doit Þtre dÝsactivÝe sur tous les autres adaptateurs au moyen de cavaliers. 

Ces adaptateurs secondaires peuvent Þtre configurÝs dans n'importe quel ordre (aprÜs l'adaptateur primaire). Sachez cependant que l'ordre de configuration dÝtermine l'ordre dans lequel les affichages se prÝsentent Õ droite de l'affichage primaire. Notez que chaque adaptateur supplÝmentaire requiert de la mÝmoire systÜme (la mÝmoire RAM de votre ordinateur). 

Vous trouverez ci-dessous la liste des conditions supplÝmentaires pour assurer le fonctionnement en mode multi-Ýcran ainsi que les problÜmes que cette configuration peut poser :
+ 	Tous les Ýcrans doivent Þtre raccordÝs Õ des adaptateurs Imagine 128. Il est cependant possible d'utiliser diffÝrents modÜles d'Imagine 128.
+ 	Les Ýcrans secondaires apparaissent obligatoirement Õ droite de l'affichage primaire. Aucune autre configuration n'est possible.
+ 	Tous les ÝlÝments de l'interface utilisateur (le Dock, les panneaux d'alerte) apparaissent uniquement sur l'affichage primaire.
+ 	Certains Ýconomiseurs d'Ýcran et modules de Backspace risquent de ne pas fonctionner avec des affichages secondaires.
+ 	Les affichages secondaires peuvent ne pas s'Ýteindre aprÜs l'arrÞt du systÜme. 
+ 	La multiplication d'Ýcrans requiert de la mÝmoire systÜme supplÝmentaire pour conserver des performances satisfaisantes. Evitez de placer des fenÞtres Õ cheval sur 2 Ýcrans.

Avertissement : certains revendeurs affirment qu'il est possible d'utiliser leurs adaptateurs dans des modes d'affichage avec des rÝsolutions et frÝquences de rafraächissement supÝrieures Õ ceux que leur processeur RAMDAC peut accepter. Ce faisant, vous risquez d'endommager dÝfinitivement l'adaptateur d'affichage et l'ordinateur. Afin de vous assurer que le RAMDAC de votre adaptateur d'affichage supporte le mode dÝfini dans l'application Configure, consultez le manuel de l'utilisateur livrÝ avec votre adaptateur ou contactez le fabricant.

Avertissement : si vous envisagez de remplacer l'adaptateur d'affichage, n'oubliez pas de dÝfinir la configuration de l'adaptateur d'affichage avec "Adaptateur VGA par dÝfaut" dans l'application Configure avant de retirer l'adaptateur (voir NeXTanswer 1824 pour plus d'informations sur le changement des adaptateurs d'affichage).

¬
	
Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.