# 9 Imagine 128 PRO PCI-Bus-Bildschirmadapter
¬

¬ BildschirmgerÙte

Dieser PCI-Bus-GerÙtetreiber stellt den Zieladapter automatisch fest.  

Unterstötzte Hardware: 
	#9 Imagine 128 gestötzter Bildschirmadapter mit 8 MB Speicher

Dieser GerÙtetreiber unterstötzt die Imagine 128-Graphikadapter der Number Nine Computer Corporation. Dieser Adapter basiert auf dem #9's Imagine 128-Graphikadapter-Controller-Chip und unterstötzt 8 MB VRAM. Er verwendet die 528 DAC-Schnittstellenpalette von IBM, die Bildschirmanzeigen von bis zu 1600x1200 in 32-Bit-Farbe mit einer Bildelementwiederholfrequenz von 76Hz unterstötzt.

Dieser Treiber unterstötzt die folgenden 8-MB-Bildschirmmodi. 

8-Bit-Farbe	16-Bit-Farbe	32-Bit-Farbe

640x480	640x480	640x480
60, 72 or 76 Hz	60, 72 or 76 Hz	60, 72 or 76 Hz

800x600	800x600	800x600
60 or 72 Hz	60 or 72 Hz	60 or 72 Hz

1024x768	1024x768	1024x768
60, 70 or 76 Hz	60, 70 or 76 Hz	60, 70 or 76 Hz

1152x864	1152x864	1152x864
60, 72 or 76 Hz	60, 72 or 76 Hz	60, 72 or 76 Hz

1280x1024	1280x1024	1280x1024
60, 72 or 76 Hz	60, 72 or 76 Hz	60, 72 or 76 Hz

1600x1200	1600x1200	1600x1200
60, 72 or 76 Hz	60, 72 or 76 Hz	60, 72 or 76 Hz

Unterstötzte Bildschirme:  NeXT designed und testet seine Bildschirmadapter-GerÙtetreiber auf Hochfrequenz-Bildschirmen, die Bildschirmmodi mit sehr hohen Auflðsungen und nicht-verschachtelten Bildelementwiederholfrequenzen unterstötzen, wie z. B. NEC 5FG, NEC 6FG und Nokia Multigraph 445X. Lesen Sie das Handbuch des Herstellers, das mit Ihrem Bildschirm geliefert wird, um sicherzugehen, daû Ihr Bildschirm den Bildschirmmodus unterstötzt, den Sie in Configure ausgewÙhlt haben.

Mehrfache Bildschirme:  Dieser Treiber unterstötzt die Verwendung mehrfacher Bildschirme, sofern einige Anforderungen beachtet werden.  

Die Unterstötzung von mehrfachen Bildschirmen auf OPENSTEP för Mach 4.0 bietet folgende nötzliche Funktionen:
+ 	Bis zu 8 Bildschirmen kðnnen gleichzeitig verwendet werden
+ 	Alle Imagine 128-Bildschirmadapter mössen den gleichen Bildschirmmodus eingestellt haben. Dadurch kðnnen preisgönstigere Monitore als sekundÙre Bildschirme verwendet werden. Oder Sie kðnnen eine Benutzerschnittstelle mit verschiedenen Auflðsungen oder mit verschiedenen Farbmodellen haben, indem Sie ein Fenster einfach auf einen anderen Monitor ziehen.

Der Imagine128-Bildschirmadapter hat ein Steckbröckenpaar, mit denen die VGA-KompatibilitÙt aktiviert oder deaktiviert werden kann. Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem Imagine 128-Bildschirmadapter.

Genau ein Imagine 128-Bildschirmadapter muû die VGA-KompatibilitÙt aktiviert haben. Dieser Adapter ist der "primÙre" Bildschirmadapter und ist der Bildschirm för das Starten, das Anmeldefenster, das Dock, die Warnhinweise und SoftPC. Der primÙre Imagine 128-Bildschirmadapter muû als die erste Instanz des Imagine 128-Bildschirmtreibers konfiguriert werden.  

Der einfachste Weg, diese Bedingung mit Gewiûheit zu erföllen, ist, den Treiber zu installieren und das System för einen (primÙren) Imagine 128-Bildschirmadapter zu konfigurieren.  

Wenn die Konfiguration för den primÙren Bildschirm funktionstöchtig ist, kðnnen Sie sekundÙre Imagine 128-Bildschirmadapter in beliebiger Reihenfolge hinzufögen. För alle anderen Imagine 128-Bildschirmadapter im System mössen die Steckbröcken so eingestellt sein, daû die VGA-KompatibilitÙt deaktivert ist.  

Diese sekundÙren Adapter bieten zusÙtzliche BildschirmflÙche und kðnnen in beliebiger Reihenfolge nach dem primÙren konfiguriert werden. Beachten Sie jedoch, daû die Reihenfolge, in der Sie sie konfigurieren, die logische Reihenfolge bestimmt, in der die Bildschirme rechts neben dem primÙren Bildschirm angeordnet werden. Beachten Sie auch, daû jeder zusÙtzliche Adapter Systemspeicher in Anspruch nimmt. 

ZusÙtzliche Anforderungen oder Probleme bei der Unterstötzung von mehrfachen Bildschirmen:
+ 	Alle Bildschirme mössen von Imagine 128-Bildschirmadapter betrieben werden, wobei jedoch verschiedene Modelle des Imagine 128 in einem System gemischt werden kðnnen.
+ 	SekundÙre Bildschirme kðnnen nur rechts neben dem primÙren Bildschirm angeordnet werden. Andere Ausrichtungsoptionen sind nicht verfögbar.
+ 	Alle Komponenten auf der Desktop-BenutzeroberflÙche (das Dock, die Warnhinweise) werden auf dem primÙren Bildschirm angezeigt.
+ 	Nicht alle Backspace-Module oder Bildschirmschoner funktionieren auf den sekundÙren Bildschirmen ordnungsgemÙû.
+ 	Fenster auf sekundÙren Bildschirmen werden wÙhrend des Herunterfahrens des Systems evtl. nicht geschlossen.
+ 	Die Verwendung von zusÙtzlicher BildschirmflÙche erfordert zusÙtzlichen Systemspeicher, um eine gute Leistung zu erhalten. Vermeiden Sie das Plazieren von Fenstern, die öber mehr als nur einen Bildschirm hinausreichen.

Warnung:  Einige VerkÙufer behaupten, daû Sie ihre Bildschirmadapter mit Bildschirmmodi verwenden kðnnen, deren Auflðsungen und Bildelementwiederholfrequenzen die Werte öbersteigt, die von ihren RAMDAC unterstötzt werden. Wenn Sie dies tun, kann Ihr Bildschirmadapter und Computer permanent beschÙdigt werden. Lesen Sie im Handbuch des Herstellers nach, das mit Ihrem Bildschirmadapter geliefert wird oder wenden Sie sich an den Hersteller, um sicherzugehen, daû das RAMDAC Ihres Adapters den Bildschirmmodus unterstötzt, den Sie in Configure eingestellt haben.

Warnung:  Wenn Sie die Bildschirmadapter Ùndern mðchten, mössen Sie die Anwendung "Configure" verwenden, um den Bildschirmtreiber auf "Voreingestellter VGA-Bildschirmadapter" einzustellen, bevor Sie den alten Bildschirmadapter lðschen. (Weitere Einzelheiten zum …ndern von Bildschirmadapter finden Sie unter  NeXTanswer 1824.) 

¬

Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.