Serveur de port TTY
¬

¬	PÝriphÝriques Autres

Introduction

Le pilote de pÝriphÝriques de serveur de port TTY est conÛu pour exporter les interfaces de port sÝrie du systÜme d'exploitation. Il met en application une "couche TTY" pour les pÝriphÝriques de port sÝrie.

Ce pilote de pÝriphÝriques crÝe des fichiers spÝciaux /dev/tty* pour chaque pÝriphÝrique de port sÝrie qu'il trouve. Il affecte les noms des fichiers dans l'ordre de recherche en commenÛant par /dev/ttya. Il s'arrÞte lorsque tous les ports sÝrie sont affectÝs ou s'il atteint /dev/ttyz. Un groupe de sept fichiers spÝciaux est crÝÝ pour chaque port sÝrie trouvÝ :

·	/dev/ttya
·	/dev/ttyda
·	/dev/ttydfa
·	/dev/ttyfa
·	/dev/cua
·	/dev/cufa
·	/dev/cudfa

Pour plus d'informations sur ces fichiers spÝciaux, consultez la page du manuel UNIXâ consacrÝe Õ la commande zs.

Ce serveur de port TTY est un pilote de pÝriphÝriques indirect, c'est-Õ-dire qu'il ne contrîle pas directement le matÝriel. Une seule occurence de ce pilote est requise indÝpendamment du nombre de ports sÝrie exportÝs.

¬
	
Voir Ýgalement

·	La page du manuel UNIXâ consacrÝe Õ la commande zs.

·	La rubrique de l'aide en ligne de l'application Configure relative au pilote de pÝriphÝriques de port sÝrie.

·	La rubrique de l'aide en ligne de l'application Configure relative au pilote de pÝriphÝriques du serveur de port TTY.

·	"Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.