Adaptateur d'affichage gÝnÝrique S3
¬

¬ PÝriphÝriques Moniteur

Ce pilote de pÝriphÝriques pour bus PCI dÝtecte automatiquement l'adaptateur.

MatÝriel pris en charge : ce pilote de pÝriphÝriques est conÛu pour tirer profit de tout adaptateur graphique dotÝ d'un bus PCI ainsi que tout systÜme graphique intÝgrÝ Õ base de contrîleur graphique fabriquÝ par S3 Incorporated. Il permet tout particuliÜrement l'exploitation des systÜmes basÝs sur les contrîleurs graphiques 805, 805i, 928, 864, 964, 732 (Trio32), 764 (Trio64) et Trio64V+ de S3. 	

RÝsolutions prises en charge : ce pilote prend en compte les modes d'affichage de 8,15 et 32 bits par pixel disponibles dans le BIOS vidÝo dans la mesure oò ce BIOS est conforme aux standard de numÝrotation des modes et de mÝcanismes de sÝlection des frÝquences de rafraächissement proposÝs par S3. Si le BIOS vidÝo utilise un mÝcanisme de sÝlection des frÝquences de rafraächissement non standard le mode s'affichera, mais la frÝquence de rafraächissement peut ne pas correspondre Õ la valeur sÝlectionnÝe. De plus, si le BIOS vidÝo utilise des numÝros de mode non standard, le pilote risque de ne pas afficher le mode sÝlectionnÝ mÞme si le BIOS le connaät. (Les modes 1152x864 semblent particuliÜrement dÝlicats Õ mettre en úuvre.)

Si un pilote correspondant exactement Õ votre adaptateur vidÝo est disponible, nous vous recommandons de l'utiliser.

Affichages pris en charge : NeXT conÛoit et teste ses pilotes de pÝriphÝriques d'affichage en utilisant des moniteurs acceptant de trÜs hautes frÝquences, pouvant prendre en charge des modes d'affichage haute rÝsolution et des frÝquences de rafraächissement ÝlevÝes en mode non entrelacÝ, tels que les modÜles suivants : NEC 5FG, NEC 6FG et Nokia Multigraph 445X. Consultez le manuel de l'utilisateur livrÝ avec votre moniteur pour vÝrifier qu'il supporte le mode d'affichage dÝfini dans l'application Configure.

Avertissement : si vous envisagez de remplacer l'adaptateur d'affichage, n'oubliez pas de dÝfinir la configuration de l'adaptateur d'affichage avec "Adaptateur VGA par dÝfaut" dans l'application Configure avant de retirer l'adaptateur (voir NeXTanswer 1824 pour plus d'informations sur le changement des adaptateurs d'affichage).

¬

Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.