Adaptateur Xircom CreditCard Netwave ,

,PÝriphÝriques RÝseau
Ce pilote de pÝriphÝriques est conÛu pour fonctionner sur un ordinateur dotÝ d'un processeur Intel et exÝcutant OPENSTEP pour Mach Version 4.0.

MatÝriel pris en charge : 
	Adaptateur Xircom CreditCard Netwave (CNW (AM))

Ce pilote prend en charge l'adaptateur Xircom CreditCard Netwave PCMCIA. Il s'agit d'un adaptateur ethernet sans fil d'une vitesse de transfert de1 Mbit/s ou au diziÜme de la vitesse d'un adaptateur ethernet ordinaire. Les adaptateurs se connectent soit aux rÝseaux des infrastructures existantes via Xircom Netwave Access Points, soit les uns aux autres via un rÝseau entre homologues. 

ProcÝdure d'installation et de configuration :
1. 	InsÝrez l'adaptateur dans l'un des emplacements PCMCIA.
2. 	Ouvrez une session en tant que root et lancez l'application Configure. 
3.	Cliquez sur l'icîne "PÝriphÝriques RÝseau" situÝe dans la partie supÝrieure de la fenÞtre "Configuration des pÝriphÝriques". Dans le panneau "Ajouter les PÝriphÝriques RÝseau", sÝlectionnez le bouton radio "Afficher tous les pilotes installÝs", si nÝcessaire.
4.	Dans la liste, sÝlectionnez "Adaptateur Xircom CreditCard Netwave" et cliquez sur Ajouter. 
5.	Choisissez une adresse de port, une IRQ et une plage de mÝmoire mappÝe qui n'entre pas en conflit avec d'autres pÝriphÝriques sur le systÜme. 
6.	Entrez les valeurs de domaine et de brouillage appropriÝes de sorte que l'adaptateur puisse se connecter au rÝseau. Reportez-vous au Manuel de l'utilisateur concernant l'adaptateur Xircom CreditCard Netwave et au Manuel de l'utilisateur Xircom Netwave Access Point pour Ethernet pour plus d'informations.
	Connexion via un point d'accÜs : il s'agit du paramÜtre par dÝfaut, la valeur du domaine Ýtant Ýgale Õ 0x100 et celle du brouillage Õ 0x0. Ne modifiez ces paramÜtres que si vous avez changÝ la configuration du point d'accÜs. La plage de valeurs autorisÝes du domaine va de 0x100 Õ 0x1ff et celle des valeurs de brouillage de 0x0 Õ 0xffff. Entrez des valeurs qui correspondent Õ celles utilisÝes par le point d'accÜs. 	Connexion via un rÝseau entre homologues : la plage de valeurs autorisÝes pour le domaine va de 0x0 Õ 0xff ; celle des valeurs de brouillage va de 0x0 Õ 0xffff. Entrez des valeurs qui correspondent Õ celles utilisÝes par les autres noeuds du rÝseau direct. 
7. 	Cliquez sur TerminÝ, puis sur Enregistrer et quittez l'application Configure.

Remarques :	
1. 	Ce pilote ne fonctionne que si le pilote de support du bus PCMCIA et celui de l'adaptateur Intel 82365 PCMCIA sont Ýgalement configurÝs sur le systÜme.
2.	L'adaptateur doit Þtre installÝ au dÝmarrage de l'ordinateur, mais ne peut pas Þtre retirÝ de son logement une fois que le systÜme est actif.

,
	
Voir Ýgalement

·	La rubrique "Adaptateur Intel 82365 PCMCIA" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.