AMD PCnet-32 Ethernet-Adapter
¬

¬NetzwerkgerÙte
Dieser VL-Bus- und PCI-Bus-GerÙtetreiber wurde för einen Intel-gestötzten Computer mit OPENSTEP för Mach  Version 3.3  konzipiert. Bei PCI-Implementierung wird der Zieladapter automatisch entdeckt. 

Unterstötzte Hardware: 

Dieser Treiber unterstötzt AMD PCnet-32 gestötzte Zusatzkarten- und Hauptplatinen-Implementierungen. Er unterstötzt Am79C965 (VL-Bus), Am79C970 (PCI) und Am79C974 (PCI) ChipsÙtze.

Installation und Konfiguration för PCI-ChipsÙtze:
1. 	Installieren Sie den Adapter im System (falls notwendig).
2. 	Melden Sie sich als "root" an und starten Sie Configure.  
3.	Klicken Sie auf das Symbol "NetzwerkgerÙte" im Dialogfenster "GerÙteöbersicht".  Im darauffolgenden Dialogfenster "NetzwerkgerÙte hinzufögen" wÙhlen Sie die Option "Treiber för festgestellte GerÙte anzeigen".  
4.	WÙhlen Sie "AMD PCnet-32 PCI Ethernet-Adapter" aus der Liste und klicken Sie auf "Hinzufögen". 
5. 	Klicken Sie auf "Fertig" und dann auf "Sichern", bevor Sie die Anwendung "Configure" verlassen.

Installation und Konfiguration för VL-Bus-Chipsatz:
1. 	Installieren Sie den Adapter im System (falls notwendig).
2. 	Melden Sie sich als "root" an und starten Sie Configure.  
3.	Klicken Sie auf das Symbol "NetzwerkgerÙte" im Dialogfenster "GerÙteöbersicht".  Im darauffolgenden Dialogfenster "NetzwerkgerÙte hinzufögen" wÙhlen Sie die Option "Treiber för festgestellte GerÙte anzeigen".  
4.	WÙhlen Sie "AMD PCnet-32 Ethernet-Adapter" aus der Liste und klicken Sie auf "Hinzufögen". 
5. 	Klicken Sie auf "Fertig" und dann auf "Sichern", bevor Sie die Anwendung "Configure" verlassen.

¬
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.