Adapteur d'affichage ATI Mach64 pour bus PCI ¬

¬ PÝriphÝriques Moniteur

Ce pilote de pÝriphÝriques pour bus PCI dÝtecte automatiquement  l'adaptateur. 

MatÝriel pris en charge :
	Adaptateur d'affichage Õ base d'ATI Mach64 dotÝ de 4 Mo de 		mÝmoire

Ce pilote graphique prend en charge les contrîleurs d'affichage
intÝgrÝ ou PCI. Ceux-ci utilisent le jeu de composants du contrîleur graphique Mach64 et prennent en charge les modÜles ÝquipÝs de mÝmoires VRAM et DRAM (il est possible que les adaptateurs pourvus de DRAM gÝnÜrent des parasites vidÝo).		

Avec 4 Mo, le pilote prend en charge les modes d'affichage  suivants :  

Couleur 8 bits	Couleur 16 bits	Couleur 32 bits

640x480	640x480	640x480
60, 72, 75 Hz	60, 72, 75 Hz	60, 72, 75 Hz

800x600 	800x600 	800x600
60, 72, 75 Hz	60, 72, 75 Hz	60, 72, 75 Hz

1024x768 	1024x768 	1024x768
60, 70, 75 Hz	60, 70,  75 Hz	60, 70, 75 Hz

1280x1024	1028x1024
60, 70, 75 Hz	60, 70, 75 Hz

1600x1200	1600x1200
60, 72, 75 Hz	60, 72, 75 Hz

Remarque : en modes couleur 32 bits, les couleurs de la fenÞtre de la console (qui s'affiche aprÜs que vous ayez entrÝ "console" dans la fenÞtre de connexion) risque d'Þtre altÝrÝes, le texte et les bordures apparaissant gÝnÝralement en rouge, sans que les opÝrations normales en soient affectÝes (par exemple, lorsque vous utilisez le serveur de fenÞtres). 

Remarque : si l'affichage est faible intensitÝ en modes couleur
32 bits ou si la glissiÜre de luminositÝ de l'application Preferences ne fonctionne pas en modes couleur 16 et 32 bits, l'adaptateur ne prend pas en charge la correction gamma. Ceci est dô Õ l'absence d'une fonction sur l'adaptateur ; ce problÜme ne peut Þtre contournÝ Õ l'aide d'un logiciel. 

Affichages pris en charge : NeXT conÛoit et teste ses pilotes de pÝriphÝriques d'affichage en utilisant des moniteurs acceptant de trÜs hautes frÝquences, pouvant prendre en charge des modes d'affichage haute rÝsolution et des frÝquences de rafraächissement ÝlevÝes en mode  non entrelacÝ, tels que les modÜles suivants : NEC 5FG, NEC 6FG et Nokia Multigraph 445X. Consultez le manuel de l'utilisateur livrÝ avec votre moniteur pour vÝrifier qu'il supporte le mode d'affichage dÝfini dans l'application Configure.

Avertissement : tous les adaptateurs d'affichage Mach64 prennent en charge les modes d'affichage de la liste ci-dessus. Le pilote ne dÝtecte pas toujours la sÝlection d'un mode qui n'est pas pris en charge. Dans ce cas, l'Ýcran risque d'Þtre illisible au dÝmarrage. Vous devrez relancer la machine en spÝcifiant "config=Default" Õ l'invite d'amorÛage. La machine doit redÝmarrer en mode VGA par dÝfaut pour que vous puissiez exÝcuter l'application Configure et sÝlectionner un mode d'affichage diffÝrent. 

Avertissement : certains revendeurs affirment qu'il est possible d'utiliser leurs adaptateurs dans des modes d'affichage avec des rÝsolutions et frÝquences de rafraächissement supÝrieures Õ ceux que leur processeur RAMDAC peut accepter. Ce faisant, vous risquez d'endommager dÝfinitivement l'adaptateur d'affichage et l'ordinateur. Afin de vous assurer que le RAMDAC de votre adaptateur d'affichage supporte le mode dÝfini dans l'application Configure, consultez le manuel de l'utilisateur livrÝ avec votre adaptateur ou contactez le fabricant.

Avertissement : si vous envisagez de remplacer l'adaptateur d'affichage, n'oubliez pas de dÝfinir la configuration de l'adaptateur d'affichage avec "Adaptateur VGA par dÝfaut" dans l'application Configure avant de retirer l'adaptateur (voir NeXTanswer 1824 pour plus d'informations sur le changement des adaptateurs d'affichage). 

¬

Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.