ATI Mach64 VL-Bus-Bildschirmadapter
¬

¬ BildschirmgerÙte

Der GerÙtetreiber ist för VL-Bus-Systeme bestimmt.

Unterstötzte Hardware: 
	ATI Mach64 gestötzter Bildschirmadapter.

Dieser Graphiktreiber unterstötzt integrierte sowie VL-Bus- und PCI-Bus-Bildschirm-Controller-Untersysteme, die auf ATI68800AX-Graphik-Controller der ATI Corporation basieren, die den Mach64-Graphik-Controller-Chicpsatz verwenden. Der Treiber unterstötzt auch die VRAM- sowie DRAM-Varianten. (Beachten Sie, daû DRAM-Adapter in bezug auf VideogerÙusche empfindlich sind.)

Dieser Treiber unterstötzt die folgenden 4-MB-Anzeigemodi: 
	
8-Bit-Farbe	16-Bit-Farbe	32-Bit-Farbe

		640-x480
		60, 72, 75 Hz

800x600 	800x600 	800x600
60, 70, 72, 75 Hz	60, 70, 72, 75 Hz	60, 70, 72, 75 Hz

1024x768 	1024x768 	1024x768
60, 66, 70, 72, 75 Hz	60, 66, 70, 72, 75 Hz	60, 66, 70, 72, 75 Hz

1120x832	1120x832	1120x832
60, 66, 72 Hz 	60, 66, 72 Hz	60, 66 Hz

1152X896	1152X896
60, 70, 75 Hz	60, 70, 75 Hz

1280x1024	1280x1024
60, 70, 74 Hz	60, 70, 74 Hz

1600x1200	1600x1200
60 Hz	60 Hz

Hinweis: Wenn Sie 32-Bit-Farbmodi verwenden, ist mðglicherweise die Konsole (die angezeigt wird, wenn Sie im Anmeldefenster "console" eingeben) verfÙrbt. In der Regel werden dann Text und Umrandungen in leichtem Rot angezeigt. Die normale FunktionalitÙt wird dadurch nicht beeintrÙchtigt (zum Beispiel, wenn Sie vom Fenster-Server aus arbeiten). 

Hinweis: Wenn die Anzeige in einem 32-Bit-Farbmodus matt ist oder der Helligkeitsregler in der Anwendung "Preferences" nicht in 16- und 32-Bit-Farbmodi funktioniert, unterstötzt der Host-Adapter keine Gammaentzerrung. Das beruht  auf dem Fehlen einer Funktion auf dem Adapter, softwareseitig umgehen lÙût sich dieses Problem nicht. 

Unterstötzte Bildschirme: NeXT entwickelt und testet seine Bildschirmadapter-GerÙtetreiber mit Hochfrequenz-Bildschirmen, die Bildschirmmodi mit sehr hohen Auflðsungen und nicht-verschachtelten Bildelementwiederholfrequenzen unterstötzen. Zu diesen Bildschirmen zÙhlen NEC 5FG, NEC 6FG und Nokia Multigraph 445X. Lesen Sie in dem mit Ihrem Bildschirm gelieferten Benutzerhandbuch nach, ob er den Bildschirmmodus unterstötzt, den Sie in der Anwendung "Configure" eingestellt haben. 

Warnung: Einige Mach64-Bildschirmadapter unterstötzen nicht alle oben genannten Bildschirmmodi. In manchen FÙllen erkennt der Treiber nicht, daû ein Modus eingestellt wurde, der vom Bildschirmadapter nicht unterstötzt wird. Ist ein nicht-unterstötzter Modus ausgewÙhlt, kðnnen Sie mðglicherweise beim Initialisieren des Systems nichts auf dem Bildschirm erkennen. Starten Sie in einem solchen Fall den Computer neu, und geben Sie an der Eingabeaufforderung der Initialisiereung "config=Default" ein. Der Computer startet dann normalerweise im voreingestellten VGA-Modus. Sie kðnnen die Anwendung "Configure" starten und einen anderen Anzeigemodus wÙhlen.

Warnung:  Einige VerkÙufer behaupten, daû Sie ihre Bildschirmadapter mit Bildschirmmodi verwenden kðnnen, deren Auflðsungen und Bildelementwiederholfrequenzen die Werte öbersteigt, die von ihren RAMDAC unterstötzt werden. Wenn Sie dies tun, kann Ihr Bildschirmadapter und Computer permanent beschÙdigt werden. Lesen Sie im Handbuch des Herstellers nach, das mit Ihrem Bildschirmadapter geliefert wird oder wenden Sie sich an den Hersteller, um sicherzugehen, daû das RAMDAC Ihres Adapters den Bildschirmmodus unterstötzt, den Sie in Configure eingestellt haben.

Warnung:  Wenn Sie die Bildschirmadapter Ùndern mðchten, mössen Sie die Anwendung "Configure" verwenden, um den Bildschirmtreiber auf "Voreingestellter VGA-Bildschirmadapter" einzustellen, bevor Sie den alten Bildschirmadapter lðschen. (Weitere Einzelheiten zum …ndern von Bildschirmadapter finden Sie unter  NeXTanswer 1824.) 

¬

Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.