Sending;¬ Adaptateur Adaptec 2940 PCI€SCSI¬

¬PÝriphÝriques SCSI

Ce pilote dÝtecte et configure automatiquement l'adaptateur. 
Bus PCI

MatÝriels pris en charge :  

Adaptateur SCSI Adaptec AHA-2940 PCI 
Adaptateur Wide SCSI Adaptec AHA-2940W PCI 
Adaptateur Ultra Wide SCSI Adaptec AHA-2940UW PCI

Le pilote de l'adaptateur SCSI Adaptec 2940 supporte les fonctions d'attente de commande, de transfert de donnÝes synchrones et SCSI rapide. Le transfert SCSI ultra rapide (Ultra fast SCSI transfer) est une nouvelle fonction.  

Pour utiliser le transfert de donnÝes synchrones et spÝcifier un dÝbit, vous devez faire appel au programme SCSISelect de l'adaptateur SCSI Adaptec 2940 ainsi qu'Õ l'application Configure de OPENSTEP pour Mach. 

Remarque : reportez-vous au(x) manuel(s) sur les pÝriphÝriques SCSI connectÝs Õ l'adaptateur SCSI 2940 d'Adaptec pour plus d'informations sur ces fonctions. 

Installation et configuration d'un adaptateur SCSI Adaptec 2940  

1.	Installez l'adaptateur SCSI Adaptec 2940 dans votre ordinateur. 
2.	Utilisez le programme de configuration pour configurer le BIOS systÜme de sorte qu'il puisse identifier l'adaptateur Adaptec 2940. 
3.	Au dÝmarrage, appuyez simultanÝment sur les touches Ctrl et A pour activer le programme SCSISelect de l'adaptateur SCSI Adaptec 2940. 
	Remarque : reportez-vous au(x) manuel(s) sur l'adaptateur SCSI Adaptec 2940 pour plus d'informations sur la configuration du BIOS. 
4.	SpÝcifiez le transfert de donnÝes synchrone et le dÝbit. Dans le programme SCSISelect, activez le menu SCSI Device Configuration. 
	Le champ "Initiate Sync Negotiation" permet d'activer ou de dÝsactiver le transfert synchrone en fonction de la cible (ID SCSI). 
	Le champ "Maximum Sync Transfer Rate" permet de spÝcifier le dÝbit. Si le transfert synchrone est dÝsactivÝ, le champ "Maximum Sync Transfer Rate" ne sert Õ rien. 
	Remarque : si le champ "Support for Ultra SCSI Speed" est activÝ dans le menu Advanced Configuration Options, vous pouvez choisir des dÝbits de transfert aussi ÝlevÝs que 40€Mo/s. Si le champ "Support for Ultra SCSI Speed" est dÝsactivÝ, vous pouvez sÝlectionner un transfert de10 Mo/s (SCSI rapide) au maximum. Pour activer les transferts "SCSI rapide", sÝlectionnez la valeur 10 (10 mÝga-octets/seconde) dans ce champ.  
	Remarque : nous vous dÝconseillons de sÝlectionner une valeur supÝrieure Õ 5 si vous disposez d'un pÝriphÝrique externe peu rapide connectÝ Õ un c×ble SCSI externe.  

Configuration du pilote de pÝriphÝriques SCSI Adaptec 2940

	Remarque : reportez-vous Õ l'Aide de l'application Configure pour obtenir des informations gÝnÝrales sur son exÝcution.
1. 	Cliquez sur l'icîne SCSI dans la partie supÝrieure de la fenÞtre Configuration des pÝriphÝriques.  
2. 	Si vous comptez utiliser l'adaptateur  Adaptec 2940 PCI SCSI au lieu d'un autre adaptateur figurant dans la liste, sÝlectionnez le nom de cet autre adaptateur et cliquez sur  Enlever. 
3.	Cliquez sur Ajouter.  
4. 	Dans le panneau "Ajouter les PÝriphÝriques SCSI" qui s'affiche, sÝlectionnez le bouton radio "Afficher les pilotes pour les pÝriphÝriques dÝtectÝs". Choisissez "Adaptateur SCSI Adaptec 2940  PCI"  dans la liste et cliquez sur Ajouter. 
	Remarque : si le pilote SCSI Adaptec 2940 PCI ne figure pas dans la liste des pÝriphÝriques dÝtectÝs, la configuration du systÜme est incorrecte. Vous devez alors exÝcuter au dÝmarrage le programme d'installation du systÜme pour configurer le BIOS pour cet adaptateur. 
5.	En vous aidant des boutons de la boäte "Options SCSI", vous pouvez activer l'une des deux fonctions SCSI suivantes ou les deux : Synchrone et Attente Cmd qui permet d'enregistrer les commandes dans une file d'attente sur un pÝriphÝrique SCSI. 
	Remarque : si vous dÝsactivez le bouton "Synchrone", les transferts synchrones sont interrompus pour TOUTES les cibles (tous les ID SCSI). En revanche, s'ils sont activÝs, les valeurs sÝlectionnÝes dans le programme SCSISelect servent Õ dÝterminer si les transferts synchrones sont appliquÝs ou non Õ chaque cible. 
	Remarque : l'activation de la commande Attente Cmd autorise les pÝriphÝriques SCSI capables d'enregistrer des commandes en vue de les exÝcuter ultÝrieurement. Les pÝriphÝriques SCSI sont alors nettement plus performants. En revanche, les pÝriphÝriques SCSI ne bÝnÝficiant pas de la fonction Attente Cmd traitent leurs commandes individuellement. Dans ce cas, les performances d'une chaäne SCSI sans pÝriphÝrique compatibles avec cette fonction ne sont pas meilleures.  
6.	Cliquez sur TerminÝ, puis sur Enregistrer. 
7.	Quittez Configure.

¬
	
Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques. 

·	NeXTanswer 1760 pour des informations gÝnÝrales sur le 			pilote de pÝriphÝriques Adaptec 2940.