Sending;¬ Adaptec 2940 PCI SCSI-Adapter 
¬

¬SCSI-GerÙte

Dieser Treiber erkennt automatisch den Zieladapter und konfiguriert sich automatisch. 
PCI-Bus

Unterstötzte Hardware: 

Adaptec AHA-2940 PCI SCSI-Adapter
Adaptec AHA-2940W PCI Wide SCSI-Adapter
Adaptec AHA-2940UW PCI Ultra Wide SCSI-Adapter

Der Adaptec 2940 SCSI Host-Adapter-Treiber unterstötzt Cmd-Warteschlangen, schnelle SCSI-šbertragung und als neue Funktion auch ultraschnelle SCSI-šbertragung.  

För synchrone Datenöbertragung mit einer von Ihnen  festgelegten Datenöbertragungsrate mössen Sie sowohl das Programm "SCSISelect" des Adaptec 2940 SCSI-Adapters als auch die OPENSTEP för Mach-Anwendung "Configure" verwenden. 

Hinweis:  In der Dokumentation zu den SCSI-GerÙten, die an den Adaptec 2940 SCSI-Adapter angeschlossen sind, finden Sie Informationen zu den neuen Funktionen.

Installation und Konfiguration eines Adaptec 2940 SCSI-Adapters

1.	Bauen Sie den Adaptec 2940-Adapter in Ihren Computer ein.
2.	Föhren Sie das Setup-Programm des Computers aus, um das  BIOS des Hauptsystems so zu konfigurieren, daû es den Adaptec 2940-Adapter erkennt. 
3.	Dröcken Sie beim Initialisieren des Systems die Tastenkombination STRG-A, um das Programm "SCSISelect" des Adaptec 2940 SCSI-Adapters aufzurufen. 
	Hinweis:  Lesen Sie in der Dokumentation des Adaptec 2940 SCSI-Adapters nach, wie Sie sein BIOS konfigurieren. 
4.	WÙhlen Sie synchrone Datenöbertragung, und legen Sie eine Datenöbertragungsrate fest. Rufen Sie im Programm "SCSISelect" das Menö "SCSI Device Configuration" (SCSI-GerÙtekonfiguration) auf. 
	Mit dem Feld "Initiate Sync Negotiation" (Verhandlung för Synchronöbertragung starten) kðnnen Sie die Synchronöbertragung för einzelne Ziele (SCSI-ID) aktivieren oder deaktivieren. 
	Im Feld "Maximum Sync Transfer Rate" (maximale Synchronöbertragungsgeschwindigkeit) kðnnen Sie die Datenöbertragungsgeschwindigkeit festlegen. Ist die Synchronöbertragung deaktiviert, ist das Feld "Maximum Sync Transfer Rate" (Unterstötzung för ultrahohe SCSI-Geschwindigkeit) wirkungslos. 
	Hinweis:  Wenn das Feld "Support for Ultra SCSI Speed" (Unterstötzung för ultrahohe SCSI-Geschwindigkeit) im Menö "Advanced Configuration Options" (erweiterte Konfigurationsoptionen) aktiviert ist, kðnnen Sie verschiedene Geschwindigkeiten bis 40 MB/s auswÙhlen. Ist das Feld "Support for Ultra SCSI Speed" (Unterstötzung för ultrahohe SCSI-Geschwindigkeit)  nicht aktiviert, ist die maximal wÙhlbare Geschwindigkeit 10 MB/s (schnelles SCSI).  Sie aktivieren eine schnelle SCSI-šbertragung, indem Sie in diesem Feld den Wert 10 wÙhlen (10 Megabyte/Sekunde).   
	Hinweis:  Der Wert sollte för nicht-ultraschnelle GerÙte, die eine externe Einheit darstellen und öber ein externes SCSI-Kabel an den 2940 angeschlossen sind, nicht grðûer als 5 sein.  

Konfiguration des GerÙtetreibers för den Adaptec 2940 SCSI-Adapter  

Hinweis: In der Online-Hilfe der Anwendung "Configure" finden Sie allgemeine Informationen zum Ausföhren von "Configure".
1. 	Klicken Sie auf das SCSI-Symbol im oberen Bereich des Configure-Fensters "GerÙteöbersicht". 
2. 	Mðchten Sie an Stelle eines in der Liste aufgeföhrten Adapters den Adaptec 2940 PCI SCSI-Adapter verwenden, wÙhlen Sie den Adapternamen aus, und klicken Sie auf "Lðschen". 
3.	Klicken Sie im Fenster auf "Hinzufögen". 
4. 	Das Fenster "SCSI-GerÙte hinzufögen" wird angezeigt. Klicken Sie auf das runde Optionsfeld "Treiber för festgestellte GerÙte anzeigen". WÙhlen Sie "Adaptec 2940 PCI SCSI-Adapter"  aus der Liste, und klicken Sie auf "Hinzufögen". 
	Hinweis:  Ist der GerÙtetreiber för den Adaptec 2940 PCI SCSI-Adapter nicht in der Liste aufgeföhrt, liegt ein Problem in der Systemkonfiguration vor. Föhren Sie beim Initialisieren das Setup-Programm des Systems aus, und konfigurieren Sie das System-BIOS för diesen Adapter. 
5.	Mit den Schaltern im Feld "SCSI-Optionen" kðnnen Sie eine oder beide folgende SCSI-Funktionen aktivieren: "Synchron" und "Cmd-Warteschlange". Damit kðnnen Sie Befehle auf einem kompatiblen SCSI-GerÙt in einer Warteschlange einreihen. 
	Hinweis: Wenn Sie die Option "Synchron" deaktivieren, wird die Synchronöbertragung för ALLE Ziele (alle SCSI-IDs  deaktiviert. Ist die Funktion aktiviert, bestimmen die im Programm "SCSISelect" festegelegten Werte, ob Synchronöbertragungen för einzelne Ziele durchgeföhrt werden.
	Hinweis: Wenn Sie "Cmd-Warteschlange" aktivieren, kðnnen SCSI-GerÙte, die diese Funktion unterstötzen, Befehle zur spÙteren Bearbeitung speichern. Dadurch wird die allgemeine SCSI-Leistung erhðht. SCSI-GerÙte ohne Warteschlangenfunktion verarbeiten ihre Befehle einzeln. In einer SCSI-Kette, in der kein GerÙt die Warteschlangenfunktion unterstötzt, erhðht sich die Leistung nicht. 
6.	Klicken Sie auf "Fertig" und anschlieûend auf "Sichern".
7.	WÙhlen Sie "Verlassen" aus dem Menö "Configure".

¬
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	NeXTanswer 1824; hier finden Sie allgemeine Informationen
	zum Installieren und Konfigurieren von GerÙtetreibern. 

·	NeXTanswer 1760; hier finden Sie eine šbersicht zum
	Adaptec 2940-GerÙtetreiber.