Adaptateur d'affichage Diamond Stealth ¬

¬ PÝriphÝriques Moniteur

MatÝriels supportÝs : ce pilote de pÝriphÝriques supporte les adaptateurs d'affichage Diamond Stealth pour bus local VESA (VLB) qui utilisent les accÝlÝrateurs graphiques S3 modÜles Trio32, Trio64, et 864. Parmi ceux-ci :

Adaptateur d'affichage Diamond Stealth SE pour bus local VESA (VLB)
Adaptateur d'affichage Diamond Stealth 64 DRAM pour bus local VESA (VLB)
Adaptateur d'affichage Diamond Stealth 64 DRAM T pour bus local VESA (VLB)

RÝsolutions supportÝes : 

Avec1 Mo de VRAM, le pilote supporte les modes d'affichage suivants :	

Couleur 8 bits	Couleur 16 bits	

640x480	640x480	
60, 72, 75 Hz	60, 72, 75 Hz	

800x600	800x600	
60, 72, 75 Hz	60, 72, 75 Hz	

1024x768	
60, 70, 72, 75 Hz	

1152x864	
60, 70, 75 Hz

Avec 2 Mo de VRAM, le pilote supporte les modes d'affichage suivants :
		
Couleur 8 bits	Couleur 16 bits	Couleur 32 bits

640x480	640x480	640x480
60, 72, 75 Hz	60, 72, 75 Hz	60, 72, 75 Hz

800x600	800x600	800x600
60, 72, 75 Hz	60, 72, 75 Hz	60, 72, 75 Hz

1024x768	1024x768
60, 70, 72, 75 Hz	60, 70, 72, 75 Hz

1152x864	1152x864
60, 70, 75 Hz	60, 70, 75 Hz

1280x1024	
60, 72, 75 Hz	

Remarque : ce pilote est conÛu pour fonctionner avec divers adaptateurs d'affichage Diamond Stealth. Il est possible que certains adaptateurs n'acceptent pas toutes les rÝsolutions mentionnÝes ci-dessus. Si vous configurez un pilote en vue d'une utilisation avec une rÝsolution inconnue de l'adaptateur d'affichage, le pilote sÝlectionnera automatiquement la rÝsolution par dÝfaut (640x480, NB 8 bits). Si tel est le cas, consultez le manuel livrÝ avec votre adaptateur d'affichage pour vÝrifier quelles rÝsolutions votre adaptateur peut supporter. Relancez ensuite l'application Configure pour sÝlectionner une rÝsolution correcte et redÝmarrez votre ordinateur.

Remarque : si le pilote est configurÝ pour une utilisation en mode couleur 16 ou 32 bits, la correction de la luminositÝ ne s'applique pas Õ l'affichage. La glissiÜre LuminositÝ de l'application Preferences sera inactive.

Affichages supportÝs : NeXT conÛoit et teste ses pilotes de pÝriphÝriques d'affichage en utilisant des moniteurs acceptant de trÜs hautes frÝquences, pouvant prendre en charge des modes d'affichage haute rÝsolution et des frÝquences de rafraächissement ÝlevÝes en mode non entrelacÝ, tels que les modÜles suivants : NEC 5FG, NEC 6FG et Nokia Multigraph 445X. Consultez le manuel de l'utilisateur livrÝ avec votre moniteur pour vÝrifier qu'il supporte le mode d'affichage dÝfini dans l'application Configure.

Avertissement : si vous envisagez de remplacer l'adaptateur d'affichage, n'oubliez pas de dÝfinir la configuration de l'adaptateur d'affichage avec "Adaptateur VGA par dÝfaut" dans l'application Configure avant de retirer l'adaptateur (voir NeXTanswer 1824 pour plus d'informations sur le changement des adaptateurs d'affichage).  

¬

Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.