IBM ThinkPad 755CX-BildschirmgerÙte
¬

¬ BildschirmgerÙte

Dieser Graphikadapter unterstötzt integrierte Teilsysteme und Bildschirm-Controller-Teilsysteme nach Graphics-Controller-Standard WD90C24A2 von Western Digital Corporation.

Dieser Treiber unterstötzt folgende Bildschirmmodi mit 1 MB.

Nur LCD

8-Bit-Farbe	16-Bit-Farbe	32-Bit-Farbe

640x480 	640x480	
60 Hz	60 Hz
		
800x600 	800x600	
60 Hz	56 Hz	

1024x768 (virtuelle Grðûe, siehe Hinweis weiter unten)		
60 Hz	

Nur CTR

8-Bit-Farbe	16-Bit-Farbe	32-Bit-Farbe

640x480 	640x480	
60 Hz	60 Hz	
		
800x600 	800x600	
60 Hz	56 Hz	

1024x768 		
60 Hz	

Gleichzeitig CTR und LCD

8-Bit-Farbe	16-Bit-Farbe	32-Bit-Farbe

640x480 	640x480	
60 Hz	60 Hz	
		
800x600 	800x600	
60 Hz	56 Hz	

1024x768 (virtuelle Grðûe, siehe Hinweis weiter unten) 		
60 Hz	

Virtueller Bildschirm:  Der tatsÙchliche Bildschirm ist ein Fenster mit einer Grðûe von 800x600 in einem virtuellen 1024x786er Bildschirm. Der auf dem LCD-Bildschirm angezeigte Bereich verschiebt sich, wenn Sie den Cursor an den Rand des Bildschirms bewegen. Wenn Sie den Modus 1024x768 auswÙhlen und beim Starten von OPENSTEP för Mach der LCD aktiviert ist, wird automatisch der virtuelle Modus aktiviert. Ist jedoch der LCD deaktiviert und der CRT aktiviert, erhalten Sie als Anzeige auf dem externen Bildschirm 1024x768.

Unterstötzte Bildschirme:  NeXT entwickelt und testet seine Bildschirmadapter-GerÙtetreiber mit sehr Hochfrequenz-Bildschirmen, die Bildschirmmodi mit sehr hohen Auflðsungen und nicht-verschachtelten Bildelementwiederholfrequenzen unterstötzen. Zu diesen Bildschirmen zÙhlen NEC 5FG, NEC 6FG und Nokia Multigraph 445X. Lesen Sie in dem mit Ihrem Bildschirm gelieferten Benutzerhandbuch nach, ob er den Bildschirmmodus unterstötzt, den Sie in der Anwendung "Configure" eingestellt haben.

Warnung: Einige Hersteller geben an, daû ihre Bildschirmadapter mit Bildschirmmodi verwendet werden kðnnen, deren Auflðsungen und Bildelementwiederholfrequenzen nicht von den dazu gehðrenden RAMDACs unterstötzt werden. Auf lange Sicht kðnnen Sie damit Ihren Bildschirmadapter und Ihren Copmputer beschÙdigen. Lesen Sie im mit dem Bildschirm gelieferten Benutzerhanduch nach, oder wenden Sie sich an den Hersteller, um sicherzustellen, daû der RAMDAC des Adapters den Bildschirmmodus unterstötzt, den Sie in der Anwendung "Configure" eingestellt haben.

Warnung:  Wenn Sie die Bildschirmadapter Ùndern mðchten, mössen Sie die Anwendung "Configure" verwenden, um den Bildschirmtreiber auf "Voreingestellter VGA-Bildschirmadapter" einzustellen, bevor Sie den alten Bildschirmadapter lðschen. (Weitere Einzelheiten zum …ndern von Bildschirmadapter finden Sie unter  NeXTanswer 1824.)   

¬
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.