Adaptateur LAN Intel EtherExpress PRO/100 EISA
¬

¬PÝriphÝriques RÝseau

Le pilote de pÝriphÝriques pour bus EISA est conÛu pour fonctionner sur un ordinateur dotÝ d'un processeur Intel et exÝcutant OPENSTEP pour Mach Version 4.0. 

MatÝriel pris en charge 
	Adaptateur LAN Intel EtherExpress PRO/100 EISA (EILA8265)

Ce pilote prend en charge l'adaptateur LAN Intel EtherExpress PRO/100 EISA utilisant la technologie des coprocesseurs Intel 82596 LAN. Ce pilote est capable de dÝterminer automatiquement le dÝbit de donnÝes appropriÝ, Õ savoir 10 Mbits/s ou100 Mbits/s.

Installation de l'adaptateur 
·	Installez l'adaptateur dans le systÜme et configurez-le Õ l'aide de l'utilitaire de configuration FlashStart ou EISA (ECU) fourni avec votre systÜme. Reportez-vous au manuel d'installation de l'adaptateur Intel EtherExpress PRO/100 pour plus d'informations.

Configuration 
·	Ouvrez une session en tant que root et lancez l'application Configure pour ajouter l'adaptateur au systÜme. 
·	Cliquez sur l'icîne "PÝriphÝriques RÝseau" situÝe dans la partie supÝrieure de la fenÞtre "Configuration des pÝriphÝriques". Dans le panneau "Ajouter les PÝriphÝriques RÝseau", sÝlectionnez le bouton radio "Afficher les pilotes pour les pÝriphÝriques dÝtectÝs", si nÝcessaire. 
·	Dans la liste, sÝlectionnez "Adaptateur LAN Intel EtherExpress PRO/100 EISA" et cliquez sur Ajouter. 
·	SÝlectionnez le dÝbit de donnÝes. Choisissez "10 Mbits/s" ou "100 Mbits/s" pour que l'adaptateur utilise10Base-T ou 100Base-TX respectivement ou l'option de dÝtection automatique pour que le pilote dÝtermine automatiquement le dÝbit.
·	Cliquez sur TerminÝ, puis sur Enregistrer, et quittez l'application Configure.

¬
	
Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.