Intel EtherExpress PRO/100 PCI-LAN-Adapter
¬

¬NetzwerkgerÙte

Dieser PCI-Bus-GerÙtetreiber wurde för einen Intel-gestötzten Computer mit OPENSTEP för Mach Version 4.0 konzipiert. 

Unterstötzte Hardware: 
	Intel EtherExpress PRO/100 PCI-LAN-Adapter (PILA8465)

Dieser Treiber unterstötzt den Intel EtherExpress PRO/100 PCI-LAN-Adapter, der auf dem Intel 82556 LAN-Koprozessor basiert. Der Treiber erkennt die korrekte Datengeschwindigkeit (10 oder 100 MBit/s) automatisch.

Installation des Adapters 
· 	Installieren Sie den Adapter im System. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Installationshandbuch zu Ihrem Intel-Adapter EtherExpress PRO/100.

Konfiguration 
·  	Melden Sie sich als "root" an, und starten Sie "Configure", um den Adapter dem System hinzuzufögen. 
·	Klicken Sie auf das Symbol för NetzwerkgerÙte im Fenster "GerÙteöbersicht". Das Fenster "NetzwerkgerÙte hinzufögen" wird angezeigt. WÙhlen Sie die Option "Treiber för festgestellte GerÙte anzeigen", falls sie nicht bereits markiert ist.  
·	WÙhlen Sie "Intel EtherExpress PRO/100 PCI-LAN-Adapter" aus der Liste, und klicken Sie auf "Hinzufögen". 
·  	Legen Sie die Datengeschwindigkeit fest.  WÙhlen Sie 10 oder 100 MBit/s. Der Adapter verwendet so entweder 10Base-T oder 100Base-TX. Wenn Sie den Autosense-Modus aktivieren, pröft der Adapter automatsisch, welche Datengeschwindigkeit geeignet ist.
·  	Klicken Sie auf "Fertig" und dann auf "Sichern", bevor Sie die Anwendung "Configure" verlassen.

¬
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.