Adaptateur Ethernet Intel EtherExpress Flash32 
¬

¬PÝriphÝriques RÝseau
Le pilote de pÝriphÝriques pour bus EISA est conÛu pour fonctionner sur un ordinateur dotÝ d'un processeur Intel et exÝcutant OPENSTEP pour Mach Version 4.0.

MatÝriel pris en charge
	Adaptateur Ethernet Intel EtherExpress Flash32 (EILA8225)

Ce pilote prend en charge les adaptateurs Ethernet Intel EtherExpress Flash32 EISA utilisant la technologie des coprocesseurs Intel 82596 LAN. Ce pilote dÝtermine automatiquement le type de connexion rÝseau (RJ45, BNC ou AUI) au dÝmarrage du systÜme.

Installation de l'adaptateur 
·	Installez l'adaptateur dans le systÜme et configurez-le Õ l'aide de l'utilitaire FlashStart ou de l'utilitaire de configuration EISA (EISA Configuration Utility, ECU en abrÝgÝ) fourni avec votre systÜme.  Reportez-vous au manuel de l'utilisateur livrÝ avec l'adaptateur Intel EtherExpress Flash32 pour plus d'informations.
	Remarque sur la dÝtection automatique du connecteur : pour dÝtecter automatiquement le type de connexion rÝseau utilisÝ, vous devez devez positionner le type de connecteur sur "autodetect" soit dans l'utilitaire FlashStart ou gr×ce Õ l'utilitaire ECU. 

Configuration 
·	Ouvrez une session en tant que root et lancez l'application Configure pour ajouter l'adaptateur au systÜme. 
·	Cliquez sur l'icîne "PÝriphÝriques RÝseau" situÝe dans la partie supÝrieure de la fenÞtre "Configuration des pÝriphÝriques". Dans le panneau "Ajouter les PÝriphÝriques RÝseau", sÝlectionnez le bouton "Afficher les pilotes pour les pÝriphÝriques dÝtectÝs", si nÝcessaire. 
·	Dans la liste, sÝlectionnez "Adaptateur Ethernet Intel EtherExpress Flash32" et cliquez sur Ajouter. 
·	Cliquez sur TerminÝ, puis sur Enregistrer, et quittez l'application Configure.

¬
	
Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.