Cogent eMASTER+ EM935 EISA XL Ethernet-Adapter
¬

¬NetzwerkgerÙte
Dieser EISA-Bus-GerÙtetreiber wurde för einen Intel-gestötzten Computer mit OPENSTEP för Mach Version 4.0 konzipiert.

Unterstötzte Hardware:  
	Cogent eMaster+ EM935 EISA XL Ethernet-Adapter

Dieser Treiber unterstötzt den Cogent eMaster+ EM935 EISA XL Ethernet-Adapter, der auf dem Intel 82596 LAN-Koprozessor basiert. 

Installation des Adapters
·	Installieren Sie den Adapter im System, und konfigurieren Sie ihn mit dem EISA Configuration Utility (ECU), das mit Ihrem System geliefert wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch zu eMASTER+.

Konfiguration
·	Melden Sie sich als "root" an, und starten Sie "Configure".  
·	Klicken Sie auf das Symbol  för NetzwerkgerÙte im Fenster "GerÙteöbersicht". Das Fenster "NetzwerkgerÙte hinzufögen" wird angezeigt. WÙhlen Sie die Option "Treiber för festgestellte GerÙte anzeigen", falls sie nicht bereits markiert ist.  
·	WÙhlen Sie "Cogent eMaster+ EM935 EISA XL  Ethernet-Adapter" aus der Liste, und klicken Sie auf "Hinzufögen". 
·	Klicken Sie auf "Fertig" und dann auf "Sichern", bevor Sie die Anwendung "Configure" verlassen.

¬
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.