Cogent eMASTER+ EM945 EISA FDE Ethernet- Adapter
¬

¬NetzwerkgerÙte
Dieser EISA-Bus-GerÙtetreiber wurde för einen Intel-gestötzten Computer mit OPENSTEP för Mach Version 4.0 konzipiert.

Unterstötzte Hardware: 
	Cogent eMaster+ EM945 EISA FDE Ethernet-Adapter

Dieser Treiber untersötzt den Cogent eMaster+ EM945 EISA FDE Ethernet-Adapter, der auf dem Intel 82596 LAN-Koprozessor basiert. Dieser Adapter unterstötzt den vollen Duplex-Modus, der mit dem EISA Configuration Utility (ECU) konfiguriert werden kann.

Installation des Adapters
·	Installieren Sie den Adapter im System und konfigurieren Sie ihn mit dem EISA Configuration Utility (ECU), das mit Ihrem System geliefert wird. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Benutzerhandbuch zu eMASTER+.

Konfiguration
·	Melden Sie sich als "root" an, starten Sie "Configure", und fögen Sie den Adapter dem System hinzu. 
·	Klicken Sie auf das Symbol för NetzwerkgerÙte im Fenster "GerÙteöbersicht". Das Fenster "NetzwerkgerÙte hinzufögen" wird angezeigt.  WÙhlen Sie die Option "Treiber för festgestellte GerÙte anzeigen", wenn sie nicht bereits markiet ist.
·	WÙhlen Sie "Cogent eMaster+ EM945 EISA FDE Ethernet-Adapter" aus der Liste, und klicken Sie auf "Hinzufögen". 
·	Klicken Sie auf "Fertig" und dann auf "Sichern", bevor Sie die Anwendung "Configure" verlassen.

¬
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.