Adaptateur Intel PCMCIA 82365 
¬

¬ 	PÝriphÝriques Autres
Le pilote de pÝriphÝriques Intel PCMCIA 82365 fournit l'interface de communication PCMCIA d'entrÝe de gamme pour des systÜmes incorporant le jeu de composants Intel PCMCIA 82365. Il est utilisÝ par le pilote prenant en charge le bus PCMCIA pour configurer et initialiser les adaptateurs de cartes de crÝdit PCMCIA.

Ce pilote est compatible avec :
·	les ordinateurs de la sÝrie NEC Versa
·	le lecteur de carte PCMCIA CardPark d'Adaptec pour des ordinateurs de bureau
·	le lecteur de carte PCMCIA SCM pour les ordinateurs de bureau

ProcÝdure d'installation et de configuration :
1. 	Pour les ordinateurs de bureau sans interface de communication intÝgrÝe PCMCIA : installez le lecteur de carte PCMCIA dans votre systÜme en suivant les instructions du fabricant.
2. 	Ouvrez une session en tant que root et lancez l'application Configure. 
3.	Cliquez sur l'icîne "PÝriphÝriques Autres" situÝe dans la partie supÝrieure de la fenÞtre "Configuration des pÝriphÝriques". Cliquez sur le bouton Ajouter. Dans le panneau "Ajouter les PÝriphÝriques Autres", sÝlectionnez le bouton "Afficher tous les pilotes installÝs", si nÝcessaire.
4.	SÝlectionnez "Adaptateur Intel PCMCIA 82365" dans la liste et cliquez sur Ajouter. 
5.	Vous devez sÝlectionner l'adresse de port 0x3e0. Choisissez un niveau IRQ qui n'entre pas en conflit avec d'autres pÝriphÝriques sur le systÜme. 
6. 	Cliquez sur TerminÝ, puis sur Enregistrer et quittez l'application Configure.

,
	
Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.