Adaptateur VGA par dÝfaut/gÝnÝrique SVGA¬

¬ PÝriphÝriques Moniteur

Ce pilote de pÝriphÝriques est conÛu pour les systÜmes dotÝs de bus ISA, EISA, local VESA (VLB) ou PCI. 

Ce pilote graphique est conÛu pour prendre en charge des applications internes VGA et SVGA gÝnÝriques.

Pour l'affichage VGA, la rÝsolution est de 640x480 avec une profondeur de deux bits par pixel. Ce mode est disponible pour les adaptateurs d'affichage. 

Le pilote gÝnÝrique SVGA prÝsente une rÝsolution fixe de 800x600 avec une profondeur de deux bits par pixel. Le pilote Ýmule le mode d'affichage VESA 0x6A souvent utilisÝ dans le BIOS vidÝo. Tous les fabricants de BIOS vidÝo conformes aux normes VESA vont utiliser ce mode.

Ces deux modes d'affichage sont conÛus pour fournir un seul mode d'affichage par dÝfaut. Vous devriez utiliser un adaptateur d'affichage basÝ sur un bus local pris en charge pour de meilleures performances.

Erreurs communes : la console n'est pas prise en charge par les adaptateurs d'affichage gÝnÝrique SVGA (800x600).

Avertissement : si vous envisagez de remplacer l'adaptateur d'affichage, n'oubliez pas de dÝfinir la configuration de l'adaptateur d'affichage avec "Adaptateur VGA par dÝfaut" dans l'application Configure avant de retirer l'adaptateur (voir NeXTanswer 1824 pour plus d'informations sur le changement des adaptateurs d'affichage). 

¬
	
Voir Ýgalement

·	La rubrique "Ajout d'un pÝriphÝrique" dans l'aide en ligne de l'application Configure.

·	NeXTanswer 1824 pour des informations gÝnÝrales sur l'installation et la configuration des pilotes de pÝriphÝriques.