Voreingestellter VGA-/Allgemeiner SVGA-Bildschirm
¬

¬ BildschirmgerÙte

Dieser GerÙtetreiber ist för ISA-, EISA-, VL- und PCI-Bus-Systeme konzipiert. 

Dieser Graphiktreiber unterstötzt auf der Platine integrierte VGA- und allgemeine SVGA-Adapter. 

För VGA ist die Bildschirmauflðsung auf 640x480 bei 2 Bit pro Pixeltiefe festgelegt. Dieser Modus ist för alle Bildschirmadapter verfögbar.

Der allgemeine SVGA-Treiber unterstötzt eine festgelegte Bildschirmauflðsung von 800x600 mit 2 Bits pro Pixeltiefe. Das geschieht durch Emulation des VESA-Bildschirmmodus 0x6A, der hÙufig im Bildschirm-BIOS enthalten ist. Normalerweise integrieren alle Hersteller von Bidschirm-BIOS-Systemen, die dem VESA-Standard entsprechen, diesen Modus.

Beide Bidlschirmmodi bieten nur einen Standardmodus. Um die Bildschirmleistung zu erhðhen, sollten Sie einen kompatiblen, auf den lokalen Bus gestötzten Bildschirmadapter verwenden.

Bekannte Fehler:  Konsolenunterstötzung ist för allgemeine 800x600-VGA-Bildschirmadapter nicht gegeben.

Warnung:  Wenn Sie die Bildschirmadapter Ùndern mðchten, mössen Sie die Anwendung "Configure" verwenden, um den Bildschirmtreiber auf "Voreingestellter VGA-Bildschirmadapter" einzustellen, bevor Sie den alten Bildschirmadapter lðschen. (Weitere Einzelheiten zum …ndern von Bildschirmadapter finden Sie unter  NeXTanswer 1824.)  

¬
	
Siehe auch

·	"Ein GerÙt hinzufögen" in der Online-Hilfe der Anwendung "Configure".

·	Unter NeXTanswer 1824 finden Sie allgemeine Informationen zur Installation und Konfiguration von GerÙtetreibern.