N

10km

1 2 3

Hyogo 1995/01/17

Mo = 2.5 x 10**26 dyne-cm Mw = 6.9 Depth = 8 km var.=0.3450

0 10 20 30 40s

1 2 3

Mw = 6.8 1 Mw = 6.3 2 Mw = 6.4 3 Total

0 10 20 30 40 FFC SH 29.6

51.90 P 9.23

COL

30.9

146.27 P 19.62

CCM P 34.9

3.43

ANMO

46.1

81.57 P 5.81

COR

46.6

95.39 P 11.50

TUC P 50.4

5.00

CMB

50.9

74.13 P 8.62

PAS

53.0

63.07 P 7.25

RAR

121.6

38.69 P 16.61

AFI P 124.2

15.76

HNR

147.1

68.11 P 19.65

PMG P 163.1

24.95

CTAO

167.2

50.06 P 20.92

TAU

170.8

27.36 P 15.75

CHTO SH 253.1

118.22 P 44.45

KIV P 309.3

22.23

ANTO

309.6

71.81 P 16.90

ARU P 318.7

20.85

DPC

325.3

86.09 P 14.46

KONO

334.8

98.03 P 9.34

KEV

338.4

97.61 P 15.57

KBS

349.5

93.99 P 13.70