= Restricted Use

SWITCHlan

CISCO configuration

<ch-zone-contact@verw.switch.ch>

November 8, 1990 � SWITCH tl/TB

EL1 EL2 EL3

EZ1 EZ2 EZ3 EZ4

PS1 BA1 SG1

ZH1

FR1

BE1

GE1

NE1

LS1

FWE ABB SMA

MON

CE1

EG1

BU1

X25

EPF Lausanne

Univ.

Zurich

PSI

Villigen

Univ.

Basle

Univ.

St. Gallen

Univ.

Neuch�tel

Univ.

Geneva

CERN

Geneva

ETH Zurich

ABB

Baden

F+W

Lucerne

Gov.

Berne

Univ.

Fribourg

Montpellier

(FR)

Univ.

Berne

Univ.

Lausanne

SMA

Zurich

to Princeton (USA)

via INRIA (FR)

Freiburg

BelWue

(DE)

.250

130.92.1

129.129.100 131.152.254

130.125.1

134.21.1

130.82.1

1 1

4 3 3 2 2 1

2

2

39 37 36 203 204 202 201

128.17

1.6 5

3

2

1

2

1

253

1

2

101

1

2

2

2

129.194.0

128.178.47

.253

.84

.92

.254

.48

.52

.32

.252

.68

130.223

.72 .72

130.60

.44

129.132.35

.1

2 3 1

2

192.54.132 192.54.122

1

1

.102

.101

2 2 2

2 2

2 1

1

2 1

1 1

.91

192.65.185

131.196.1

.79 2

2

1

2

130

60

192.33.170

1

2 2 2

1

2

1

.251

30 11

.1

1

SWITCH = 130.59.

141.249

.64

1 1

129.143.8

192.52.40

2

IP Addresses 12

.96

E0

E1

S1

E0 E1

S0

S1

S0

S1

S0 S1

E0 E1

E0 E1

E1 E0

E1 E0

E1 E0

E0 E1 E0 E1

S0 S1

S2 S3 S5

S0 S0

S1 S2

S3

S4 S5

S0

S1 S0 S2

S0 S0 S1 S0 S0

S0

S1

S0

E0 E1

S0

E1 S3

E1

S0 S0 S0 S0

E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0 E0

S1