Nom de l’établissement  :		
RNE : 		
Date Installation :	 	
Technicien/société :	 	

Mise à jour du document : 17/10/2010

Equipements - Assistance - Maintenance

C entre 
A cadémique de
R essources et de
M aintenance
I nformatique

Code fichier : checklist-38.rtf

Checklist-38 - Livraison et installation de matériel

Organisation :	
	Communiquer par Mail à l'intervenant Carmi attaché à l’établissement : 
nom de l’intervenant  + date de livraison + date d’intervention + Liste du matériel à livrer		
	Communiquer par Mail au gestionnaire de l’établissement (copie à l'intervenant Carmi) :
les numéros de série (fichier texte)		

Serveurs :		
	Nouvelle machine : installation systématique de l’OS suivant procédure Carmi avec installation d'un nouvel Active Directory		
	Remettre les médias d’installation (constructeur + OS) à l’AIPRT		
	Migration de Harp, Harp-log, données utilisateurs  + contrôler les permissions et les partages		
	Migration des Imprimantes, configuration, adressage, mot de passe, réservation Dhcp + tester		
	Migration console Ghost avec éventuelle mise à jour vers la dernière version validée Carmi		
	Installation de la dernière version Anti-virus validée Carmi		
	Installation PXE avec double menu (accès session Ghostcast + session Console)		
	Procédure TFTP pour la mise à jour Firmware des Switchs		
	Installation et configuration VNC  et autoriser RDP		
	Faire l’image ghost de la partition du système du serveur (+ recopier l’image sur un autre disque)		
	Si carte réseau serveur Gigabit,  vérifier le bon fonctionnement		
	Le compte A  d’installation désactivé. Complexité sur le mot de passe du compte domsystel		
	Utilisation de l’ancien serveur laissée au soin de l’AIPRT		

Stations :		
	Déballage et mise en place. Remettre les CD à l’AIPRT		
	Bios des stations : mot de passe Setup + activer wake on lan et PXE, ordre de démarrage		
	Intégration des stations au domaine		
	Toutes les stations en DHCP avec réservation si utilisation du Filtrage Web via le SLIS		
	Mise en forme de la station (via adminh) + mise à jour Windows-Update		
	Installation des imprimantes + Test		
	Installation des clients : Ghost (vérifier le pilote reconnu par la console) + HARP + Anti-virus		
	Vidage de la station de référence et clonage sur les autres postes.		

Switchs :		
	Configuration : adressage IP fixe + réservation, Mot de passe, Activation IGMP  + Spanning tree		
	Vérifier la version des  firmwares 		

Imprimantes :		
	Adressage fixe (cf plage adresse) + réservation, config : mot de passe, retrait protocoles non TCPIP		
	Laisser les drivers (serveur + stations) dans le dossier "Outils" du serveur		

Portables :		
	L’Aiprt a réceptionné le portable		
	Intégration dans le domaine. Installation des clients Ghost, Anti-virus et Harp (fac). Image Ghost.		

Vidéo-projecteur :		
	L’Aiprt a réceptionné le vidéo-projecteur		
	Test et configuration pour affichage sur écran PC (ou sur portable) et vidéo-projecteur		

Classe Mobile WIFI :		
	Mise en œuvre d'un serveur radius (doc spécifique) ou éventuellement en cas de problème d’une clé WPA ou WPA2 avec SSID masqué		
	Les portables de la classe mobile sont considérés comme des stations fixes, et à ce titre, ils doivent être installés et configurés de la même manière  se référer au paragraphe "Stations"		
	Les connexions en wi-fi ont été testées avec succès (tous les portables ensemble à un instant "t"- client harp actif)		

SLIS :		
	Backup puis restore des paramètres sur Slis 3.2 ou manuellement sur Slis 4.1,  Paramétrer l’onduleur, Fournir à l’Aiprt le password de l’interface d’administration SLIS