Nom de l’établissement  :		
RNE : 		
Date Installation :	 	
Technicien/société :	 	

Mise à jour du document : 07/06/2012

Equipements - Assistance - Maintenance

C entre 
A cadémique de
R essources et de
M aintenance
I nformatique

Code fichier : checklist-region.rtf

Checklist - REGION - Livraison et installation de matériel 

Organisation :	
	Communiquer par Mail à l'intervenant Carmi attaché à l’établissement : 
nom de l’intervenant  + date de livraison + date d’intervention + Liste du matériel à livrer		
	Communiquer par Mail au gestionnaire de l’établissement (copie à l'intervenant Carmi) :
les numéros de série (fichier texte)		

Serveurs :		
	Nouvelle machine : installation systématique de l’OS suivant procédure Carmi avec installation d'un nouvel Active Directory		
	Remettre les médias d’installation (constructeur + OS) à l’AIPRT		
	Migration de Harp, Harp-log, données utilisateurs  + contrôler les permissions et les partages
Migration Orpeo		
	Migration des Imprimantes, configuration, adressage, mot de passe, réservation Dhcp + tester		
	Migration console Ghost avec éventuelle mise à jour vers la dernière version validée Carmi		
	Installation de la dernière version Anti-virus validée Carmi		
	Installation PXE avec double menu (accès session Ghostcast + session Console)		
	Procédure TFTP pour la mise à jour Firmware des Switchs		
	Installation et configuration VNC  et autoriser RDP		
	Faire l’image ghost de la partition du système du serveur (+ recopier l’image sur un autre disque)		
	Si carte réseau serveur Gigabit,  vérifier le bon fonctionnement		
	Supprimer le compte d’administrateur d’installation si créér		

Stations :		
	Déballage et mise en place. Remettre les CD à l’AIPRT		
	Bios des stations : mot de passe Setup + activer wake on lan et PXE, ordre de démarrage		
	Intégration des stations au domaine		
	Toutes les stations en DHCP avec réservation en respectant le plan d’adressage académique (choix à faire en concertation avec l’établissement et le Carmi si nécessaire)		
	Mise en forme de la station suivant procédure Carmi (Harp ou Orpéo) + mise à jour Windows-Update		
	Installation des imprimantes suivant plan d’adressage et matériel existant + Test		
	Installation des clients : Ghost (vérifier pilote reconnu par la console) + Anti-virus + interface pédagogique		
	Création de l’image de la station de référence et clonage sur les autres postes (Ghost)		

Switchs :		
	Configuration : adressage IP fixe + réservation, Mot de passe, Activation IGMP  + Spanning tree		
	Vérifier la version des  firmwares 		

Imprimantes :		
	Adressage fixe (cf plage adresse) + réservation, config : mot de passe, retrait protocoles non TCPIP		
	Laisser les drivers (serveur + stations) dans un dossier "Outils" du serveur		

Portables :		
	Intégration dans le domaine. Installation des clients Ghost, Anti-virus et interface pédagogique si nécessaire. Création de l’image avec Ghost.		

Vidéo-projecteur :		
	Test et configuration pour affichage sur écran PC (ou sur portable) et vidéo-projecteur. 
Si vidéo-projecteur interactif, installation de l’application associée et test.		
		
SLIS :		
	Backup puis restore des paramètres si Slis 4.X déjà présent sur site,  Paramétrer l’onduleur, Fournir à l’Aiprt le password de l’interface d’administration SLIS