Und es geht doch: StartHELPER

Der postzugelassene StartHELPER ist das i-Tüpfelchen des einzigartig umfassenden, kompatiblen und modularen
FDS-Produktsystems rund um das Ein- und Ausschalten
von Mac™OS-Computern.

StartHELPER wird immer zusätzlich zum FDS-Produkt
START ON CALL small benötigt. Die Kombination
beider Produkte ermöglicht Start auf Anruf
auch für Anwender von
– internen Modemen,
– Apple® GeoPort™ Telekom Adaptern,
– externen Modemen, die den Ring Indicator nicht
unterstützen,
und unter Umständen auch für Anwender von ISDN-Karten
beziehungsweise externen ISDN-Hardwares.

Wenn START ON CALL small alleine nicht reicht: StartHELPER

Der StartHELPER ist die notwendige Ergänzung zu START ON CALL small für alle Anwender, die eine Ein-/Ausschaltlösung für ihren Mac™ suchen, jedoch kein externes Modem haben, das den Ring Indicator (RI) unterstützt. Anstelle eines solchen benutzen Sie entweder ein internes Modem, einen Apple® GeoPort™ Telekom Adapter, ein externes Modem, das den RI nicht unterstützt oder eine ISDN-Karte beziehungsweise externe ISDN-Hardware.

Voraussetzungen zum Einsatz des StartHELPER

• Sie benötigen als Basis das FDS-Ein-/Ausschaltprodukt START ON CALL small. StartHELPER funktioniert auch mit den älteren, aktuell nicht mehr angebotenen Ein-/Ausschaltprodukten von FDS. Somit genießen Sie auch alle Vorteile dieser FDS-Produkte in vollem Umfang! Lesen Sie zu START ON CALL small die 
Produktbeschreibung hier im FDS-Hardware-Schaufenster.

• Sie können den StartHELPER in Verbindung mit einem internen Modem, einem Apple® GeoPort™ Telekom Adapter, einem externen Modem, das den Ring Indicator (Abkürzung: RI) nicht unterstützt oder unter Umständen auch mit einer ISDN-Karte beziehungsweise externen ISDN-Hardware einsetzen.

• Das entsprechende Modem beziehungsweise der Apple® GeoPort™ Telekom Adapter muß entweder an eine extra dafür vorgesehene Telefonleitung mit einer TAE-3x6-NFN-Telekom-Dose (Standard-Telefonanschluß in Ihrem Büro/Ihrer Wohnung) angeschlossen sein/werden oder einer unserer Fax-/Daten-Weichen nachgeschaltet werden. Sie benötigen zu letzterem noch einen Adapter beziehungsweise anderes Zubehör. Rufen Sie zwecks individueller Beratung FDS an, wenn Sie sich für eine unserer drei Fax-/Daten-Weichen (Courier switchman FDS-Edition, Courier varioswitch FDS-Edition oder Courier 1/5 plug & play FDS-Edition – Produktbeschreibungen finden Sie ebenfalls hier im FDS-Hardware-Schaufenster) entschieden haben. Dann können wir Ihnen nach ein, zwei Rückfragen genau sagen, womit Ihre Ein-/Ausschaltlösung komplett wird.

• Wenn Sie StartHELPER in Verbindung mit einer ISDN-Karte beziehungsweise externen ISDN-Hardware einsetzen möchten, müssen wir Sie um Anruf bitten (siehe FDS-Infoline weiter unten), da diese Anwendungsart einer individuellen Beratung bedarf, bei der die Erfüllung einiger Voraussetzungen geprüft werden muß.

Wissenswertes

• Der StartHELPER hat die begehrte BZT-Zulassung (umgangssprachlich „Postzulassung“) für Deutschland (BZT A106737D).

Kostenloser FDS-Service und FDS-Support

• Kostenloser, persönlicher Telefon-Support durch langjährig erfahrene Kenner der Materie, montags – freitags von 9 – 13 und 14 – 19 Uhr.

• Die auf FirstClass®-Technologie basierende FDS-Mailbox steht Ihnen jederzeit kostenlos, zum Beispiel mit nützlicher Software rund um das Ein- und Ausschalten von Macs 
sowie Updates zur Verfügung. Ausführliche Infor-
mationen zu diesem Service finden Sie im FDS-Foyer.

Lieferumfang

• StartHELPER

• Erforderliche Anschlußkabel

• Ausführliche, deutschsprachige Anschlußanleitung

 Der Preis
steht in der FDS-Hardware-Preisliste.

Benutzen Sie das FDS-Bestellformular –Sie haben es als extra Text-Datei mit dem FDS-Schaufenster erhalten.
Oder Sie bestellen einfach telefonisch – an der FDS-Infoline…

FDS-Infoline – kompetente Telefonberatung! 
Sie haben die eine oder andere Frage,
sind sich „irgendwie“ unsicher
oder wollen sich einfach live am Telefon
überzeugen lassen?

Montags – freitags von 9 – 13 und 14 – 19 Uhr
freuen wir uns auf Ihren Anruf:
+ 49-(0)2 31-9 82 22 86