; ----------------------------------------------------------------------------
;       *** Session Runner *** v0.1 Freeware by Alex Belozuerov. 1996
; ----------------------------------------------------------------------------
; Default DOS settings for RUN DOS Session by SRUN.EXE
; bool - 0 = FALSE off, 1 = TRUE on
; ----------------------------------------------------------------------------
;DOS_AUTOEXEC=C:\AUTOEXEC.BAT;   STR   ; Default: X:\AUTOEXEC.BAT
;DOS_BACKGROUND_EXECUTION=1;     BOOL  ; Default: on
;DOS_BREAK=0;                 ;  BOOL  ; Default: off (CONFIG.SYS)
;DOS_DEVICE                   ;  MLSTR ; Default: empty
;DOS_DEVICE=e:\os2\mdos\lptdd.sys;
;for DOS_DEVICE multiple device drivers a separated by commas(,).
;DOS_FCBS=16;                 ;  INT   ; Limits: 0 to 255, default 16 (CONFIG.SYS)
;DOS_FCBS_KEEP=8;             ;  INT   ; Limits: 0 to 255, default 8  (CONFIG.SYS)
;DOS_FILES=20;                ;  INT   ; Limits: 20 to 255, default 20 (CONFIG.SYS)
;DOS_HIGH=0;                  ;  BOOL  ; Default: off  (correction: 0/1 ) (CONFIG.SYS)
;DOS_LASTDRIVE=Z;             ;  STR   ; Limits: last physical drive to 'Z', (CONFIG.SYS)
                             ;        ;         default 'Z'
;DOS_RMSIZE=640;              ;  INT   ; Limits: 128 to 640, default 640 (CONFIG.SYS)
                             ;        ; NOTE: increments of 16
;DOS_SHELL                   ;  STR   ; Default: "#:\OS2\MDOS\COMMAND.COM "
                             ;        ;          "#:\OS2\MDOS\ /P" where #
                             ;        ;          is the boot drive      (CONFIG.SYS)
;DOS_STARTUP_DRIVE           ;  STR   ; Default: empty
;DOS_UMB=0;                   ;  BOOL  ; Default: off          (CONFIG.SYS)
;for DOS_VERSION multiple device programs a separated by commas.
;DOS_VERSION=NETX.EXE^,5^,00^,255,MSD.EXE^,5^,0^,255;
;DOS_VERSION                 ;  MLSTR ; Default: DCJSS02.EXE,3,40,255
                             ;        ;          DFIA0MOD.SYS,3,40,255
                             ;        ;          DXMA0MOD.SYS,3,40,255
                             ;        ;          IBMCACHE.COM,3,40,255
                             ;        ;          IBMCACHE.SYS,3,40,255
                             ;        ;          ISAM.EXE,3,40,255
                             ;        ;          ISAM2.EXE,3,40,255
                             ;        ;          ISQL.EXE,3,40,255
                             ;        ;          NET3.COM,3,40,255
                             ;        ;          EXCEL.EXE,10,10,4
                             ;        ;          PSCPG.COM,3,40,255
                             ;        ;          SAF.EXE,3,40,255
                             ;        ;          WIN200.BIN,10,10,4
;DPMI_DOS_API=AUTO;           ;  STR   ; Valid settings: AUTO (default)
                             ;        ;                 ENABLED
                             ;        ;                 DISABLED
;DPMI_MEMORY_LIMIT=4;         ;  INT   ; Limits: 0 to 512, default 4
;DPMI_NETWORK_BUFF_SIZE=8;    ;  INT   ; Limits: 1 to 64, default 8
;EMS_FRAME_LOCATION=AUTO;     ;  STR   ; Valid settings: AUTO (default)
                             ;        ;                 NONE
                             ;        ;                 C000
                             ;        ;                 C400
                             ;        ;                 C800
                             ;        ;                 CC00
                             ;        ;                 D000
                             ;        ;                 D400
                             ;        ;                 D800
                             ;        ;                 DC00
                             ;        ;                 8000
                             ;        ;                 8400
                             ;        ;                 8800
                             ;        ;                 8C00
                             ;        ;                 9000
;EMS_HIGH_OS_MAP_REGION=32;   ;  INT   ; Limits: 0 to 96, default 32
                             ;        ; NOTE: increments of 16
;EMS_LOW_OS_MAP_REGION=384;   ;  INT   ; Limits: 0 to 576, default 384
                             ;        ; NOTE: increments of 16
;EMS_MEMORY_LIMIT=2048;       ;  INT   ; Limits: 0 to 32768, default 2048
;HW_NOSOUND=0;                ;  BOOL  ; Default: off
;HW_ROM_TO_RAM=0;             ;  BOOL  ; Default: off
;HW_TIMER=0;                  ;  BOOL  ; Default: off
;IDLE_SECONDS=0;              ;  INT   ; Limits: 0 to 60, default 0
;IDLE_SENSITIVITY=75;         ;  INT   ; Limits: 1 to 100, default 75
;INT_DURING_IO=0;             ;  BOOL  ; Default: off
;KBD_ALTHOME_BYPASS=0;        ;  BOOL  ; Default: off
;KBD_BUFFER_EXTEND=1;         ;  BOOL  ; Default: on
;KBD_CTRL_BYPASS=NONE;        ;  STR   ; Valid settings: NONE (default)
                             ;        ;                 ALT_ESC
                             ;        ;                 CTRL_ESC
;KBD_RATE_LOCK=0;             ;  BOOL  ; Default: off
;MEM_EXCLUDE_REGIONS          ;  STR   ; Default: empty  XXXXX-XXXXX
;MEM_INCLUDE_REGIONS          ;  STR   ; Default: empty  XXXXX-XXXXX
;MOUSE_EXCLUSIVE_ACCESS=0;    ;  BOOL  ; Default: off

;For NETWARE_RESOURCES make sure the value is always 7 chars long. Pad
;with spaces of needed.
;NETWARE_RESOURCES=PRIVATE;      STR                (CONFIG.SYS)
;NETWARE_RESOURCES=GLOBAL ;
;NETWARE_RESOURCES=NONE   ;

;PRINT_SEPARATE_OUTPUT=1;     ;  BOOL  ; Default: on
;PRINT_TIMEOUT=15;            ;  INT   ; Limits: 1 to 3600, default 15

;COM_DIRECT_ACCESS=0;            BOOL  ; Default: off
;COM_HOLD=0;                     BOOL  ; Default: off
;COM_RECEIVE_BUFFER_FLUSH=NONE;  STR   ; Valid settins:
                             ;        ;          NONE (default)
                             ;        ;          ALL
                             ;        ;          RECEIVE DATA INTERRUPT ENABLE
                             ;        ;          SWITCH TO FOREGROUND
;COM_SELECT=ALL;                 STR   ; Valid settings: ALL (default)
                             ;        ;                 COM1
                             ;        ;                 COM2
                             ;        ;                 COM3
                             ;        ;                 COM4
                             ;        ;                 NONE
;SIO_Allow_Access_COM1=0;                       0 = FALSE, 1 = TRUE
;SIO_Allow_Access_COM2=0;                       0 = FALSE, 1 = TRUE
;SIO_Allow_Access_COM3=0;                       0 = FALSE, 1 = TRUE
;SIO_Allow_Access_COM4=0;                       0 = FALSE, 1 = TRUE
;SIO_Virtual_RTS_is_HS=0;                       0 = FALSE, 1 = TRUE
;SIO_Virtualize_16550A=0;                       0 = FALSE, 1 = TRUE
;SIO_Virtualize_COM_Ports=0;                    0 = FALSE, 1 = TRUE

;VIDEO_8514A_XGA_IOTRAP=1;    ;  BOOL  ; Default: on
;VIDEO_FASTPASTE=0;           ;  BOOL  ; Default: off
;For VIDEO_MODE_RESTRICTION make sure the value is always 15 chars long. Pad
;with spaces of needed.
;                      123456789012345
;VIDEO_MODE_RESTRICTION=NONE           ;  ENUM  ; Valid settings: NONE (default)
                             ;        ;                 CGA
                             ;        ;                 MONO
;VIDEO_ONDEMAND_MEMORY=1;     ;  BOOL  ; Default: on
;VIDEO_RETRACE_EMULATION=1;   ;  BOOL  ; Default: on
;VIDEO_ROM_EMULATION=1;       ;  BOOL  ; Default: on
;VIDEO_SWITCH_NOTIFICATION=0; ;  BOOL  ; Default: off
;VIDEO_WINDOW_REFRESH=1;      ;  INT   ; Limits: 1 to 600, default 1
;XMS_HANDLES=32;              ;  INT   ; Limits: 0 to 128, default 32
;XMS_MEMORY_LIMIT=2048;       ;  INT   ; Limits: 0 to 16384, default 2048
                             ;        ; NOTE: increments of 4
;XMS_MINIMUM_HMA=0;           ;  INT   ; Limits: 0 to 63, default 0

